---
generated_at: 2026-02-18 11:10:00
metrics:
  claims_total: 14
  claims_with_evidence: 14
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：189-WSFCネットワーク

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：14 / 14、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（全ての主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `public/Get-DbaWsfcNetwork.ps1` - 行1-78
- E-02: `public/Get-DbaWsfcNetworkInterface.ps1` - 行1-83
- E-03: `docs/code-to-docs/画面一覧/画面一覧.csv` - 行190
- E-04: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 行687-688

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | Get-DbaWsfcNetworkはクラスターネットワーク情報を取得 | E-01 行4-7 | ○ |
| C-02 | WMIクラスはMSCluster_Network | E-01 行71 | ○ |
| C-03 | Get-DbaWsfcClusterを内部で呼び出す | E-01 行69 | ○ |
| C-04 | ClusterNameをNotePropertyとして追加 | E-01 行72 | ○ |
| C-05 | ClusterFqdnをNotePropertyとして追加 | E-01 行73 | ○ |
| C-06 | デフォルト表示プロパティにName, Address, AddressMask等が含まれる | E-01 行75 | ○ |
| C-07 | Get-DbaWsfcNetworkInterfaceはネットワークインターフェース情報を取得 | E-02 行4-7 | ○ |
| C-08 | WMIクラスはMSCluster_NetworkInterface | E-02 行77 | ○ |
| C-09 | デフォルト表示プロパティにName, Network, Node等が含まれる | E-02 行80 | ○ |
| C-10 | IPv6Addressesが表示プロパティに2回指定されている | E-02 行80 | ○ |
| C-11 | ComputerNameのデフォルトは$env:COMPUTERNAME | E-01 行63, E-02 行70 | ○ |
| C-12 | パイプライン入力をサポート | E-01 行62 (ValueFromPipeline), E-02 行69 | ○ |
| C-13 | ローカル管理者権限が必要 | E-01 行9, E-02 行11 | ○ |
| C-14 | 機能No.687はGet-DbaWsfcNetwork、688はGet-DbaWsfcNetworkInterface | E-04 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 1: Get-DbaWsfcNetworkInterfaceのSelect-DefaultViewでIPv6Addressesが2回指定されている（タイプミスの可能性）
- 0: その他は低リスク - シンプルな関数で、全ての主張がソースコードに基づいている

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] Get-DbaWsfcNetworkの表示プロパティがソースと一致するか確認
- [ ] Get-DbaWsfcNetworkInterfaceのIPv6Addresses重複を確認
- [ ] 機能マッピングの機能番号が正しいか確認
