---
generated_at: 2026-02-18 10:35:00
metrics:
  claims_total: 18
  claims_with_evidence: 18
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：132-ネットワークアクティビティ

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：18 / 18、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - 該当なし（全ての主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `public/Get-DbaNetworkActivity.ps1` - 行1-117
- E-02: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 行459
- E-03: `docs/code-to-docs/画面一覧/画面一覧.csv` - 行133

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | Get-DbaNetworkActivityはリアルタイムネットワークトラフィック統計を取得する | E-01 行3-9 | ○ |
| C-02 | 対象コンピュータに対するローカル管理者権限が必要 | E-01 行11 | ○ |
| C-03 | ComputerNameパラメータのデフォルトは$env:COMPUTERNAME | E-01 行81 | ○ |
| C-04 | Credentialパラメータで代替資格情報を指定可能 | E-01 行82 | ○ |
| C-05 | 出力はWin32_PerfFormattedData_Tcpip_NetworkInterfaceクラスベース | E-01 行35, 103 | ○ |
| C-06 | ComputerName, NIC, BytesReceivedPersec等がデフォルト表示プロパティ | E-01 行106 | ○ |
| C-07 | Bandwidthプロパティは帯域幅を人間可読形式で表示 | E-01 行105 | ○ |
| C-08 | 10Gbから100Kbまでの帯域幅しきい値が定義されている | E-01 行105 | ○ |
| C-09 | しきい値外の帯域幅は'Low'と表示される | E-01 行105 | ○ |
| C-10 | WSManプロトコルが優先的に使用される | E-01 行95-96 | ○ |
| C-11 | WSMan失敗時はDComプロトコルにフォールバック | E-01 行97-100 | ○ |
| C-12 | DComセッションオプションはbeginブロックで作成される | E-01 行88 | ○ |
| C-13 | Resolve-DbaNetworkNameで完全修飾ドメイン名を取得する | E-01 行92 | ○ |
| C-14 | CIMセッション作成失敗時は警告メッセージを表示 | E-01 行109 | ○ |
| C-15 | コンピュータ名解決失敗時は警告メッセージを表示 | E-01 行113 | ○ |
| C-16 | ComputerNameパラメータからインスタンス名部分を除去する | E-01 行87 | ○ |
| C-17 | 複数コンピュータへのパイプライン入力をサポート | E-01 行79 | ○ |
| C-18 | 追加プロパティとしてCurrentBandwidth、PacketsReceivedPersec等が利用可能 | E-01 行47-54 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）

- 該当なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）

- **0: 低リスク** - すべての主要機能仕様がソースコードで確認済み

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）

- [ ] 帯域幅しきい値（10Gb, 1Gb等）の数値が正確か確認
- [ ] WSMan/DComのフォールバックロジックが適切か確認
- [ ] Select-DefaultViewのプロパティ名マッピングが正確か確認
