---
generated_at: 2026-02-01 10:25:00
metrics:
  claims_total: 12
  claims_with_evidence: 11
  claims_without_evidence: 1
confidence_derived: 0.92
---

# 根拠レポート：16-DEVICE イベント

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.92**
  - 根拠あり：11 / 12、根拠なし：1
- 優先レビュー（高）
  1. **sbuf割り当て失敗時の挙動**：エラーハンドリングの詳細がコードから完全に確認できていない

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `sys/dev/usb/usb_device.c` 2699-2792行目 - usb_notify_addq()関数の実装
- E-02: `sys/dev/usb/usb_device.c` 2743行目 - devctl_notify("USB", "DEVICE", type, ...)
- E-03: `sys/dev/usb/usb_device.c` 2105行目 - usb_notify_addq("ATTACH", udev)呼び出し
- E-04: `sys/dev/usb/usb_device.c` 2304行目 - usb_notify_addq("DETACH", udev)呼び出し
- E-05: `sys/dev/usb/usb_device.c` 2707-2741行目 - sbuf_printfによるデータ生成
- E-06: `sys/dev/usb/usb_device.c` 2697行目 - USB_HAVE_DEVCTLコンパイル条件
- E-07: `sys/dev/usb/usb_device.c` 106行目 - usb_notify_addqプロトタイプ

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | devctl_notify("USB", "DEVICE", type, sbuf_data)として通知される | E-02 | ○ |
| C-02 | ATTACHはusb_probe_and_attach()から呼び出される | E-03 | ○ |
| C-03 | DETACHはusb_free_device()から呼び出される | E-04 | ○ |
| C-04 | sbufを使用してデバイス情報を文字列化する | E-05 | ○ |
| C-05 | USB_HAVE_DEVCTLコンパイル条件で制御される | E-06 | ○ |
| C-06 | ugen名、vendor、product等の情報が含まれる | E-05 | ○ |
| C-07 | usb_notify_addq()は2699行目に定義されている | E-01 | ○ |
| C-08 | DEVICE通知の後にINTERFACE通知が各インターフェースに発行される | E-01 | ○ |
| C-09 | UGETWマクロでマルチバイト値が変換される | E-05 | ○ |
| C-10 | モードは"host"または"device"の文字列 | E-05 | ○ |
| C-11 | 親ハブ名はugen_nameから取得される | E-05 | ○ |
| C-12 | sbuf割り当て失敗時の挙動 | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- C-12: sbuf_new_auto()がNULLを返した場合のエラーハンドリングについて、コードの詳細を確認する必要がある
  - 候補：sys/dev/usb/usb_device.c内のsbuf_new_auto()呼び出し直後のエラーチェック

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 通知のフォーマットと内容はコードから直接確認済み
- 1: 中リスク - エラーハンドリングの詳細は要確認

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] devctl_notify()の引数がコードと一致しているか確認
- [ ] sbuf_printf()のフォーマット文字列が正確に記述されているか確認
- [ ] USB_HAVE_UGEN/USB_HAVE_DEVCTLの条件分岐が正しく記述されているか確認
