---
generated_at: 2026-02-01 10:05:00
metrics:
  claims_total: 15
  claims_with_evidence: 15
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：12-DNS設定画面

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：15 / 15、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし。全項目に根拠あり。

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `usr.sbin/bsdinstall/scripts/netconfig` 行160-188（resolv.conf読み取り）
- E-02: `usr.sbin/bsdinstall/scripts/netconfig` 行190-218（フォーム構成の条件分岐）
- E-03: `usr.sbin/bsdinstall/scripts/netconfig` 行222-224（Autoモードスキップ条件）
- E-04: `usr.sbin/bsdinstall/scripts/netconfig` 行226-232（mixedformダイアログ表示）
- E-05: `usr.sbin/bsdinstall/scripts/netconfig` 行235-259（awkパーサ）
- E-06: `usr.sbin/bsdinstall/scripts/netconfig` 行261（rc.conf.netリネーム）
- E-07: `usr.sbin/bsdinstall/scripts/netconfig` 行212-217（Auto失敗時エラー）
- E-08: `usr.sbin/bsdinstall/scripts/netconfig` 行231（Cancelでexec $0）
- E-09: `docs/code-to-docs/画面一覧/画面一覧.csv` 行13（画面定義）
- E-10: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` 行21-22（機能マッピング）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | 既存resolv.confからサーチドメインとネームサーバを読み取る | E-01 | ○ |
| C-02 | IPv4/IPv6対応状況に応じてフォームが3パターン構成される | E-02 | ○ |
| C-03 | Autoモードかつネームサーバ取得済みでダイアログがスキップされる | E-03 | ○ |
| C-04 | bsddialog mixedformが使用される | E-04 | ○ |
| C-05 | awkでsearch行とnameserver行に変換してresolv.confに書き込む | E-05 | ○ |
| C-06 | ._rc.conf.netがrc.conf.netにリネームされる | E-06 | ○ |
| C-07 | Cancel押下でnetconfigが再実行される | E-08 | ○ |
| C-08 | Auto設定全失敗でエラーメッセージが表示される | E-07 | ○ |
| C-09 | Nameserver隠しフィールドが区切りマーカとして使用される | E-02 | ○ |
| C-10 | IPv4アドレスはドット区切りパターンで判別される | E-01 (行170) | ○ |
| C-11 | IPv6アドレスはコロン含むパターンで判別される | E-01 (行177) | ○ |
| C-12 | DNS #1, #2の2つずつがIPv4/IPv6で用意される | E-02 | ○ |
| C-13 | 主機能はDNS解決（機能No.97）である | E-10 | ○ |
| C-14 | 補助機能はTCP/IPプロトコルスタック（機能No.34）である | E-10 | ○ |
| C-15 | Autoモードかつネームサーバ未取得時はダイアログが表示される | E-03 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - DNS設定ロジックは単一スクリプト内に完結しており、ソースコードから完全に追跡可能

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] IPv4のみ/IPv6のみ/両方の3パターンのフォーム構成が正しいことを確認
- [ ] awkパーサのNameserverマーカによる状態遷移が正しく記述されていることを確認
