---
generated_at: 2026-02-01 10:00:00
metrics:
  claims_total: 110
  claims_with_evidence: 104
  claims_without_evidence: 6
confidence_derived: 0.95
---

# 根拠レポート：xen 単体テストケース一覧

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された単体テストケース一覧の信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.95**
  - 根拠あり：104 / 110、根拠なし：6
- 優先レビュー（高）
  1. **UT-XEN-009（panic動作テスト）**：panic呼び出しの実際のテスト方法が要検討
  2. **UT-XEN-010（KASSERT検証）**：KASSERTはデバッグビルドでのみ有効であり、テスト方法が制限される
  3. **UT-XEN-024/025（エラー報告テスト）**：XenStore書き込みのモック化が必要

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `sys/xen/features.c` - Xenフィーチャー検出実装（setup_xen_features関数）
- E-02: `sys/xen/features.h` - フィーチャーヘッダ（xen_featureマクロ、xen_features配列宣言）
- E-03: `sys/xen/xen_common.c` - vCPU情報設定実装（xen_setup_vcpu_info関数）
- E-04: `sys/xen/xenbus/xenbus.c` - XenBusクライアントAPI実装（xenbus_strstate, xenbus_dev_verror, xenbus_grant_ring等）
- E-05: `sys/xen/xenbus/xenbusb.c` - XenBusバス管理実装（xenbusb_read_ivar, xenbusb_write_ivar, xenbusb_add_device等）
- E-06: `sys/xen/xenbus/xenbusb_front.c` - フロントエンドバス実装
- E-07: `sys/xen/xenbus/xenbusb_back.c` - バックエンドバス実装
- E-08: `sys/xen/xenbus/xenbusvar.h` - XenBus変数・API宣言
- E-09: `sys/xen/xenbus/xenbusb.h` - XenBusバスデータ構造定義
- E-10: `sys/xen/xen-os.h` - Xen OS抽象化レイヤ（ドメイン判定、ビット操作、パラメータ取得）
- E-11: `sys/xen/hvm.h` - HVMパラメータ取得（hvm_get_parameter関数）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 (UT-XEN-001) | setup_xen_featuresが全サブマップを走査しフィーチャーを設定 | E-01 (features.c:12-24) | ○ |
| C-02 (UT-XEN-002) | サブマップのビット展開ロジック | E-01 (features.c:22) | ○ |
| C-03 (UT-XEN-003) | HYPERVISOR_xen_version失敗時のループ中断 | E-01 (features.c:19-20) | ○ |
| C-04 (UT-XEN-004) | サブマップインデックス0の境界値 | E-01 (features.c:17) | ○ |
| C-05 (UT-XEN-005) | xen_featureマクロが配列値を返す | E-02 (features.h:18) | ○ |
| C-06 (UT-XEN-006) | 未設定フィーチャーが0を返す | E-02 (features.h:18) | ○ |
| C-07 (UT-XEN-007) | xen_setup_vcpu_infoの正常パス | E-03 (xen_common.c:83-85) | ○ |
| C-08 (UT-XEN-008) | vcpu_op失敗時のshared_infoフォールバック | E-03 (xen_common.c:86-96) | ○ |
| C-09 (UT-XEN-009) | 範囲外CPUでのpanic | E-03 (xen_common.c:97-98) | △ |
| C-10 (UT-XEN-010) | 非Xen環境でのKASSERT | E-03 (xen_common.c:71) | △ |
| C-11 (UT-XEN-011~016) | xenbus_strstateの状態文字列マッピング | E-04 (xenbus.c:88-100) | ○ |
| C-12 (UT-XEN-017~018) | xenbus_read_driver_stateのXenStore読み取りとデフォルト値 | E-04 (xenbus.c:182-192) | ○ |
| C-13 (UT-XEN-019~021) | xenbus_dev_is_onlineのオンラインノード読み取り | E-04 (xenbus.c:195-209) | ○ |
| C-14 (UT-XEN-022~023) | xenbus_grant_ringのグラント参照取得 | E-04 (xenbus.c:166-179) | ○ |
| C-15 (UT-XEN-024~025) | xenbus_dev_verrorのエラー報告 | E-04 (xenbus.c:103-136) | ○ |
| C-16 (UT-XEN-026) | xenbus_dev_vfatalのClosing遷移 | E-04 (xenbus.c:149-154) | ○ |
| C-17 (UT-XEN-027~028) | ラッパー関数の委譲 | E-04 (xenbus.c:139-164) | ○ |
| C-18 (UT-XEN-029~034) | xenbusb_read_ivarの各IVARアクセス | E-05 (xenbusb.c:866-894) | ○ |
| C-19 (UT-XEN-035~043) | xenbusb_write_ivarの状態遷移とトランザクション | E-05 (xenbusb.c:897-983) | ○ |
| C-20 (UT-XEN-044~048) | xenbusb_add_deviceのデバイス追加ロジック | E-05 (xenbusb.c:634-729) | ○ |
| C-21 (UT-XEN-049~051) | xenbusb_attachのバス初期化 | E-05 (xenbusb.c:732-785) | ○ |
| C-22 (UT-XEN-052~055) | xenbusb_resumeのリジューム処理 | E-05 (xenbusb.c:788-851) | ○ |
| C-23 (UT-XEN-056~058) | xenbusb_localend_changed/otherend_changedの通知処理 | E-05 (xenbusb.c:986-1004) | ○ |
| C-24 (UT-XEN-059~061) | xenbusb_device_sysctl_handlerのsysctl処理 | E-05 (xenbusb.c:302-330) | ○ |
| C-25 (UT-XEN-062) | xenbusb_print_childの表示 | E-05 (xenbusb.c:854-864) | ○ |
| C-26 (UT-XEN-063~064) | xenbusb_front_probe/attachの動作 | E-06 (xenbusb_front.c:67-86) | ○ |
| C-27 (UT-XEN-065~066) | xenbusb_front_enumerate_typeの列挙 | E-06 (xenbusb_front.c:104-121) | ○ |
| C-28 (UT-XEN-067~069) | xenbusb_front_get_otherend_nodeの相手端パス取得 | E-06 (xenbusb_front.c:138-159) | ○ |
| C-29 (UT-XEN-070~072) | xenbusb_back_probe/attachの動作 | E-07 (xenbusb_back.c:67-106) | ○ |
| C-30 (UT-XEN-073~074) | xenbusb_back_enumerate_typeの二階層列挙 | E-07 (xenbusb_back.c:129-172) | ○ |
| C-31 (UT-XEN-075~076) | xenbusb_back_get_otherend_nodeの相手端パス取得 | E-07 (xenbusb_back.c:190-211) | ○ |
| C-32 (UT-XEN-077~079) | xenbusb_back_otherend_changedの再接続ロジック | E-07 (xenbusb_back.c:221-239) | ○ |
| C-33 (UT-XEN-080~082) | xenbusb_back_localend_changedのhotplugクリーンアップ | E-07 (xenbusb_back.c:251-280) | ○ |
| C-34 (UT-XEN-083~089) | ドメイン判定関数群 | E-10 (xen-os.h:84-107) | ○ |
| C-35 (UT-XEN-090~094) | ビット操作関数群 | E-10 (xen-os.h:124-142) | ○ |
| C-36 (UT-XEN-095~098) | XenStore/コンソールパラメータ取得 | E-10 (xen-os.h:52-78) | ○ |
| C-37 (UT-XEN-099~100) | hvm_get_parameterの正常系/異常系 | E-11 (hvm.h:37-51) | ○ |
| C-38 (UT-XEN-101~102) | xenbusb_free_child_ivarsのメモリ解放 | E-05 (xenbusb.c:82-113) | ○ |
| C-39 (UT-XEN-103~105) | xenbusb_devices_changedのイベント処理 | E-05 (xenbusb.c:551-605) | ○ |
| C-40 (UT-XEN-106~107) | xenbusb_release_confighookのカウンタ管理 | E-05 (xenbusb.c:411-425) | ○ |
| C-41 (UT-XEN-108~109) | xenbusb_verify_deviceのデバイス存在確認 | E-05 (xenbusb.c:252-261) | ○ |
| C-42 (UT-XEN-110) | xenbusb_identifyのBUS_ADD_CHILD呼び出し | E-05 (xenbusb.c:624-631) | ○ |
| C-43 | sys/dev/xen/配下のデバイスドライバの網羅性 | **根拠なし** | △ |
| C-44 | sys/xen/xenmem/配下のメモリ管理コードの網羅性 | **根拠なし** | △ |
| C-45 | sys/xen/xenstore/配下のXenStore内部実装の網羅性 | **根拠なし** | △ |
| C-46 | カーネルモジュール環境でのテスト実行可能性 | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- sys/dev/xen/ 配下のデバイスドライバ（balloon, blkfront, blkback, netfront, netback, grant_table, xenstore等）は device-drivers モジュールとの境界が不明確であり、本モジュールのスコープに含めていない
  - 候補：plan.mdの device-drivers モジュール定義 / モジュール境界の明示的な定義ドキュメント
- sys/xen/xenmem/ 配下のファイルについて、ディレクトリは存在するがソースファイルの有無が未確認
  - 候補：ディレクトリ内容の確認
- sys/xen/xenstore/ 配下のヘッダファイル（xenstore_internal.h, xenstorevar.h）は宣言のみであり、実装は sys/dev/xen/xenstore/ に存在する
  - 候補：モジュール分割方針の確認
- カーネルコードのためユーザ空間での単体テスト実行には相当のモック化が必要
  - 候補：FreeBSD kernel unit testing framework / ATF (Automated Testing Framework) の調査

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 1: [中リスク] panic/KASSERT系テスト（UT-XEN-009, UT-XEN-010）はカーネルクラッシュを伴うため、実際のテスト実行方法が課題
- 1: [中リスク] HYPERVISOR_*呼び出しのモック化が必要であり、テスト環境構築コストが高い
- 0: [低リスク] 静的インライン関数（xen_domain, xen_test_bit等）のテストは比較的容易
- 1: [中リスク] XenStoreトランザクション（xenbusb_write_ivar内）のテストにはXenStore通信のモック化が必要

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] sys/dev/xen/ 配下のコードがdevice-driversモジュールとしてカバーされているか確認
- [ ] panic/KASSERTテストケースの実行戦略が妥当か確認
- [ ] ハイパーコール（HYPERVISOR_*）のモック化アプローチが決定されているか確認
- [ ] XenStoreトランザクションのモック化アプローチが決定されているか確認
- [ ] xenbusb_write_ivarのENOENT吸収ロジック（UT-XEN-041）のテスト観点が十分か確認
- [ ] バックエンドの再接続ロジック（UT-XEN-077~079）の条件分岐が網羅されているか確認
