---
generated_at: 2026-02-01 10:30:00
metrics:
  claims_total: 17
  claims_with_evidence: 16
  claims_without_evidence: 1
confidence_derived: 0.94
---

# 根拠レポート：54-NVMeドライバ

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.94**
  - 根拠あり：16 / 17、根拠なし：1
- 優先レビュー（高）
  1. **PCIe帯域幅の理論値**：NVMe仕様の一般知識であるがコード内根拠なし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `sys/dev/nvme/nvme.h` - NVMeヘッダファイル
- E-02: `sys/dev/nvme/nvme_private.h` - ドライバ内部ヘッダ
- E-03: `sys/dev/nvme/nvme_ctrlr.c` - コントローラ管理
- E-04: `sys/dev/nvme/nvme_pci.c` - PCI接続
- E-05: ディレクトリ一覧 (sys/dev/nvme/) - 全ファイル確認
- E-06: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv` - 機能一覧

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | NVMeドライバはsys/dev/nvme/に存在 | E-05 | ○ |
| C-02 | NVME_PASSTHROUGH_CMD等のioctl定義 | E-01 (43-47行) | ○ |
| C-03 | NVME_ADMIN_ENTRIES=128 | E-02 (60行) | ○ |
| C-04 | NVME_IO_ENTRIES=256 | E-02 (70行) | ○ |
| C-05 | NVME_IO_TRACKERS=128 | E-02 (71行) | ○ |
| C-06 | NVME_MAX_NAMESPACES=16 | E-02 (78行) | ○ |
| C-07 | NVME_MAX_ASYNC_EVENTS=8 | E-02 (79行) | ○ |
| C-08 | B4_CHK_RDY_DELAY_MS=2300 | E-03 (53行) | ○ |
| C-09 | nvme_ctrlr_devctl_va()でdevctl通知 | E-03 (64-79行) | ○ |
| C-10 | DEVICE2SOFTCマクロの存在 | E-02 (52行) | ○ |
| C-11 | Intelにより寄贈 | E-01 (4行 copyright) | ○ |
| C-12 | nvme_ahci.cがAHCI接続NVMe対応 | E-05 | ○ |
| C-13 | nvme_sim.cがCAM SIM連携 | E-05 | ○ |
| C-14 | nvme_sysctl.cが統計情報管理 | E-05 | ○ |
| C-15 | nvme_if.mがインタフェースメソッド定義 | E-05 | ○ |
| C-16 | NVME_MIN_ADMIN_ENTRIES=2, NVME_MAX_ADMIN_ENTRIES=4096 | E-01 (74-75行) | ○ |
| C-17 | PCIe Gen3 x4帯域幅約3.9GB/s | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- PCIe帯域幅の理論値はPCIe仕様の一般知識であり、コード内に直接の根拠はない
  - 候補：PCIe仕様書 / NVMe仕様書

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - ドライバの定数値はヘッダファイルと完全一致
- 0: 低リスク - ファイル構成はディレクトリ一覧と一致

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] Queue per CPUの実装詳細が正確か確認
- [ ] エラーリカバリ（コントローラリセット）の具体的なシーケンスを確認
- [ ] nvme_sim.cのCAM連携の詳細を確認
