---
generated_at: 2026-02-01 10:00:00
metrics:
  claims_total: 18
  claims_with_evidence: 16
  claims_without_evidence: 2
confidence_derived: 0.89
---

# 根拠レポート：31-NVMeコントローラ管理

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.89**
  - 根拠あり：16 / 18、根拠なし：2
- 優先レビュー（高）
  1. **perftestの性能計測ロジック詳細**：根拠不足
  2. **NVMe-oF Fabrics機能の詳細仕様**：根拠不足

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `sbin/nvmecontrol/nvmecontrol.c` - メインエントリーポイント
- E-02: `sbin/nvmecontrol/nvmecontrol.h` - ヘッダファイル（型定義、関数宣言）
- E-03: `sbin/nvmecontrol/comnd.h` - コマンドフレームワーク構造体定義
- E-04: `sbin/nvmecontrol/comnd.c` - コマンド登録・ディスパッチ実装
- E-05: `sbin/nvmecontrol/identify.c` - identifyサブコマンド
- E-06: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv` - 機能一覧（No.31）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | nvmecontrolはNVMe SSD管理のCLIツールである | E-01, E-06 | ○ |
| C-02 | ioctl経由でカーネルNVMeドライバと通信する | E-01 (110行目 NVME_PASSTHROUGH_CMD) | ○ |
| C-03 | プラグインアーキテクチャで拡張可能 | E-01 (210-212行目 cmd_load_dir) | ○ |
| C-04 | コマンドフレームワークはSLISTベースのツリー構造 | E-03 (74-84行目 struct cmd) | ○ |
| C-05 | constructorアトリビュートでコマンドを自動登録 | E-03 (87-92行目 CMD_COMMAND/CMD_SUBCOMMAND) | ○ |
| C-06 | open_dev()でデバイスパスを/dev/付きに解決 | E-01 (170-188行目) | ○ |
| C-07 | エンディアン変換をホストバイトオーダーに行う | E-01 (114行目 nvme_controller_data_swapbytes) | ○ |
| C-08 | 書き込み操作にはO_RDWRが必要 | E-01 (178行目 write ? O_RDWR : O_RDONLY) | ○ |
| C-09 | サブコマンドにidentify, devlist, logpage等がある | E-05, E-02 | ○ |
| C-10 | NVMe完了ステータスのエラーチェックを行う | E-01 (116-117行目 nvme_completion_is_error) | ○ |
| C-11 | get_nsid()でNSIDを取得する | E-01 (191-201行目 NVME_GET_NSID ioctl) | ○ |
| C-12 | 128ビット整数のサポートがある | E-02 (102-127行目 uint128_t) | ○ |
| C-13 | logpage_functionは自動登録マクロを持つ | E-02 (46-55行目 NVME_LOGPAGE) | ○ |
| C-14 | print_hex()はバイトとDWORD表示を切り替える | E-01 (89-96行目) | ○ |
| C-15 | /lib/nvmecontrolとlocalbase/lib/nvmecontrolからプラグインをロード | E-01 (210-212行目) | ○ |
| C-16 | read_active_namespaces()でアクティブNS一覧を取得 | E-01 (145-167行目) | ○ |
| C-17 | perftestサブコマンドでI/O性能を測定する | **根拠不足**（perftest.cの詳細未確認） | △ |
| C-18 | NVMe-oF connect/disconnect/reconnect機能をサポート | **根拠不足**（connect.c等の詳細未確認） | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- perftest.cの詳細ロジック（性能測定パラメータ、算出方法）が未確認
  - 候補：sbin/nvmecontrol/perftest.c / nvmecontrol.8 manページ
- NVMe-oF Fabrics関連サブコマンド（connect.c, disconnect.c, reconnect.c, fabrics.c）の詳細ロジックが未確認
  - 候補：sbin/nvmecontrol/connect.c / fabrics.c / fabrics.h

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 主要な処理フローとデータ構造はソースコードから確認済み
- 1: 中リスク - perftest, NVMe-oFの詳細仕様については追加確認が望ましい

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] nvmecontrolの主要サブコマンド一覧が網羅されているか確認
- [ ] ioctl経由のカーネル通信フローの記述が正確か確認
- [ ] プラグインアーキテクチャの説明が実装と一致するか確認
- [ ] perftest / NVMe-oF関連の記述を実際のソースコードと照合
