---
generated_at: 2026-02-01 10:20:00
metrics:
  claims_total: 16
  claims_with_evidence: 15
  claims_without_evidence: 1
confidence_derived: 0.94
---

# 根拠レポート：103-ARPテーブル管理

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.94**
  - 根拠あり：15 / 16、根拠なし：1
- 優先レビュー（高）
  1. **print_entries関数の完全な実装**: ルーティングソケット版の全エントリ表示処理は読み込み範囲外

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
- E-01: `usr.sbin/arp/arp.c` (メインソースコード)
- E-02: `usr.sbin/arp/arp.h` (ヘッダファイル)
- E-03: `usr.sbin/arp/arp_netlink.c` (NetLinkバックエンド)
- E-04: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv` (機能一覧)

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | arp_opts構造体がオプション状態を保持 | E-02 (8-15行目) | ○ |
| C-02 | F_GET/F_SET/F_FILESET/F_REPLACE/F_DELETE操作種別 | E-01 (92-96行目) | ○ |
| C-03 | getoptオプション文字列は "andfsSi:" | E-01 (112行目) | ○ |
| C-04 | ARP_XO_VERSION "1"で構造化出力バージョン管理 | E-01 (100行目) | ○ |
| C-05 | if_nametoindex()でインタフェース名をインデックスに変換 | E-01 (148行目) | ○ |
| C-06 | file()関数でファイルから一括設定 | E-01 (215-248行目) | ○ |
| C-07 | getaddr()関数でホスト名をsockaddr_inに変換 | E-01 (255-274行目) | ○ |
| C-08 | valid_type()で有効インタフェースタイプを判定 | E-01 (279-296行目) | ○ |
| C-09 | IFT_ETHER, IFT_FDDI等8種類が有効タイプ | E-01 (284-291行目) | ○ |
| C-10 | NetLinkソケット初期化時にnetlinkモジュール自動ロード | E-03 (42-47行目) | ○ |
| C-11 | RTM_GETLINKでリンク情報取得 | E-03 (61行目) | ○ |
| C-12 | NetLink版のprint_entries_nl, delete_nl, set_nlが存在 | E-02 (18-20行目) | ○ |
| C-13 | F_REPLACE時はdelete後にsetを実行 | E-01 (183-185行目) | ○ |
| C-14 | libxoによるJSON/XML出力対応 | E-01 (69行目: libxo/xo.hインクルード, 108行目: xo_parse_args) | ○ |
| C-15 | sysctlbyname("net.my_fibnum")でFIB番号取得 | E-03 (100行目) | ○ |
| C-16 | print_entries関数のルーティングソケット版の詳細実装 | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- print_entries()関数のルーティングソケット経由の全エントリ表示処理は、arp.cの読み込み範囲（300行目以降）に位置するため詳細未検証
  - 候補：arp.cの全文読み込み / sysctl(NET_RT_FLAGS)呼び出しの確認

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: main関数の引数解析と操作分岐は明確に確認済み
- 0: NetLinkバックエンドの初期化処理は確認済み
- 0: valid_type()の有効タイプ一覧は完全に確認済み
- 1: ルーティングソケット版の全エントリ表示処理は中リスク

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] print_entries()のルーティングソケット実装が設計書と一致するか確認
- [ ] set()関数の詳細パラメータ処理（temp, pub, reject, blackhole）が正確か確認
- [ ] NetLinkバックエンドの使用条件（コンパイルオプション等）を確認
