---
generated_at: 2026-02-01 10:35:00
metrics:
  claims_total: 16
  claims_with_evidence: 16
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：8-IPv4設定確認画面

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：16 / 16、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし。すべての主張に根拠あり。

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `usr.sbin/bsdinstall/scripts/netconfig_ipv4` (全131行)
- E-02: `usr.sbin/bsdinstall/scripts/netconfig` (120-136行目)
- E-03: `docs/code-to-docs/画面一覧/画面一覧.csv` (8行目)
- E-04: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` (14-15行目)
- E-05: `docs/code-to-docs/画面一覧/画面遷移図.md` (83-90行目)

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | 引数$1がINTERFACE | E-01 (netconfig_ipv4:41行目) | ○ |
| C-02 | 引数$2がIFCONFIG_PREFIX | E-01 (netconfig_ipv4:42行目) | ○ |
| C-03 | 引数$3がAUTO | E-01 (netconfig_ipv4:43行目) | ○ |
| C-04 | Autoモード時にDHCP=1自動設定 | E-01 (netconfig_ipv4:61-62行目) | ○ |
| C-05 | Manualモード時にDHCP確認Yes/No | E-01 (netconfig_ipv4:64行目 bsddialog --yesno) | ○ |
| C-06 | DHCP時にifconfig down/up | E-01 (netconfig_ipv4:75-76行目) | ○ |
| C-07 | pkill dhclient後にdhclient実行 | E-01 (netconfig_ipv4:78行目) | ○ |
| C-08 | DHCP成功時にifconfig="DHCP"設定 | E-01 (netconfig_ipv4:88行目 sysrc) | ○ |
| C-09 | DHCP失敗Autoモード時exit 1 | E-01 (netconfig_ipv4:81-82行目) | ○ |
| C-10 | DHCP失敗Manualモード時にmsgbox表示後再実行 | E-01 (netconfig_ipv4:84-85行目) | ○ |
| C-11 | PR262262ワークアラウンド | E-01 (netconfig_ipv4:73-74行目 コメント) | ○ |
| C-12 | スタティック設定フォーム表示 | E-01 (netconfig_ipv4:97-101行目 bsddialog --form) | ○ |
| C-13 | INTERFACE未指定時にエラー | E-01 (netconfig_ipv4:46-49行目) | ○ |
| C-14 | AUTO不正値時にエラー | E-01 (netconfig_ipv4:55-58行目) | ○ |
| C-15 | 関連機能No.34 TCP/IPプロトコルスタック | E-04 (マッピング:14行目) | ○ |
| C-16 | 関連機能No.96 DHCPクライアント | E-04 (マッピング:15行目) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - netconfig_ipv4スクリプト全体を読み込んで検証済み
- 0: 低リスク - DHCP/スタティック両パスのコードを確認済み

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] dhclientの実際の動作とエラーハンドリングを確認
- [ ] IFCONFIG_PREFIXが"WPA "の場合のsed処理（115行目）の正確性確認
