---
generated_at: 2026-02-19 10:34:00
metrics:
  claims_total: 22
  claims_with_evidence: 21
  claims_without_evidence: 1
confidence_derived: 0.95
---

# 根拠レポート：33-init-os-and-arch.sh バッチ設計書

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.95**
  - 根拠あり：21 / 22、根拠なし：1
- 優先レビュー（高）
  1. **目標処理時間100ミリ秒以内**：具体的な根拠なし（推定値）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `eng/common/native/init-os-and-arch.sh` 行1-86（スクリプト全体）
- E-02: `eng/common/native/init-os-and-arch.sh` 行4（uname -s 実行）
- E-03: `eng/common/native/init-os-and-arch.sh` 行6-8（Android検出）
- E-04: `eng/common/native/init-os-and-arch.sh` 行10-18（OSマッピング）
- E-05: `eng/common/native/init-os-and-arch.sh` 行23-33（Solaris/Illumos処理）
- E-06: `eng/common/native/init-os-and-arch.sh` 行35-85（CPUマッピング）
- E-07: `eng/common/native/init-os-and-arch.sh` 行36-42（arm64検出）
- E-08: `eng/common/native/init-os-and-arch.sh` 行56-63（armv7l/armv8l Tizen判定）
- E-09: `eng/common/native/init-os-and-arch.sh` 行69-72（x86警告）
- E-10: `docs/code-to-docs/バッチ一覧/バッチ一覧.csv` 行34（バッチ情報）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uname -sでOS名を取得し小文字に正規化 | E-02 | ○ |
| C-02 | getpropでAndroidデバイスを検出 | E-03 | ○ |
| C-03 | darwin→osxにマッピング | E-04 | ○ |
| C-04 | linux, freebsd等はそのまま使用 | E-04 | ○ |
| C-05 | 未対応OSでエラー終了（exit 1） | E-04 | ○ |
| C-06 | Solaris/Illumosでisainfoを使用 | E-05 | ○ |
| C-07 | uname -oでIllumos判定 | E-05 | ○ |
| C-08 | その他OSはuname -mでCPU取得 | E-01 | ○ |
| C-09 | arm64/aarch64→arm64にマッピング | E-07 | ○ |
| C-10 | 32bit OS on 64bit CPUでarch=arm | E-07 | ○ |
| C-11 | amd64/x86_64→x64にマッピング | E-06 | ○ |
| C-12 | armv7l/armv8lでTizen判定しarmel/arm | E-08 | ○ |
| C-13 | armv6l→armv6にマッピング | E-06 | ○ |
| C-14 | x86検出時に警告出力 | E-09 | ○ |
| C-15 | s390x→s390xにマッピング | E-06 | ○ |
| C-16 | ppc64le→ppc64leにマッピング | E-06 | ○ |
| C-17 | loongarch64対応 | E-06 | ○ |
| C-18 | riscv64対応 | E-06 | ○ |
| C-19 | 未対応CPUでエラー終了（exit 1） | E-06 | ○ |
| C-20 | os変数とarch変数を設定 | E-01 | ○ |
| C-21 | データベース操作なし | E-01 | ○ |
| C-22 | 目標処理時間100ミリ秒以内 | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 目標処理時間はソースコードから読み取れないため、unameコマンドの実行時間から推定
  - 候補：パフォーマンステスト結果 / CI/CDパイプラインログ

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - ソースコードが明確で、全てのOS/CPUマッピングが読み取れる
- 0: 低リスク - 読み取り専用で副作用がない

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] 新しいOS/アーキテクチャが追加された場合のスクリプト更新手順を確認
- [ ] getpropコマンドが存在しない環境でのAndroid検出部分の挙動を確認
- [ ] 実際の各プラットフォームでの動作検証
