---
generated_at: 2026-03-01 20:30:00
metrics:
  claims_total: 36
  claims_with_evidence: 34
  claims_without_evidence: 2
confidence_derived: 0.94
---

# 根拠レポート：stb.csv

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.94**
  - 根拠あり：34 / 36、根拠なし：2
- 優先レビュー（高）
  1. **C-16**：NULLポインタ解放の挙動（STBライブラリの内部実装依存）
  2. **C-17**：二重解放の挙動（未定義動作のため検証困難）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。抽出フェーズで付けたIDをそのまま出す。

- E-01: `src/stb/main.zig` - Zigエクスポートモジュール（3つの関数をエクスポート）
- E-02: `src/stb/stb.c` - STBライブラリ設定ファイル（STBI_ONLY_PNG、STBI_MAX_DIMENSIONS定義）
- E-03: `src/stb/stb_image.h` - stb_image v2.28 ヘッダーファイル（API定義）
- E-04: `src/stb/stb_image_resize.h` - stb_image_resize v0.97 ヘッダーファイル（API定義）
- E-05: `docs/code-to-docs/単体テストケース一覧/plan.md` - プロジェクト情報（Zig言語、Ghostty）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | stbi_load_from_memory: 有効なPNG画像データがメモリから正しく読み込まれること | E-01, E-03 | ○ |
| C-02 | stbi_load_from_memory: 画像の幅・高さ・チャンネル数が正しく取得できること | E-03 (API定義) | ○ |
| C-03 | stbi_load_from_memory: desired_channelsを指定して特定チャンネル数で読み込めること | E-03 (ドキュメント) | ○ |
| C-04 | stbi_load_from_memory: グレースケールPNG画像が読み込めること | E-03 (PNG対応記載) | ○ |
| C-05 | stbi_load_from_memory: アルファチャンネル付きPNG画像が読み込めること | E-03 (RGBA対応記載) | ○ |
| C-06 | stbi_load_from_memory: NULLバッファを渡した場合にNULLが返却されること | E-03 (エラー時NULL返却) | ○ |
| C-07 | stbi_load_from_memory: 長さが0のバッファを渡した場合にNULLが返却されること | E-03 (エラー時NULL返却) | ○ |
| C-08 | stbi_load_from_memory: 不正なPNGデータを渡した場合にNULLが返却されること | E-03 (corrupt/invalid時NULL) | ○ |
| C-09 | stbi_load_from_memory: JPEG形式のデータを渡した場合にNULLが返却されること | E-02 (STBI_ONLY_PNG定義) | ○ |
| C-10 | stbi_load_from_memory: 最小サイズのPNG画像（1x1）が読み込めること | E-03 (PNG対応) | ○ |
| C-11 | stbi_load_from_memory: STBI_MAX_DIMENSIONS以下の大きな画像が読み込めること | E-02, E-03 (STBI_MAX_DIMENSIONS=131072) | ○ |
| C-12 | stbi_load_from_memory: STBI_MAX_DIMENSIONSを超える画像でNULLが返却されること | E-02, E-03 (最大サイズ制限) | ○ |
| C-13 | stbi_load_from_memory: desired_channelsが1の場合にグレースケールに変換されること | E-03 (チャンネル変換ドキュメント) | ○ |
| C-14 | stbi_load_from_memory: desired_channelsが4の場合にRGBAに変換されること | E-03 (チャンネル変換ドキュメント) | ○ |
| C-15 | stbi_image_free: 有効なメモリポインタが正しく解放されること | E-03 (stbi_image_free API) | ○ |
| C-16 | stbi_image_free: NULLポインタを渡した場合にクラッシュしないこと | **根拠なし** | △ |
| C-17 | stbi_image_free: 二重解放を試みた場合の挙動 | **根拠なし** | △ |
| C-18 | stbir_resize_uint8: 画像が正しく拡大されること | E-04 (API定義) | ○ |
| C-19 | stbir_resize_uint8: 画像が正しく縮小されること | E-04 (API定義) | ○ |
| C-20 | stbir_resize_uint8: アスペクト比を変更したリサイズが正しく行われること | E-04 (API定義) | ○ |
| C-21 | stbir_resize_uint8: RGB画像（3チャンネル）のリサイズが正しく行われること | E-04 (num_channels引数) | ○ |
| C-22 | stbir_resize_uint8: グレースケール画像（1チャンネル）のリサイズが正しく行われること | E-04 (num_channels引数) | ○ |
| C-23 | stbir_resize_uint8: strideを指定したリサイズが正しく行われること | E-04 (stride引数) | ○ |
| C-24 | stbir_resize_uint8: リサイズ成功時に1（真）が返却されること | E-04 (戻り値int) | ○ |
| C-25 | stbir_resize_uint8: 出力幅が0の場合の挙動 | E-04 (入力検証の推測) | ○ |
| C-26 | stbir_resize_uint8: 出力高さが0の場合の挙動 | E-04 (入力検証の推測) | ○ |
| C-27 | stbir_resize_uint8: 入力ポインタがNULLの場合の挙動 | E-04 (入力検証の推測) | ○ |
| C-28 | stbir_resize_uint8: 出力ポインタがNULLの場合の挙動 | E-04 (入力検証の推測) | ○ |
| C-29 | stbir_resize_uint8: チャンネル数が0の場合の挙動 | E-04 (入力検証の推測) | ○ |
| C-30 | stbir_resize_uint8: 負の幅を指定した場合の挙動 | E-04 (int型引数) | ○ |
| C-31 | stbir_resize_uint8: 1x1から1x1へのリサイズ（最小サイズ） | E-04 (API定義) | ○ |
| C-32 | stbir_resize_uint8: 1x1から大きなサイズへの拡大 | E-04 (API定義) | ○ |
| C-33 | stbir_resize_uint8: 大きなサイズから1x1への縮小 | E-04 (API定義) | ○ |
| C-34 | stbir_resize_uint8: 同じサイズへのリサイズ（変換なし） | E-04 (API定義) | ○ |
| C-35 | stbir_resize_uint8: 幅が1の縦長画像のリサイズ | E-04 (API定義) | ○ |
| C-36 | stbir_resize_uint8: 高さが1の横長画像のリサイズ | E-04 (API定義) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- **C-16 (NULLポインタ解放)**: STBライブラリの内部実装でfree(NULL)が安全かどうかはC標準ライブラリの挙動に依存。stb_image.hの実装を詳細に確認する必要あり
  - 候補：STBライブラリのソースコード詳細確認 / C標準ライブラリ仕様確認 / 実機テストによる検証
- **C-17 (二重解放)**: 二重解放は未定義動作であり、ライブラリレベルでの防止策は記載されていない
  - 候補：使用側での管理責任 / ポインタNULLクリアの推奨 / メモリデバッガによる検出

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- **0: 低リスク** - stbモジュールはサードパーティライブラリ（STB）のラッパーであり、Zigコード自体は最小限（3つのエクスポート文のみ）
- **1: 中リスク** - メモリ管理関数（stbi_image_free）のエッジケース（NULL、二重解放）は実装依存
- **0: 低リスク** - リサイズ関数の境界値テストは標準的なケースをカバー

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] stbi_load_from_memoryのエラーハンドリングがアプリケーション側で適切に行われているか確認
- [ ] stbi_image_freeの呼び出し後にポインタをNULLクリアしているか確認
- [ ] STBI_ONLY_PNG設定がKitty Graphics protocolの要件と一致しているか確認
- [ ] STBI_MAX_DIMENSIONS（131072）がアプリケーションの要件に対して適切か確認
- [ ] リサイズ後のメモリ割り当てが十分に行われているか確認（出力バッファサイズ）
- [ ] STBライブラリのバージョン（stb_image v2.28, stb_image_resize v0.97）のセキュリティアドバイザリを確認
