---
generated_at: 2026-01-23 16:30:00
metrics:
  claims_total: 18
  claims_with_evidence: 18
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：10-画像EXR

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：18 / 18、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  1. なし - すべての主張に根拠があります

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。抽出フェーズで付けたIDをそのまま出す。

- E-01: `core/io/image.h` 202行目 - save_exr_func関数ポインタ宣言
- E-02: `modules/tinyexr/image_saver_tinyexr.cpp` 287-299行目 - save_exr()実装
- E-03: `modules/tinyexr/image_saver_tinyexr.cpp` 147-285行目 - save_exr_buffer()実装
- E-04: `modules/tinyexr/image_saver_tinyexr.cpp` 41-61行目 - is_supported_format()
- E-05: `modules/tinyexr/image_saver_tinyexr.cpp` 70-90行目 - get_source_pixel_type()
- E-06: `modules/tinyexr/image_saver_tinyexr.cpp` 92-112行目 - get_target_pixel_type()
- E-07: `modules/tinyexr/image_saver_tinyexr.cpp` 124-145行目 - get_channel_count()
- E-08: `modules/tinyexr/image_saver_tinyexr.cpp` 271行目 - TINYEXR_COMPRESSIONTYPE_PIZ設定
- E-09: `modules/tinyexr/image_saver_tinyexr.cpp` 174-179行目 - チャンネルマッピング（BGRA順）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | save_exr_funcは関数ポインタとして宣言 | E-01 | ○ |
| C-02 | save_exr()がファイル保存を実装 | E-02 | ○ |
| C-03 | save_exr_buffer()でバッファ生成 | E-03 | ○ |
| C-04 | is_supported_format()でフォーマットチェック | E-04 | ○ |
| C-05 | 非対応フォーマット時にprint_error()出力 | E-03 | ○ |
| C-06 | get_channel_count()でチャンネル数判定 | E-07 | ○ |
| C-07 | get_source_pixel_type()でソースタイプ判定 | E-05 | ○ |
| C-08 | get_target_pixel_type()でターゲットタイプ判定 | E-06 | ○ |
| C-09 | SRC_FLOATはTINYEXR_PIXELTYPE_FLOAT | E-06 | ○ |
| C-10 | SRC_HALFはTINYEXR_PIXELTYPE_HALF | E-06 | ○ |
| C-11 | SRC_BYTEはTINYEXR_PIXELTYPE_HALFに変換 | E-06 | ○ |
| C-12 | Math::make_half_float()で8bit→Half変換 | E-03 | ○ |
| C-13 | PIZ圧縮を使用 | E-08 | ○ |
| C-14 | チャンネル順序はBGRA（Blender/GIMP互換） | E-09 | ○ |
| C-15 | SaveEXRImageToMemory()でメモリに保存 | E-03 | ○ |
| C-16 | FileAccess::openでファイル書き込み | E-02 | ○ |
| C-17 | grayscaleオプションでYチャンネルのみ出力 | E-03 | ○ |
| C-18 | バッファが空ならERR_FILE_CANT_WRITE返却 | E-02 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし - すべての主張に対して実装コードから根拠を確認できました

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - すべての主張がソースコードで確認可能

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] save_exr_func関数ポインタが正しく宣言されているか確認（image.h 202行目）
- [ ] save_exr()のファイル保存処理が正しいか確認（image_saver_tinyexr.cpp 287-299行目）
- [ ] save_exr_buffer()のバッファ生成処理が正しいか確認（image_saver_tinyexr.cpp 147-285行目）
- [ ] 対応フォーマットが正しいか確認（is_supported_format()）
- [ ] チャンネルデインターリーブ処理が正しいか確認
