---
generated_at: 2026-01-23 10:30:00
metrics:
  claims_total: 60
  claims_with_evidence: 60
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：modules-tga 単体テストケース一覧

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された単体テストケース一覧の信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：60 / 60、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  1. なし - すべてのテストケースに根拠あり

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。抽出フェーズで付けたIDをそのまま出す。

- E-01: `modules/tga/image_loader_tga.h` - クラス定義、列挙型、構造体、メソッド宣言
- E-02: `modules/tga/image_loader_tga.cpp` - メソッド実装、エラーハンドリング、ピクセル変換ロジック
- E-03: `modules/tga/register_types.cpp` - モジュール初期化・終了関数
- E-04: `modules/tga/register_types.h` - モジュール初期化・終了関数宣言

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

### load_image メソッド関連
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | 非圧縮RGB 24bit TGA画像を正常に読み込める | E-02 L207-225: pixel_depth==24の処理 | ○ |
| C-02 | 非圧縮RGB 32bit TGA画像を正常に読み込める | E-02 L226-246: pixel_depth==32の処理 | ○ |
| C-03 | 非圧縮RGB 16bit TGA画像を正常に読み込める | E-02 L186-206: pixel_depth==16の処理 | ○ |
| C-04 | RLE圧縮RGB TGA画像を正常に読み込める | E-02 L278,341-347: is_encoded判定とdecode_tga_rle呼び出し | ○ |
| C-05 | インデックスカラーTGA画像を正常に読み込める | E-02 L279,316-324: has_color_mapとパレット処理 | ○ |
| C-06 | RLE圧縮インデックスカラーTGA画像を正常に読み込める | E-02 L278-279: TGA_TYPE_RLE_INDEXED判定 | ○ |
| C-07 | モノクロ8bit TGA画像を正常に読み込める | E-02 L138-154: pixel_depth==8 && is_monochrome | ○ |
| C-08 | RLE圧縮モノクロTGA画像を正常に読み込める | E-02 L280: TGA_TYPE_RLE_MONOCHROME判定 | ○ |
| C-09 | 左上原点のTGA画像を正常に読み込める | E-02 L110-128: TGA_ORIGIN_TOP_LEFT処理 | ○ |
| C-10 | 右上原点のTGA画像を正常に読み込める | E-02 L110-128: TGA_ORIGIN_TOP_RIGHT処理 | ○ |
| C-11 | 左下原点のTGA画像を正常に読み込める | E-02 L110-128: TGA_ORIGIN_BOTTOM_LEFT処理 | ○ |
| C-12 | 右下原点のTGA画像を正常に読み込める | E-02 L110-128: TGA_ORIGIN_BOTTOM_RIGHT処理 | ○ |
| C-13 | ID長フィールドがある画像をスキップして読み込める | E-02 L312: f->seek(f->get_position() + tga_header.id_length) | ○ |
| C-14 | ファイルサイズが0の場合にエラーを返す | E-02 L256: ERR_FAIL_COND_V(src_image_len == 0, ERR_FILE_CORRUPT) | ○ |
| C-15 | ファイルサイズがヘッダより小さい場合にエラーを返す | E-02 L257: ERR_FAIL_COND_V(src_image_len < sizeof(tga_header_s), ERR_FILE_CORRUPT) | ○ |
| C-16 | image_typeがTGA_TYPE_NO_DATAの場合にエラーを返す | E-02 L282-284: if (tga_header.image_type == TGA_TYPE_NO_DATA) err = FAILED | ○ |
| C-17 | 画像幅が0の場合にエラーを返す | E-02 L303-305: if (tga_header.image_width <= 0) err = FAILED | ○ |
| C-18 | 画像高さが0の場合にエラーを返す | E-02 L303-305: if (tga_header.image_height <= 0) err = FAILED | ○ |
| C-19 | 無効なpixel_depthの場合にエラーを返す | E-02 L307-309: pixel_depth != 8/16/24/32 チェック | ○ |
| C-20 | カラーマップ長が256を超える場合にエラーを返す | E-02 L288: color_map_length > 256 チェック | ○ |
| C-21 | カラーマップ深度が24以外の場合にエラーを返す | E-02 L288: color_map_depth != 24 チェック | ○ |
| C-22 | カラーマップタイプが不正な場合にエラーを返す | E-02 L288: color_map_type != 1 チェック | ○ |
| C-23 | カラーマップなしでcolor_map_typeが設定されている場合にエラーを返す | E-02 L293-295: if (tga_header.color_map_type) err = FAILED | ○ |
| C-24 | データが切り詰められている場合にエラーを返す | E-02 L299-301: 残りバイト数チェック | ○ |

### decode_tga_rle メソッド関連
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-25 | RLEランレングスパケットを正しく展開できる | E-02 L62-75: if (c & 0x80) 処理 | ○ |
| C-26 | RLEリテラルパケットを正しく展開できる | E-02 L76-86: else (リテラル) 処理 | ○ |
| C-27 | 1ピクセルサイズのRLEデータを展開できる | E-02 L37: p_pixel_sizeパラメータ | ○ |
| C-28 | 2ピクセルサイズのRLEデータを展開できる | E-02 L37: p_pixel_sizeパラメータ | ○ |
| C-29 | 3ピクセルサイズのRLEデータを展開できる | E-02 L37: p_pixel_sizeパラメータ | ○ |
| C-30 | 4ピクセルサイズのRLEデータを展開できる | E-02 L37: p_pixel_sizeパラメータ | ○ |
| C-31 | 出力バッファオーバーフローを検出する | E-02 L58-60: output_pos + count * p_pixel_size > p_output_size チェック | ○ |
| C-32 | 入力バッファオーバーリード（ランレングス）を検出する | E-02 L63-65: compressed_pos + p_pixel_size > p_input_size チェック | ○ |
| C-33 | 入力バッファオーバーリード（リテラル）を検出する | E-02 L77-79: compressed_pos + count * p_pixel_size > p_input_size チェック | ○ |
| C-34 | count=1（最小値）のRLEパケットを処理できる | E-02 L56: count = (c & 0x7f) + 1 により最小1 | ○ |
| C-35 | count=128（最大値）のRLEパケットを処理できる | E-02 L56: count = (c & 0x7f) + 1 により最大128 | ○ |

### convert_to_image メソッド関連
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-36 | 8bitモノクロ画像を正しく変換できる | E-02 L138-154: TGA_PUT_PIXEL(shade, shade, shade, 0xff) | ○ |
| C-37 | 8bitインデックスカラー画像を正しく変換できる | E-02 L155-185: パレット参照による変換 | ○ |
| C-38 | 16bit画像をRGBA5551として正しく変換できる | E-02 L186-206: RGBA5551フォーマット処理 | ○ |
| C-39 | 16bit画像のアルファビットを正しく処理できる | E-02 L197-199: alpha_bits判定 | ○ |
| C-40 | 24bit画像をBGRからRGBに正しく変換できる | E-02 L207-225: r=buffer[i+2], g=buffer[i+1], b=buffer[i+0] | ○ |
| C-41 | 32bit画像をBGRAからRGBAに正しく変換できる | E-02 L226-246: a=buffer[i+3], r=buffer[i+2], g=buffer[i+1], b=buffer[i+0] | ○ |
| C-42 | 8bitモノクロでバッファオーバーリードを検出する | E-02 L142-144: if (i >= p_input_size) return ERR_PARSE_ERROR | ○ |
| C-43 | 8bitインデックスでバッファオーバーリードを検出する | E-02 L158-160: if (i >= p_input_size) return ERR_PARSE_ERROR | ○ |
| C-44 | 16bitでバッファオーバーリードを検出する | E-02 L189-191: if (i + 1 >= p_input_size) return ERR_PARSE_ERROR | ○ |
| C-45 | 24bitでバッファオーバーリードを検出する | E-02 L210-212: if (i + 2 >= p_input_size) return ERR_PARSE_ERROR | ○ |
| C-46 | 32bitでバッファオーバーリードを検出する | E-02 L229-231: if (i + 3 >= p_input_size) return ERR_PARSE_ERROR | ○ |
| C-47 | サポートされないcolor_map_depthでエラーを返す | E-02 L173-175: if (color_map_depth != 24) return ERR_INVALID_DATA | ○ |

### その他メソッド関連
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-48 | tga拡張子が認識リストに含まれる | E-02 L362-364: p_extensions->push_back("tga") | ○ |
| C-49 | コンストラクタでメモリローダー関数が設定される | E-02 L379-381: Image::_tga_mem_loader_func = _tga_mem_loader_func | ○ |
| C-50 | メモリからTGA画像を正しく読み込める | E-02 L366-377: _tga_mem_loader_func実装 | ○ |
| C-51 | FileAccessMemoryのオープン失敗時にエラーを返す | E-02 L370: ERR_FAIL_COND_V_MSG(open_memfile_error, ...) | ○ |
| C-52 | 画像読み込み失敗時にエラーを返す | E-02 L375: ERR_FAIL_COND_V_MSG(load_error, ...) | ○ |
| C-53 | SCENE初期化レベルでローダーが登録される | E-03 L37-44: MODULE_INITIALIZATION_LEVEL_SCENE判定 | ○ |
| C-54 | SCENE以外の初期化レベルでは何もしない | E-03 L38-40: if (p_level != ...) return | ○ |
| C-55 | SCENE初期化レベルでローダーが削除される | E-03 L46-53: uninitialize_tga_module実装 | ○ |
| C-56 | SCENE以外の終了レベルでは何もしない | E-03 L47-49: if (p_level != ...) return | ○ |
| C-57 | 1x1ピクセルの画像を読み込める | E-02 L99-100: width, height変数（制限なし） | ○ |
| C-58 | 大きな画像（4096x4096）を読み込める | E-02 L99-100: width, height変数（制限なし） | ○ |
| C-59 | 画像データがImage::FORMAT_RGBA8で初期化される | E-02 L248: p_image->initialize_data(..., Image::FORMAT_RGBA8, ...) | ○ |
| C-60 | p_flagsとp_scaleパラメータを受け取れる | E-02 L253: load_image関数シグネチャ | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし - すべてのテストケースがソースコードに基づいて設計されています

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - すべてのテストケースに明確な根拠あり
- 注意点：
  - TGAフォーマットの仕様に関する外部ドキュメントは参照していない（コード実装ベースのテスト設計）
  - 実際のTGAファイルを使用した統合テストは別途必要

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] RLE圧縮・展開のテストケースがエッジケースを網羅しているか
- [ ] バッファオーバーフロー/オーバーリード関連のセキュリティテストが十分か
- [ ] 各ピクセル深度（8/16/24/32bit）のテストカバレッジが適切か
- [ ] 原点位置（4パターン）のテストが網羅されているか
- [ ] エラーハンドリングのテストが実装の分岐をカバーしているか
