---
generated_at: 2026-02-22 15:00:00
metrics:
  claims_total: 18
  claims_with_evidence: 18
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：97-CheckboxFlags

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：18 / 18、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（全ての主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。抽出フェーズで付けたIDをそのまま出す。

- E-01: `imgui.h:637` - CheckboxFlags(int*) API宣言
- E-02: `imgui.h:638` - CheckboxFlags(unsigned int*) API宣言
- E-03: `imgui_internal.h:3629` - CheckboxFlags(ImS64*) API宣言
- E-04: `imgui_internal.h:3630` - CheckboxFlags(ImU64*) API宣言
- E-05: `imgui_widgets.cpp:1290-1315` - CheckboxFlagsT関数実装
- E-06: `imgui_widgets.cpp:1293` - all_on判定
- E-07: `imgui_widgets.cpp:1294` - any_on判定
- E-08: `imgui_widgets.cpp:1299` - MixedValueフラグ設定
- E-09: `imgui_widgets.cpp:1300` - Checkbox呼び出し（MixedValue時）
- E-10: `imgui_widgets.cpp:1304` - Checkbox呼び出し（通常時）
- E-11: `imgui_widgets.cpp:1309-1310` - ビットセット操作
- E-12: `imgui_widgets.cpp:1311-1312` - ビットクリア操作
- E-13: `imgui_widgets.cpp:1317-1320` - CheckboxFlags(int*)実装
- E-14: `imgui_widgets.cpp:1322-1325` - CheckboxFlags(unsigned int*)実装

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | CheckboxFlagsはビットフラグ操作用のチェックボックス | E-01 | ○ |
| C-02 | 整数型のフラグ変数に対して特定のビットをオン/オフ | E-05 | ○ |
| C-03 | 一部ビットのみオンの場合はMixedValue表示 | E-08 | ○ |
| C-04 | labelパラメータはconst char*型で必須 | E-01 | ○ |
| C-05 | flagsパラメータはint*/unsigned int*/ImS64*/ImU64*の各型 | E-01, E-02, E-03, E-04 | ○ |
| C-06 | flags_valueパラメータは操作対象のビットフラグ値 | E-01 | ○ |
| C-07 | 戻り値はbool型（状態変更有無） | E-05 | ○ |
| C-08 | all_on判定: (flags & flags_value) == flags_value | E-06 | ○ |
| C-09 | any_on判定: (flags & flags_value) != 0 | E-07 | ○ |
| C-10 | 部分オン時にMixedValueフラグをセット | E-08 | ○ |
| C-11 | 内部でCheckbox関数を呼び出す | E-09, E-10 | ○ |
| C-12 | クリックでオンにする場合、OR演算でビットをセット | E-11 | ○ |
| C-13 | クリックでオフにする場合、AND NOT演算でビットをクリア | E-12 | ○ |
| C-14 | int型オーバーロードが存在 | E-01, E-13 | ○ |
| C-15 | unsigned int型オーバーロードが存在 | E-02, E-14 | ○ |
| C-16 | ImS64型オーバーロードが存在 | E-03 | ○ |
| C-17 | ImU64型オーバーロードが存在 | E-04 | ○ |
| C-18 | 内部でテンプレート関数CheckboxFlagsTを使用 | E-13, E-14 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - CheckboxFlagsはCheckboxのラッパーであり、ロジックが明確

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] E-05のソースコードが設計書の記述と一致することを確認
- [ ] ビット演算ロジックを確認
- [ ] MixedValue機能の動作を確認
