# 通知設計書 49-カメラ起動エラー

## 概要

本ドキュメントは、InvenTreeモバイルアプリにおける「カメラ起動エラー」通知の設計仕様を定義するものである。バーコードスキャン用のカメラコントローラーの初期化に失敗した場合に表示されるエラー通知について記載する。

### 本通知の処理概要

本通知は、デバイスのカメラを使用したバーコードスキャン機能の起動時に、カメラコントローラーの作成に失敗したことをユーザーに通知するためのアプリ内スナックバー通知である。

**業務上の目的・背景**：バーコードスキャン機能は、在庫管理・物流業務において頻繁に使用される重要な機能である。カメラが使用できない場合、ユーザーは代替手段（手動入力、外部バーコードリーダーなど）を検討する必要がある。カメラ起動の失敗を明確に通知することで、ユーザーは問題を認識し、適切な対応（アプリの権限確認、デバイスの再起動、他のアプリでのカメラ使用終了など）を取ることができる。

**通知の送信タイミング**：カメラバーコードスキャナーの初期化時（`CameraBarcodeController`）に、`MobileScannerController`のコールバックでカメラコントローラーの作成に失敗した場合（`controller`がnullの場合）にトリガーされる。

**通知の受信者**：バーコードスキャン機能を起動しようとしたユーザー本人のみ。アプリ内通知であるため、他のユーザーには通知されない。

**通知内容の概要**：「カメラコントローラーを開けませんでした」を示すローカライズされたメッセージ（`L10().cameraCreationError`）と、失敗を示すオレンジ色の背景、カメラエラーアイコン（`TablerIcons.camera_x`）がスナックバーとして画面下部に表示される。

**期待されるアクション**：ユーザーはカメラ起動エラーを認識し、以下のいずれかの対応を取る：アプリのカメラ権限を確認する、他のカメラアプリを終了する、デバイスを再起動する、または手動でバーコードを入力する。スキャナー画面は自動的に閉じられる。

## 通知種別

アプリ内通知（スナックバー）

## 送信仕様

### 基本情報

| 項目 | 内容 |
|-----|------|
| 送信方式 | 同期 |
| 優先度 | 高 |
| リトライ | なし（UI通知のため） |

### 送信先決定ロジック

操作を実行したユーザーのアプリ画面に直接表示。ユーザー選択や条件分岐は不要。

## 通知テンプレート

### スナックバー通知

| 項目 | 内容 |
|-----|------|
| 背景色 | `Colors.deepOrange`（失敗時） |
| アイコン | `TablerIcons.camera_x` |
| 表示時間 | 5秒 |
| 形式 | スナックバー（画面下部） |

### 本文テンプレート

```
{L10().cameraCreationError}
```

英語の場合: "Could not open camera controller" または類似のメッセージ

### 添付ファイル

なし

## テンプレート変数

| 変数名 | 説明 | データ取得元 | 必須 |
|--------|------|-------------|-----|
| cameraCreationError | カメラエラーメッセージ | L10()（国際化リソース） | Yes |

## 送信トリガー・条件

### トリガー一覧

| トリガー種別 | トリガーイベント | 送信条件 | 説明 |
|------------|----------------|---------|------|
| システムコールバック | カメラコントローラー作成 | `controller`がnull | カメラ初期化失敗 |

### 送信抑止条件

| 条件 | 説明 |
|-----|------|
| controller != null | カメラが正常に初期化された場合は通知なし |

## 処理フロー

### 送信フロー

```mermaid
flowchart TD
    A[バーコードスキャナー起動] --> B[CameraBarcodeController初期化]
    B --> C[MobileScannerController作成]
    C --> D{コントローラー作成結果}
    D -->|成功| E[スキャン画面表示]
    D -->|失敗: error有| F[sentryReportError]
    F --> G{controller確認}
    D -->|controller=null| G
    G -->|null| H[showSnackIcon cameraCreationError]
    H --> I[Navigator.pop - 画面を閉じる]
    G -->|有効| E
    E --> J[スキャン待機]
    I --> K[終了]
    J --> K
```

## データベース参照・更新仕様

### 参照テーブル一覧

| テーブル名 | 用途 | 備考 |
|-----------|------|------|
| なし | - | デバイスローカルの処理のみ |

### 更新テーブル一覧

| テーブル名 | 操作 | 概要 |
|-----------|------|------|
| なし | - | 通知のみで更新なし |

## エラー処理

### エラーケース一覧

| エラー種別 | 発生条件 | 対処方法 |
|----------|---------|---------|
| カメラ権限なし | ユーザーがカメラ権限を拒否 | 設定からの権限付与を案内 |
| カメラ使用中 | 他のアプリがカメラを使用 | 他のアプリの終了を案内 |
| ハードウェアエラー | カメラデバイスの異常 | デバイスの再起動を案内 |

### リトライ仕様

| 項目 | 内容 |
|-----|------|
| リトライ回数 | 0回（ユーザー操作による再試行） |
| リトライ間隔 | N/A |
| リトライ対象エラー | N/A |

## 配信設定

### レート制限

| 項目 | 内容 |
|-----|------|
| 1分あたり上限 | なし |
| 1日あたり上限 | なし |

### 配信時間帯

制限なし（ユーザー操作に応じて即座に表示）

## セキュリティ考慮事項

- カメラ使用には適切なOS権限が必要
- エラー情報はSentryにレポートされる（デバッグ目的）

## 備考

- スキャナー画面は自動的に閉じられ、ユーザーは前の画面に戻る
- エラーが発生した場合、`sentryReportError`で詳細がログに記録される
- 外部バーコードリーダー（HID）を使用する代替手段がある場合もある
- 国際化対応済み（L10()による多言語サポート）

---

## コードリーディングガイド

本通知を理解するために参照すべきファイルと、推奨する読み解き順序を以下に示す。

### 推奨読解順序

#### Step 1: データ構造を理解する

カメラコントローラーの構造を理解する。

| 順序 | ファイル | パス | 読解ポイント |
|-----|---------|------|-------------|
| 1-1 | camera_controller.dart | `lib/barcode/camera_controller.dart` | CameraBarcodeControllerとMobileScannerControllerの関係 |

**読解のコツ**: `MobileScannerController`がどのように初期化されるかを確認する。

#### Step 2: エントリーポイントを理解する

カメラ初期化処理の起点を特定。

| 順序 | ファイル | パス | 読解ポイント |
|-----|---------|------|-------------|
| 2-1 | camera_controller.dart | `lib/barcode/camera_controller.dart` | _CameraBarcodeControllerState.onControllerCreated（160-180行目） |

**主要処理フロー**:
1. **160行目**: `onControllerCreated`コールバック関数定義
2. **161-167行目**: エラーがある場合のSentryレポート
3. **169-179行目**: controllerがnullの場合の処理

#### Step 3: 通知表示とナビゲーションを理解する

エラー通知と画面遷移の実装を確認。

| 順序 | ファイル | パス | 読解ポイント |
|-----|---------|------|-------------|
| 3-1 | snacks.dart | `lib/widget/snacks.dart` | showSnackIcon関数のicon指定時の処理 |

**主要処理フロー**:
- **170-174行目**: showSnackIconとNavigator.pop

### プログラム呼び出し階層図

```
CameraBarcodeController (camera_controller.dart line 24)
    │
    └─ _CameraBarcodeControllerState (line 32)
           │
           ├─ initState() (line 51-54)
           │      │
           │      └─ _loadSettings() - 設定読み込み
           │
           ├─ MobileScannerController (line 46-48)
           │      └─ autoZoom: false
           │
           └─ onControllerCreated() (line 160-180)
                  │
                  ├─ [error != null]
                  │      └─ sentryReportError() - エラーレポート
                  │
                  └─ [controller == null]
                         │
                         ├─ showSnackIcon(
                         │      L10().cameraCreationError,
                         │      icon: TablerIcons.camera_x,
                         │      success: false
                         │  )
                         │
                         └─ [OneContext.hasContext]
                                └─ Navigator.pop() - 画面を閉じる
```

### データフロー図

```
[入力]               [処理]                    [出力]

バーコード       ┌─────────────────┐
スキャナー起動 ─▶│CameraBarcode    │
                 │Controller       │
                 └────────┬────────┘
                          │
                          ▼
                 ┌─────────────────┐
                 │MobileScanner    │
                 │Controller初期化 │
                 └────────┬────────┘
                          │
                          ▼
                 ┌─────────────────┐
                 │onController     │
                 │Created callback │
                 └────────┬────────┘
                          │
            ┌─────────────┼─────────────┐
            ▼             ▼             ▼
    ┌───────────┐  ┌───────────┐  ┌───────────┐
    │error有    │  │controller │  │正常       │
    │           │  │=null      │  │           │
    └─────┬─────┘  └─────┬─────┘  └─────┬─────┘
          │              │              │
          ▼              ▼              ▼
    ┌───────────┐  ┌───────────┐  ┌───────────┐
    │sentry     │  │showSnack  │  │スキャン   │
    │Report     │  │Icon() +   │  │待機       │
    │Error()    │  │Navigator  │  │           │
    └───────────┘  │.pop()     │  └───────────┘
                   └───────────┘
```

### 関連ファイル一覧

| ファイル | パス | 種別 | 役割 |
|---------|------|------|------|
| camera_controller.dart | `lib/barcode/camera_controller.dart` | ソース | カメラバーコードスキャナー |
| snacks.dart | `lib/widget/snacks.dart` | ソース | スナックバー通知の表示関数 |
| sentry.dart | `lib/inventree/sentry.dart` | ソース | エラーレポート |
| controller.dart | `lib/barcode/controller.dart` | ソース | バーコードコントローラー基底クラス |
| l10.dart | `lib/l10.dart` | ソース | 国際化ヘルパー関数 |
