---
generated_at: 2026-02-23 10:35:00
metrics:
  claims_total: 20
  claims_with_evidence: 20
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：12-バーコード設定画面

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：20 / 20、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - 全ての主張に根拠が確認できています

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `lib/settings/barcode_settings.dart` - バーコード設定ウィジェット実装
- E-02: `lib/preferences.dart` - 設定キー定数と設定マネージャー
- E-03: `docs/code-to-docs/画面一覧/画面一覧.csv` - 画面一覧定義
- E-04: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 機能マッピング
- E-05: `docs/code-to-docs/画面一覧/画面遷移図.md` - 画面遷移図

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | 画面名は「バーコード設定画面」である | E-03 (行13) | ○ |
| C-02 | テンプレートファイルは`lib/settings/barcode_settings.dart` | E-03 (行13) | ○ |
| C-03 | 設定キーINV_BARCODE_SCAN_DELAYが定義されている | E-02 (行57) | ○ |
| C-04 | 設定キーINV_BARCODE_SCAN_TYPEが定義されている | E-02 (行58) | ○ |
| C-05 | 設定キーINV_BARCODE_SCAN_SINGLEが定義されている | E-02 (行59) | ○ |
| C-06 | BARCODE_CONTROLLER_CAMERA = 0 | E-02 (行62) | ○ |
| C-07 | BARCODE_CONTROLLER_WEDGE = 1 | E-02 (行63) | ○ |
| C-08 | StatefulWidgetとして実装されている | E-01 (行10-13) | ○ |
| C-09 | initStateでloadSettingsを呼び出す | E-01 (行28-31) | ○ |
| C-10 | スキャン遅延のデフォルト値は500ms | E-01 (行20, 35) | ○ |
| C-11 | スキャン遅延の最小値は100ms | E-01 (行90) | ○ |
| C-12 | スキャン遅延の最大値は2500ms | E-01 (行91) | ○ |
| C-13 | AlertDialogで遅延時間を入力する | E-01 (行61-104) | ○ |
| C-14 | 数値入力専用キーボードを使用する | E-01 (行66) | ○ |
| C-15 | choiceDialogでスキャンコントローラーを選択 | E-01 (行136-160) | ○ |
| C-16 | スキャンタイプに応じてアイコンが変化する | E-01 (行112-120) | ○ |
| C-17 | シングルスキャンモードをSwitchで設定する | E-01 (行174-191) | ○ |
| C-18 | 設定画面から遷移する | E-05 (設定フロー) | ○ |
| C-19 | 機能No.59「バーコード設定」に対応 | E-04 (行53) | ○ |
| C-20 | Sembast NoSQLデータベースを使用 | E-02 (行68-104) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 全ての主張についてソースコードから根拠を確認できました

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全ての主張がソースコードから検証可能

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] スキャン遅延の範囲制限（100-2500ms）が業務要件として妥当か確認
- [ ] スキャンコントローラーの選択肢が実際の対応デバイスと一致しているか確認
- [ ] シングルスキャンモードの説明が実際の動作と一致しているか確認
