---
generated_at: 2026-02-23 10:35:00
metrics:
  claims_total: 22
  claims_with_evidence: 22
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：42-バーコードスキャン

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：22 / 22、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  1. なし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `lib/barcode/barcode.dart`（1-440行目）
- E-02: `lib/barcode/handler.dart`（1-131行目）
- E-03: `lib/barcode/controller.dart`（1-104行目）
- E-04: `lib/barcode/camera_controller.dart`（1-398行目）
- E-05: `lib/barcode/wedge_controller.dart`（1-146行目）
- E-06: `lib/barcode/tones.dart`（1-25行目）
- E-07: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv`（42行目）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | scanBarcode関数がエントリーポイント | E-01（74-103行目） | ○ |
| C-02 | handler未指定時はBarcodeScanHandlerがデフォルト | E-01（78-79行目、handler ??= BarcodeScanHandler()） | ○ |
| C-03 | ユーザー設定からスキャン方式を取得 | E-01（84-89行目、INV_BARCODE_SCAN_TYPE） | ○ |
| C-04 | BARCODE_CONTROLLER_CAMERAでCameraBarcodeController | E-01（81行目、94-96行目） | ○ |
| C-05 | BARCODE_CONTROLLER_WEDGEでWedgeBarcodeController | E-01（92-93行目） | ○ |
| C-06 | MobileScannerControllerを使用 | E-04（46-48行目） | ○ |
| C-07 | WakelockPlusで画面スリープ防止 | E-04（54行目、WakelockPlus.enable()） | ○ |
| C-08 | 設定読み込みでスキャン遅延と単一スキャン設定を取得 | E-04（67-84行目、_loadSettings） | ○ |
| C-09 | onScanSuccessでバーコード検出処理 | E-04（109-158行目） | ○ |
| C-10 | 複数バーコード検出時は処理しない | E-04（120-124行目、multiple_barcodes=true、return） | ○ |
| C-11 | ウェッジモードで250msタイムアウト | E-05（74-77行目、Duration(milliseconds: 250)） | ○ |
| C-12 | 改行文字でバーコード確定 | E-05（81行目、event.character == "\n"） | ○ |
| C-13 | handleBarcodeDataで重複スキャン防止 | E-03（49-51行目、processingBarcode条件） | ○ |
| C-14 | ローディングオーバーレイを表示 | E-03（57行目、showLoadingOverlay()） | ○ |
| C-15 | handler.processBarcodeでAPI処理 | E-03（60行目） | ○ |
| C-16 | processBarcode内で空バーコード検証 | E-02（67-77行目） | ○ |
| C-17 | InvenTreeAPI().postでbarcode/エンドポイント送信 | E-02（82-86行目） | ○ |
| C-18 | successキーでonBarcodeMatched | E-02（122-123行目） | ○ |
| C-19 | errorキーでonBarcodeUnknown | E-02（124-125行目） | ○ |
| C-20 | 成功音はbarcodeSuccessTone | E-06（7-15行目） | ○ |
| C-21 | 失敗音はbarcodeFailureTone | E-06（17-25行目） | ○ |
| C-22 | ズームスライダーで手動ズーム調整 | E-04（316-368行目、zoomSlider()） | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - すべての主張にソースコードの根拠あり

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] カメラ/ウェッジ切り替えのロジックが設定と一致しているか確認
- [ ] タイムアウト値（250ms）が業務要件に適しているか確認
- [ ] 音声ファイルのパス（sounds/barcode_scan.mp3等）が存在するか確認
