---
generated_at: 2026-02-21 10:20:00
metrics:
  claims_total: 18
  claims_with_evidence: 16
  claims_without_evidence: 2
confidence_derived: 0.89
---

# 根拠レポート：65-カメラ制御

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.89**
  - 根拠あり：16 / 18、根拠なし：2
- 優先レビュー（高）
  1. **fv1 = -0.6125 の意味**：コメントから推測したが正確な導出根拠なし
  2. **judgelrate の非線形計算式の導出理由**：計算式は確認済みだが意図は推測

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `src/scene/play/play_draw_frame.hsp` 628-857行目（カメラ制御処理）
- E-02: `src/scene/play/play_graphics.hsp` 185-251行目（カメラ・レーン初期化）
- E-03: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv` 65行目
- E-04: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` 101行目

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | Manual Tilt は GetCurrentCamValue で取得 | E-01 (631行目) | ○ |
| C-02 | MIRROR 時に Tilt と Side を反転 | E-01 (634行目, 689行目: pturna で *= -1) | ○ |
| C-03 | Tilt を ±14度にクランプ | E-01 (639行目: ranf(ztiltnow_clamped,-14.0,14.0)) | ○ |
| C-04 | Side Zoom は /1.5 /2.0 で減衰 | E-01 (686-687行目) | ○ |
| C-05 | Top Zoom のバージョン互換処理 | E-01 (700-704行目: csongver_int<167) | ○ |
| C-06 | Bottom Zoom は正の値を /2.5 で減衰 | E-01 (717行目) | ○ |
| C-07 | 各カメラ値は前フレームと線形補間 | E-01 (637行目, 693行目, 707行目, 719行目) | ○ |
| C-08 | 背景切替条件: ゲージ70%以上で bg1 | E-01 (643行目) | ○ |
| C-09 | 最終回転角は Tilt + Spin + SpinRP + ManualTilt | E-01 (740行目) | ○ |
| C-10 | setang / setpos でレーンオブジェクト更新 | E-01 (746-757行目) | ○ |
| C-11 | meshmap でメッシュ頂点変形 | E-01 (836-842行目) | ○ |
| C-12 | カメラ角度 -15度 | E-02 (246行目: -M_PI/12) | ○ |
| C-13 | カメラ位置 Y=-45, Z=366 | E-02 (250行目) | ○ |
| C-14 | judgelrate は zbotnow から非線形変換 | E-01 (723-728行目) | ○ |
| C-15 | csongver_int>=167 で新仕様の judgelrate | E-01 (723行目) | ○ |
| C-16 | Top Zoom のレーン反転処理 | E-01 (807-820行目: f=1 でテクスチャ反転) | ○ |
| C-17 | fv1 = -0.6125 がカメラと判定ラインの角度 | **推測**（E-01 782行目のコメントから） | △ |
| C-18 | judgelrate の計算式の導出理由 | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- C-17: fv1 定数の正確な意味は開発者ドキュメントでの確認が必要
- C-18: judgelrate の非線形計算式は経験的に調整された値と思われるが、設計意図の文書化なし
  - 候補：開発者へのヒアリング / コミットログ / 数学的導出ドキュメント

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 1: 中リスク - カメラ制御はバージョン互換処理を含み、旧バージョン譜面での動作検証が必要
- 1: 中リスク - judgelrate の非線形計算は複雑で、意図しない値になるケースの検証が必要

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] 各カメラパラメータの計算式が正しく記述されているか
- [ ] バージョン互換処理（csongver_int<167）の分岐が正しいか
- [ ] MIRROR 反転の適用箇所が正しいか
- [ ] 最終回転角の合成式が正しいか
- [ ] meshmap の頂点変形ロジックが正しいか
