---
generated_at: 2026-02-21 10:10:00
metrics:
  claims_total: 18
  claims_with_evidence: 17
  claims_without_evidence: 1
confidence_derived: 0.94
---

# 根拠レポート：112-再生・プレビュー

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.94**
  - 根拠あり：17 / 18、根拠なし：1
- 優先レビュー（高）
  1. **C-18**: 再生ループの停止条件(stopcnt>30)の詳細根拠が不十分

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `kshooteditor.hsp` 131-144行目 - CMD_PLAY_*のenum定義
- E-02: `kshooteditor.hsp` 775-791行目 - メニュー項目追加
- E-03: `kshooteditor.hsp` 8345-8398行目 - コマンドハンドラ処理
- E-04: `kshooteditor.hsp` 8400-8437行目 - 音量・半速コマンド処理
- E-05: `kshooteditor.hsp` 8438-8488行目 - サンプル再生処理
- E-06: `kshooteditor.hsp` 15437行目 - bpmhalfフラグ設定
- E-07: `kshooteditor.hsp` 15475行目 - BASS_StreamCreateFile楽曲読み込み
- E-08: `kshooteditor.hsp` 15742行目 - ループ再生外側ループ
- E-09: `kshooteditor.hsp` 15837行目 - 再生メインループ
- E-10: `kshooteditor.hsp` 15840行目 - 現在時刻計算
- E-11: `kshooteditor.hsp` 15861行目 - カウント値変換式
- E-12: `kshooteditor.hsp` 15914行目 - BASS_ChannelPlay呼び出し
- E-13: `kshooteditor.hsp` 15940行目 - ループ再生終了判定
- E-14: `kshooteditor.hsp` 15978-15999行目 - TICK音再生処理
- E-15: `kshooteditor.hsp` 502-508行目 - 初期値設定
- E-16: `kshooteditor.hsp` 553-575行目 - config.ini読み込み
- E-17: `kshooteditor.hsp` 15399-15416行目 - config.ini保存
- E-18: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv` 113行目 - 機能No.112の定義

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | CMD_PLAY_PLAYで再生が開始される | E-03 | ○ |
| C-02 | 同期スクロールはsynchro変数で制御される | E-03 | ○ |
| C-03 | TICK音はassisttick=1で有効化される | E-03, E-14 | ○ |
| C-04 | 直角音はenablean変数で制御される | E-03 | ○ |
| C-05 | FXエフェクトプレビューはpreview_fx変数で制御される | E-03 | ○ |
| C-06 | LASERエフェクトプレビューはpreview_laser変数で制御される | E-03 | ○ |
| C-07 | 半速再生は_bpmhalf変数で制御される | E-04 | ○ |
| C-08 | ループ再生はloopplayback変数で制御される | E-03, E-13 | ○ |
| C-09 | 音量は5段階(0/25/50/75/100)で制御される | E-04 | ○ |
| C-10 | 再生位置はBPM同期計算で求められる | E-10, E-11 | ○ |
| C-11 | BASS AudioLibraryで楽曲を再生する | E-07, E-12 | ○ |
| C-12 | TICK音はtick.wavとtick2.wavを使用する | E-14 | ○ |
| C-13 | config.iniにassisttick/loopplayback設定が保存される | E-16, E-17 | ○ |
| C-14 | 再生中はpendfl変数でコマンドがキューイングされる | E-05 | ○ |
| C-15 | 半速再生時はBASS_StreamCreateFileに0x200000フラグを付加する | E-07 | ○ |
| C-16 | エフェクト適用時はバッファ分先行再生してレイテンシを補正する | E-07 | ○ |
| C-17 | TICK音はBTノート(note.cnt.0<=3)で再生される | E-14 | ○ |
| C-18 | 再生ループの停止条件にstopcnt>30が含まれる | **根拠不足** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- stopcntによる停止条件(stopcnt>30)の具体的な意味・発生シナリオ
  - 候補：フリーズ検出 / タイムアウト / デバッグ用

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 再生機能の主要ロジックはすべてソースコードで確認済み

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] 再生ループの動作(15837行目以降)が設計書の記述と一致するか確認
- [ ] TICK音の再生条件(15978-15999行目)が正確に記述されているか確認
- [ ] config.ini保存項目(15399-15416行目)が網羅されているか確認
