---
generated_at: 2026-02-21 10:40:00
metrics:
  claims_total: 13
  claims_with_evidence: 13
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：115-トレース表示

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：13 / 13、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（すべての主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `kshooteditor.hsp` 125-130行目 - CMD_VIEW_TRACE*のenum定義
- E-02: `kshooteditor.hsp` 194行目 - BUF_TRACE=11定義
- E-03: `kshooteditor.hsp` 492行目 - vtrace=1初期値
- E-04: `kshooteditor.hsp` 703-712行目 - トレースサブメニュー項目追加
- E-05: `kshooteditor.hsp` 850行目 - BUF_TRACEバッファ初期化
- E-06: `kshooteditor.hsp` 2008-2011行目 - トレース描画処理
- E-07: `kshooteditor.hsp` 7028行目 - 2倍表示時のvtrace=-1設定
- E-08: `kshooteditor.hsp` 7094-7104行目 - CMD_VIEW_TRACE処理
- E-09: `kshooteditor.hsp` 7105-7328行目 - CMD_VIEW_TRACE_IMPORT処理
- E-10: `kshooteditor.hsp` 8330-8343行目 - トレース位置調整処理
- E-11: `kshooteditor.hsp` 9843-9847行目 - Ctrl+Alt+V/Oショートカット
- E-12: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv` 116行目 - 機能No.115の定義

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | BUF_TRACEは定数11で定義される | E-02 | ○ |
| C-02 | vtraceの初期値は1(表示)である | E-03 | ○ |
| C-03 | vtraceは0/1/-1の3状態をとる | E-03, E-07, E-08 | ○ |
| C-04 | 2倍表示時はトレースが無効化される(vtrace=-1) | E-07 | ○ |
| C-05 | Ctrl+Alt+Vでトレース表示切替ができる | E-11 | ○ |
| C-06 | Ctrl+Alt+Oでトレース読み込みができる | E-11 | ○ |
| C-07 | トレース読み込みではKSHファイルを解析する | E-09 | ○ |
| C-08 | 位置調整はUNIT_MEASURE/editdivまたはUNIT_MEASURE単位 | E-10 | ○ |
| C-09 | vzoomrate=1.0fの場合のみトレース表示が有効 | E-06, E-08 | ○ |
| C-10 | BUF_TRACEバッファは41+9*2ピクセル幅 | E-05 | ○ |
| C-11 | トレースサブメニューは7項目で構成される | E-04 | ○ |
| C-12 | トレース描画はgcopy BUF_TRACEで行われる | E-06 | ○ |
| C-13 | トレース読み込み時にvtrace=1とvtracesh=0に設定される | E-09, E-10 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - すべての主張にソースコード上の根拠あり

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] vtraceの3状態(0/1/-1)の遷移が正確に記述されているか確認
- [ ] 位置調整の単位(UNIT_MEASURE/editdiv vs UNIT_MEASURE)が正確か確認
- [ ] KSHファイル解析処理の範囲(7105-7328行目)が設計書の記述と一致するか確認
