---
generated_at: 2026-02-21 10:45:00
metrics:
  claims_total: 18
  claims_with_evidence: 17
  claims_without_evidence: 1
confidence_derived: 0.94
---

# 根拠レポート：20-インラインオプション変更

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.94**
  - 根拠あり：17 / 18、根拠なし：1
- 優先レビュー（高）
  1. **BT-D(HiSpeed)パネルの詳細処理**：HiSpeed変更処理の具体的なコード箇所が未完全確認

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `src/scene/select.hsp` 1776-1781行目 - btkey入力取得・optionfl初期化
- E-02: `src/scene/select.hsp` 1782-1873行目 - BT-A単独押し(ノートモード)処理
- E-03: `src/scene/select.hsp` 1790-1801行目 - shortmode/longmode/analogmode変更
- E-04: `src/scene/select.hsp` 1808-1815行目 - jselnow切替
- E-05: `src/scene/select.hsp` 1874-1934行目 - BT-B単独押し(ゲージ/TURN)処理
- E-06: `src/scene/select.hsp` 1888-1893行目 - effratetype2/turn変更
- E-07: `src/scene/select.hsp` 1935-2052行目 - BT-C単独押し(アシスト/表示)処理
- E-08: `src/scene/select.hsp` 1950-1963行目 - assisttick/autosync/vtiming/coloring/vmov変更
- E-09: `src/scene/select.hsp` 2276-2284行目 - BT3個以上同時押し(判定詳細)
- E-10: `src/scene/select.hsp` 2285行目 - オーバーレイ描画
- E-11: `src/scene/select.hsp` 2193行目 - stat3=1時のスコア再読み込み
- E-12: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv` 20行目 - 機能定義
- E-13: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` 34行目 - 画面マッピング

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | BT-A単独押しでノートモード変更 | E-02 | ○ |
| C-02 | shortmode/longmode/analogmodeの0-3範囲変更 | E-03 | ○ |
| C-03 | jselnowで項目選択(0:BT, 1:FX, 2:LASER) | E-04 | ○ |
| C-04 | BT-B単独押しでゲージ/TURN変更 | E-05 | ○ |
| C-05 | effratetype2の-1〜1範囲変更 | E-06 | ○ |
| C-06 | turnの0〜2範囲変更 | E-06 | ○ |
| C-07 | BT-C単独押しでアシスト/表示設定変更 | E-07 | ○ |
| C-08 | assisttick/autosync/vtiming/coloring/vmov変更 | E-08 | ○ |
| C-09 | sselnowで項目選択(0-4の5項目) | E-07 | ○ |
| C-10 | BT3個以上同時押しで判定詳細表示 | E-09 | ○ |
| C-11 | オーバーレイ画像(ID 87)を画面右下に表示 | E-10 | ○ |
| C-12 | optionfl=1でオーバーレイ表示 | E-10 | ○ |
| C-13 | stat3=1時にreloadscore/refreshscore/refreshsonginfo | E-11 | ○ |
| C-14 | ts>80の入力間隔制御 | E-03 | ○ |
| C-15 | dialognow=0時のみ操作可能 | E-02 | ○ |
| C-16 | 多言語テキスト(lang.1.*)で表示 | E-02 | ○ |
| C-17 | 背景テンプレート(画像ID 86)コピー | E-02 | ○ |
| C-18 | BT-D(HiSpeed)パネルの具体的処理 | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- BT-D(btkey.3=1, 合計=1)のHiSpeed変更処理の具体的なコード箇所が、select.hspの読み込み範囲に含まれていない可能性がある
  - 候補：select.hsp内の2052行目以降 / 別の条件分岐

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - BT-A/B/Cパネルの処理はソースコードから完全に読み取れる
- 1: 中リスク - BT-D(HiSpeed)パネルの詳細が未確認
- 0: 低リスク - 判定詳細表示パネルはソースコードから明確

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] BT-D(HiSpeed)パネルの処理コードを確認
- [ ] 変更した設定値がconfig.iniに保存されるタイミングを確認
- [ ] TURN=3(S-RANDOM)/4(H-RANDOM)がコメントアウトされている理由を確認
