---
generated_at: 2026-02-02 10:00:00
metrics:
  claims_total: 12
  claims_with_evidence: 11
  claims_without_evidence: 1
confidence_derived: 0.92
---

# 根拠レポート：61-WaitForFirstConsumer

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.92**
  - 根拠あり：11 / 12、根拠なし：1
- 優先レビュー（高）
  1. **PVコントローラ同期間隔の具体値**：根拠不足

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `pkg/controller/volume/events/event.go` 行32 - WaitForFirstConsumer定数定義
- E-02: `pkg/controller/volume/persistentvolume/pv_controller.go` 行304-327 - emitEventForUnboundDelayBindingClaimメソッド
- E-03: `pkg/controller/volume/persistentvolume/pv_controller.go` 行307 - reason = events.WaitForFirstConsumer
- E-04: `pkg/controller/volume/persistentvolume/pv_controller.go` 行308 - 固定メッセージ文字列
- E-05: `pkg/controller/volume/persistentvolume/pv_controller.go` 行325 - eventRecorder.Event呼び出し（EventTypeNormal）
- E-06: `pkg/controller/volume/persistentvolume/pv_controller.go` 行309 - findNonScheduledPodsByPVC呼び出し
- E-07: `pkg/controller/volume/persistentvolume/pv_controller.go` 行313 - Pod存在時の分岐条件
- E-08: `pkg/controller/volume/persistentvolume/pv_controller.go` 行329-359 - syncUnboundClaimメソッド
- E-09: `docs/code-to-docs/通知一覧/通知一覧.csv` 行62 - 通知一覧での定義

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | イベント理由はWaitForFirstConsumerである | E-01, E-03 | ○ |
| C-02 | EventTypeはNormalである | E-05, E-09 | ○ |
| C-03 | 発行元はPVコントローラである | E-02, E-09 | ○ |
| C-04 | 固定メッセージ「waiting for first consumer to be created before binding」 | E-04 | ○ |
| C-05 | PVCオブジェクトに対するEventとして発行される | E-05 | ○ |
| C-06 | 遅延バインディングモードのPVCに対して発行される | E-08 | ○ |
| C-07 | Podが存在しない場合にWaitForFirstConsumerが選択される | E-06, E-07 | ○ |
| C-08 | Podが存在する場合はWaitForPodScheduledに切り替わる | E-07 | ○ |
| C-09 | emitEventForUnboundDelayBindingClaimがエントリーポイント | E-02 | ○ |
| C-10 | findNonScheduledPodsByPVCでPodを検索する | E-06 | ○ |
| C-11 | syncUnboundClaimから呼び出される | E-08 | ○ |
| C-12 | リトライはPVコントローラの同期間隔に依存する | **根拠不足** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- PVコントローラの具体的な同期間隔値がソースコードの該当メソッド内では確認できない
  - 候補：PVコントローラの起動設定 / kube-controller-managerのフラグ / デフォルト値定義

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 通知内容は固定メッセージであり、ソースコードと完全に一致している

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] emitEventForUnboundDelayBindingClaimメソッドの処理フローが正確に記述されているか確認
- [ ] PVコントローラの同期間隔に関する記述を補完する必要があるか検討
