---
generated_at: 2026-02-22 10:25:00
metrics:
  claims_total: 14
  claims_with_evidence: 14
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：6-タイマー通知

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：14 / 14、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - 特になし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` 335行目 - uv_timer_cb型定義
- E-02: `include/uv.h` 976-985行目 - 公開API宣言
- E-03: `src/timer.c` 28-34行目 - timer_heap()
- E-04: `src/timer.c` 37-54行目 - timer_less_than()
- E-05: `src/timer.c` 57-64行目 - uv_timer_init()
- E-06: `src/timer.c` 67-94行目 - uv_timer_start()
- E-07: `src/timer.c` 97-109行目 - uv_timer_stop()
- E-08: `src/timer.c` 112-122行目 - uv_timer_again()
- E-09: `src/timer.c` 143-161行目 - uv__next_timeout()
- E-10: `src/timer.c` 164-194行目 - uv__run_timers()
- E-11: `docs/code-to-docs/通知一覧/通知一覧.csv` - 通知一覧

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_timer_cbはvoid (*)(uv_timer_t*)型 | E-01 | ○ |
| C-02 | バイナリ最小ヒープでタイマー管理 | E-03, E-04 | ○ |
| C-03 | timeout→start_id順で比較 | E-04 (45-53行目) | ○ |
| C-04 | cb==NULL/closing時にUV_EINVAL | E-06 (73-74行目) | ○ |
| C-05 | timeoutオーバーフロー時にUINT64_MAXクランプ | E-06 (79-80行目) | ○ |
| C-06 | start_idはtimer_counter++で採番 | E-06 (86行目) | ○ |
| C-07 | uv__run_timersで期限切れタイマーをready_queueに移動 | E-10 (170-183行目) | ○ |
| C-08 | ready_queueからuv_timer_again→timer_cb順で実行 | E-10 (185-193行目) | ○ |
| C-09 | repeatが設定されている場合のみ再スケジュール | E-08 (116-119行目) | ○ |
| C-10 | uv__next_timeout()でI/Oポーリングタイムアウト計算 | E-09 | ○ |
| C-11 | ヒープが空の場合-1を返す（無限ブロック） | E-09 (149-150行目) | ○ |
| C-12 | timeout <= loop->timeの場合0を返す（即座にリターン） | E-09 (153-154行目) | ○ |
| C-13 | uv_timer_start()は既存タイマーを先に停止 | E-06 (76行目) | ○ |
| C-14 | uv_timer_get_due_in()で残り時間取得可能 | E-02 (985行目), src/timer.c 135-140行目 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 特になし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 全ての主張にソースコードの根拠がある

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] heap-inl.hのヒープ実装がO(log n)であることの確認
- [ ] タイマー精度のプラットフォーム差異を確認
- [ ] ready_queueでの実行順序がstart_id順であることの確認
