---
generated_at: 2026-02-22 10:25:00
metrics:
  claims_total: 16
  claims_with_evidence: 16
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：6-イベントループ

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：16 / 16、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（全主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `docs/src/loop.rst` - イベントループページRSTソース（1-264行目）
- E-02: `src/unix/loop.c` - ループ初期化・設定・fork実装（30-239行目）
- E-03: `src/unix/core.c` - uv_run()等の実装（393-478行目）
- E-04: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 画面No.6の機能マッピング（14-27行目）
- E-05: `src/uv-common.c` - uv_loop_size()等の実装（185-187行目）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | イベントループページはloop.rstから生成される | E-01 | ○ |
| C-02 | uv_loop_option列挙型にBLOCK_SIGNAL, METRICS_IDLE_TIME, IO_URING_SQPOLLがある | E-01（26-30行目） | ○ |
| C-03 | uv_run_mode列挙型にDEFAULT, ONCE, NOWAITがある | E-01（38-42行目） | ○ |
| C-04 | uv_loop_t.dataはユーザー定義データ用フィールド | E-01（52-55行目） | ○ |
| C-05 | uv_loop_init()はloop.c 30行目に実装 | E-02（30行目） | ○ |
| C-06 | uv_loop_configure()はv1.0.2で追加 | E-01（67行目） | ○ |
| C-07 | uv_default_loop()はスレッドセーフではない | E-01（114-115行目） | ○ |
| C-08 | uv_run()は再入不可（コールバック内から呼べない） | E-01（135行目） | ○ |
| C-09 | uv_loop_fork()はv1.12.0で追加、実験的API | E-01（201, 225-228行目） | ○ |
| C-10 | uv_loop_get_data()/set_data()はv1.19.0で追加 | E-01（257, 263行目） | ○ |
| C-11 | uv_run()はcore.c 427行目に実装 | E-03（427行目） | ○ |
| C-12 | uv__loop_alive()はアクティブハンドル/リクエスト/pending/closingを確認 | E-03（393-398行目） | ○ |
| C-13 | UV_METRICS_IDLE_TIMEオプションでアイドル時間計測が有効化される | E-02（218-220行目） | ○ |
| C-14 | UV_LOOP_BLOCK_SIGNALはSIGPROFのみサポート | E-02（231-238行目） | ○ |
| C-15 | 関連機能として14個の機能が対応 | E-04（14-27行目） | ○ |
| C-16 | uv_loop_size()はsizeof(uv_loop_t)を返す | E-05（185-187行目） | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし。

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全主張がRSTソースとCソースコードから直接確認可能

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] loop.rstの全API関数が設計書に網羅されているか
- [ ] uv_run()の3つの実行モードの説明が正確か
- [ ] uv_loop_configure()のオプション一覧が最新か
- [ ] uv_loop_fork()の実験的ステータスと注意事項が正確か
