---
generated_at: 2026-02-22 10:30:00
metrics:
  claims_total: 20
  claims_with_evidence: 20
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：17-ストリーム

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：20 / 20、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（全主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `docs/src/stream.rst` - ストリームハンドルドキュメントソース
- E-02: `include/uv.h` - uv_stream_t・リクエスト型・コールバック型定義
- E-03: `src/unix/stream.c` - Unix用Stream実装
- E-04: `docs/code-to-docs/画面一覧/画面一覧.csv` - 画面No.17定義
- E-05: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 機能No.30-38マッピング
- E-06: `docs/code-to-docs/画面一覧/画面遷移図.md` - 画面遷移定義

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | ストリームハンドルは双方向通信チャネルの抽象化を提供 | E-01 (7行目) | ○ |
| C-02 | uv_stream_tは抽象型、uv_tcp_t/uv_pipe_t/uv_tty_tの3実装 | E-01 (8-9行目) | ○ |
| C-03 | uv_write_tの再利用はコールバック後のみ安全 | E-01 (31-33行目) | ○ |
| C-04 | uv_read_cbでnread>0はデータ、UV_EOFは終端、<0はエラー | E-01 (39-42行目) | ○ |
| C-05 | nread==0はEAGAIN相当でエラーではない | E-01 (45-46行目) | ○ |
| C-06 | write_queue_sizeはreadonlyパブリックメンバー | E-01 (81-83行目) | ○ |
| C-07 | uv_shutdownはpending writeの完了を待つ | E-01 (109-110行目) | ○ |
| C-08 | uv_listenのbacklogはカーネルキューサイズ | E-01 (116-117行目) | ○ |
| C-09 | uv_acceptはconnection_cb内で呼ぶ | E-01 (123-124行目) | ○ |
| C-10 | uv_read_startはv1.38.0でUV_EALREADY動作統一 | E-01 (142-145行目) | ○ |
| C-11 | uv_read_stopは冪等操作 | E-01 (152行目) | ○ |
| C-12 | uv_writeはバッファ順に書き込み | E-01 (161行目) | ○ |
| C-13 | uv_write2はパイプ経由のハンドル送信対応 | E-01 (190-193行目) | ○ |
| C-14 | uv_try_writeはキューイングしない | E-01 (202-203行目) | ○ |
| C-15 | uv_try_write2はv1.42.0追加 | E-01 (219行目) | ○ |
| C-16 | uv_stream_set_blockingのUNIX実装はv1.4.0追加 | E-01 (250行目) | ○ |
| C-17 | uv_stream_get_write_queue_sizeはv1.19.0追加 | E-01 (256行目) | ○ |
| C-18 | 画面No.17、画面名ストリーム | E-04 | ○ |
| C-19 | 機能No.30-38が主機能 | E-05 | ○ |
| C-20 | Unix実装でuv_listen/uv_accept/uv_writeが実装されている | E-03 (600, 535, 1413行目) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全主張がソースコードおよびドキュメントソースで裏付けられている

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] stream.rstの各APIバージョン情報がCHANGELOGと整合しているか確認
- [ ] uv_read_cbのnread仕様がsrc/unix/stream.cの実装と一致しているか確認
- [ ] uv_write2のハンドル送信制限（TCP/pipe/UDPのみ）が実装と一致しているか確認
