---
generated_at: 2026-02-22 12:00:00
metrics:
  claims_total: 142
  claims_with_evidence: 138
  claims_without_evidence: 4
confidence_derived: 0.97
---

# 根拠レポート：win-process 単体テストケース一覧

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された単体テストケース一覧の信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.97**
  - 根拠あり：138 / 142、根拠なし：4
- 優先レビュー（高）
  1. **C-022 (UT-WPR-022)**：SIGQUITダンプファイル生成の実際の挙動はレジストリ依存であり、テスト環境での再現が困難
  2. **C-038 (UT-WPR-038)**：メモリ確保失敗のシミュレーションはテスト環境依存
  3. **C-042 (UT-WPR-042)**：メモリ確保失敗のシミュレーションはテスト環境依存
  4. **C-083 (UT-WPR-083)**：stdio_count=255の境界値テストは実環境での検証が必要

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。

- E-01: `src/win/process.c` - Windowsプロセス管理の実装（uv_spawn, uv_kill, uv_process_kill, search_path, quote_cmd_arg等）
- E-02: `src/win/process-stdio.c` - 子プロセスstdio管理の実装（uv__stdio_create, uv__stdio_destroy, uv__stdio_verify等）
- E-03: `src/win/signal.c` - Windowsシグナル管理の実装（uv_signal_init, uv_signal_start, uv__signal_dispatch等）
- E-04: `src/win/dl.c` - Windows動的ライブラリ管理の実装（uv_dlopen, uv_dlclose, uv_dlsym等）
- E-05: `include/uv.h` - libuv公開APIヘッダ（関数プロトタイプ、定数定義）
- E-06: `src/win/internal.h` - Windows内部ヘッダ（内部関数宣言）
- E-07: `docs/code-to-docs/単体テストケース一覧/plan.md` - モジュール構成定義

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-001 | uv_spawn: 有効なオプションでプロセスが正常に生成される | E-01 (L890-1165) | ○ |
| C-002 | uv_spawn: fileがNULLでUV_EINVAL | E-01 (L912-914) | ○ |
| C-003 | uv_spawn: argsがNULLでUV_EINVAL | E-01 (L912-914) | ○ |
| C-004 | uv_spawn: UV_PROCESS_SETGIDでUV_ENOTSUP | E-01 (L908-910) | ○ |
| C-005 | uv_spawn: UV_PROCESS_SETUIDでUV_ENOTSUP | E-01 (L908-910) | ○ |
| C-006 | uv_spawn: UV_PROCESS_DETACHEDでデタッチプロセス生成 | E-01 (L1052-1065) | ○ |
| C-007 | uv_spawn: カスタムcwd指定 | E-01 (L944-971) | ○ |
| C-008 | uv_spawn: 環境変数指定 | E-01 (L938-942) | ○ |
| C-009 | uv_spawn: 存在しない実行ファイルでエラー | E-01 (L1009-1017) | ○ |
| C-010 | uv_spawn: UV_PROCESS_WINDOWS_HIDEでウィンドウ非表示 | E-01 (L1034-1050) | ○ |
| C-011 | uv_spawn: exit_cbが設定されコールバックされる | E-01 (L905, L851-853) | ○ |
| C-012 | uv_spawn: stdioパイプ連携 | E-01 (L1118-1126), E-02 (L231-253) | ○ |
| C-013 | uv_process_kill: SIGTERM正常終了 | E-01 (L1294-1305, L1364-1379) | ○ |
| C-014 | uv_process_kill: SIGKILL強制終了 | E-01 (L1294-1305) | ○ |
| C-015 | uv_process_kill: SIGINT終了 | E-01 (L1294-1305) | ○ |
| C-016 | uv_process_kill: 無効ハンドルでUV_EINVAL | E-01 (L1367-1369) | ○ |
| C-017 | uv_process_kill: signum=0でヘルスチェック | E-01 (L1335-1355) | ○ |
| C-018 | uv_process_kill: signum=0で終了済みプロセスにUV_ESRCH | E-01 (L1335-1355) | ○ |
| C-019 | uv_process_kill: サポート外シグナルでUV_ENOSYS | E-01 (L1357-1359) | ○ |
| C-020 | uv__kill: signum<0でUV_EINVAL | E-01 (L1169-1171) | ○ |
| C-021 | uv__kill: signum>=NSIGでUV_EINVAL | E-01 (L1169-1171) | ○ |
| C-022 | uv__kill: SIGQUITダンプファイル生成 | E-01 (L1180-1292) | △ |
| C-023 | uv__kill: 終了済みプロセスのTerminateProcessでUV_ESRCH | E-01 (L1307-1330) | ○ |
| C-024 | uv_kill: pid指定プロセス終了 | E-01 (L1382-1407) | ○ |
| C-025 | uv_kill: pid=0でカレントプロセス | E-01 (L1386-1387) | ○ |
| C-026 | uv_kill: 存在しないPIDでUV_ESRCH | E-01 (L1394-1400) | ○ |
| C-027 | uv_kill: 負シグナルでUV_EINVAL | E-01 (L1169-1171) | ○ |
| C-028 | quote_cmd_arg: 空文字列のクォート | E-01 (L454-459) | ○ |
| C-029 | quote_cmd_arg: スペースなしはそのまま | E-01 (L461-466) | ○ |
| C-030 | quote_cmd_arg: スペース含み引数のクォート | E-01 (L468-478) | ○ |
| C-031 | quote_cmd_arg: ダブルクォートエスケープ | E-01 (L480-517) | ○ |
| C-032 | quote_cmd_arg: バックスラッシュ+クォートのエスケープ | E-01 (L480-517) | ○ |
| C-033 | quote_cmd_arg: 末尾バックスラッシュのエスケープ | E-01 (L480-517) | ○ |
| C-034 | quote_cmd_arg: バックスラッシュのみ | E-01 (L461-466) | ○ |
| C-035 | make_program_args: 引数配列変換 | E-01 (L521-597) | ○ |
| C-036 | make_program_args: verbatim_arguments=1 | E-01 (L575-578) | ○ |
| C-037 | make_program_args: 不正UTF-8エラー | E-01 (L535-537) | ○ |
| C-038 | make_program_args: メモリ確保失敗 | E-01 (L553-556) | △ |
| C-039 | make_program_env: 環境変数ブロック変換 | E-01 (L645-777) | ○ |
| C-040 | make_program_env: 必須環境変数の自動補完 | E-01 (L700-724) | ○ |
| C-041 | make_program_env: 環境変数ソート | E-01 (L698) | ○ |
| C-042 | make_program_env: メモリ確保失敗 | E-01 (L674-677, L727-731) | △ |
| C-043 | make_program_env: 空環境変数ブロック | E-01 (L661-670) | ○ |
| C-044 | env_strncmp: 同じ環境変数名で0 | E-01 (L600-619) | ○ |
| C-045 | env_strncmp: 異なる環境変数名で非0 | E-01 (L600-619) | ○ |
| C-046 | env_strncmp: ケースインセンシティブ比較 | E-01 (L617) | ○ |
| C-047 | find_path: PATH値取得 | E-01 (L785-797) | ○ |
| C-048 | find_path: ケースインセンシティブPATH検索 | E-01 (L787-791) | ○ |
| C-049 | find_path: PATH不在でNULL | E-01 (L796) | ○ |
| C-050 | find_path: envがNULLでNULL | E-01 (L786) | ○ |
| C-051 | search_path: cwdからファイル検出 | E-01 (L381-387) | ○ |
| C-052 | search_path: PATHからファイル検出 | E-01 (L389-437) | ○ |
| C-053 | search_path: .exe拡張子自動付加 | E-01 (L276-283) | ○ |
| C-054 | search_path: .com拡張子自動付加 | E-01 (L267-273) | ○ |
| C-055 | search_path: 空文字列でNULL | E-01 (L350-353) | ○ |
| C-056 | search_path: ドットのみでNULL | E-01 (L350-353) | ○ |
| C-057 | search_path: パス含むファイル名 | E-01 (L370-376) | ○ |
| C-058 | search_path: UNCパス処理 | E-01 (L161-165) | ○ |
| C-059 | search_path_join_test: パス結合 | E-01 (L151-240) | ○ |
| C-060 | search_path_join_test: UNCパスでcwd無視 | E-01 (L161-165) | ○ |
| C-061 | search_path_join_test: ファイル不在でNULL | E-01 (L231-239) | ○ |
| C-062 | search_path_join_test: ディレクトリ除外 | E-01 (L233-234) | ○ |
| C-063 | uv__process_init: ハンドル初期化 | E-01 (L130-141) | ○ |
| C-064 | uv__process_proc_exit: 終了コード取得とコールバック | E-01 (L819-854) | ○ |
| C-065 | uv__process_proc_exit: クローズ中のexit_cbスキップ | E-01 (L828-830) | ○ |
| C-066 | uv__process_close: クローズ処理 | E-01 (L857-875) | ○ |
| C-067 | uv__process_close: wait_handle=INVALID_HANDLE_VALUE時のスキップ | E-01 (L860-870) | ○ |
| C-068 | uv__process_endgame: リソース解放 | E-01 (L878-887) | ○ |
| C-069 | uv_disable_stdio_inheritance: 標準入出力継承フラグ無効化 | E-02 (L74-95) | ○ |
| C-070 | uv_disable_stdio_inheritance: CRT FD継承フラグ無効化 | E-02 (L91-94) | ○ |
| C-071 | uv__duplicate_handle: 正常複製 | E-02 (L98-128) | ○ |
| C-072 | uv__duplicate_handle: INVALID_HANDLE_VALUEエラー | E-02 (L107-112) | ○ |
| C-073 | uv__duplicate_handle: NULLエラー | E-02 (L108) | ○ |
| C-074 | uv__duplicate_handle: (HANDLE)-2エラー | E-02 (L109) | ○ |
| C-075 | uv__duplicate_fd: 正常FD複製 | E-02 (L131-141) | ○ |
| C-076 | uv__duplicate_fd: fd=-1でエラー | E-02 (L134-137) | ○ |
| C-077 | uv__create_nul_handle: NUL読み取りハンドル | E-02 (L144-166) | ○ |
| C-078 | uv__create_nul_handle: NUL書き込みハンドル | E-02 (L144-166) | ○ |
| C-079 | uv__stdio_create: 標準stdioバッファ作成 | E-02 (L169-355) | ○ |
| C-080 | uv__stdio_create: stdio_count<3で3に拡張 | E-02 (L181-183) | ○ |
| C-081 | uv__stdio_create: stdio_count<0でERROR_NOT_SUPPORTED | E-02 (L178-179) | ○ |
| C-082 | uv__stdio_create: stdio_count>255でERROR_NOT_SUPPORTED | E-02 (L178-179) | ○ |
| C-083 | uv__stdio_create: stdio_count=255の境界値 | E-02 (L178-183) | △ |
| C-084 | uv__stdio_create: UV_CREATE_PIPEでパイプ作成 | E-02 (L231-253) | ○ |
| C-085 | uv__stdio_create: UV_INHERIT_FDでFD継承 | E-02 (L256-303) | ○ |
| C-086 | uv__stdio_create: UV_INHERIT_STREAMでストリーム継承 | E-02 (L306-341) | ○ |
| C-087 | uv__stdio_create: 無効ストリームでERROR_NOT_SUPPORTED | E-02 (L325-330) | ○ |
| C-088 | uv__stdio_destroy: ハンドルクローズとメモリ解放 | E-02 (L358-370) | ○ |
| C-089 | uv__stdio_destroy: INVALID_HANDLE_VALUE スキップ | E-02 (L364) | ○ |
| C-090 | uv__stdio_noinherit: 継承フラグ無効化 | E-02 (L373-383) | ○ |
| C-091 | uv__stdio_verify: 有効バッファで1 | E-02 (L386-407) | ○ |
| C-092 | uv__stdio_verify: NULLで0 | E-02 (L390-391) | ○ |
| C-093 | uv__stdio_verify: サイズ不足で0 | E-02 (L394-395) | ○ |
| C-094 | uv__stdio_verify: count>256で0 | E-02 (L399-400) | ○ |
| C-095 | uv__stdio_verify: count=256で0 | E-02 (L399-400) | ○ |
| C-096 | uv__stdio_verify: サイズとcount不整合で0 | E-02 (L403-404) | ○ |
| C-097 | uv__stdio_size: サイズ算出 | E-02 (L410-412) | ○ |
| C-098 | uv__stdio_handle: ハンドル取得 | E-02 (L415-419) | ○ |
| C-099 | uv_signal_init: シグナルハンドル初期化 | E-03 (L147-157) | ○ |
| C-100 | uv_signal_start: 有効シグナルで開始 | E-03 (L181-183, L193-231) | ○ |
| C-101 | uv_signal_start: signum<=0でUV_EINVAL | E-03 (L198-199) | ○ |
| C-102 | uv_signal_start: signum>=NSIGでUV_EINVAL | E-03 (L198-199) | ○ |
| C-103 | uv_signal_start: 同一signumでコールバック更新 | E-03 (L205-208) | ○ |
| C-104 | uv_signal_start: 異なるsignumで再登録 | E-03 (L211-215) | ○ |
| C-105 | uv_signal_start_oneshot: ワンショットモード | E-03 (L186-190, L220-221) | ○ |
| C-106 | uv_signal_stop: ウォッチャー停止 | E-03 (L160-178) | ○ |
| C-107 | uv_signal_stop: 未開始ウォッチャーのno-op | E-03 (L164-165) | ○ |
| C-108 | uv__signal_dispatch: 全ウォッチャーへのディスパッチ | E-03 (L80-113) | ○ |
| C-109 | uv__signal_dispatch: ウォッチャー不在で0 | E-03 (L80-113) | ○ |
| C-110 | uv__signal_dispatch: ワンショット再ディスパッチ防止 | E-03 (L98-99, L106-107) | ○ |
| C-111 | uv__signal_control_handler: CTRL_C_EVENT | E-03 (L118-119) | ○ |
| C-112 | uv__signal_control_handler: CTRL_BREAK_EVENT | E-03 (L121-122) | ○ |
| C-113 | uv__signal_control_handler: CTRL_CLOSE_EVENT | E-03 (L124-133) | ○ |
| C-114 | uv__signal_control_handler: CTRL_LOGOFF_EVENT | E-03 (L135-138) | ○ |
| C-115 | uv__signal_control_handler: 未知イベント | E-03 (L140-142) | ○ |
| C-116 | uv__signal_compare: ポインタ比較 | E-03 (L54-69) | ○ |
| C-117 | uv__signal_compare: signum比較 | E-03 (L57-58) | ○ |
| C-118 | uv__signal_compare: loop比較 | E-03 (L62-63) | ○ |
| C-119 | uv__process_signal_req: コールバック呼び出し | E-03 (L234-259) | ○ |
| C-120 | uv__process_signal_req: 不一致シグナル無視 | E-03 (L248-249) | ○ |
| C-121 | uv__process_signal_req: ワンショット自動停止 | E-03 (L251-252) | ○ |
| C-122 | uv__process_signal_req: クローズ中のendgame予約 | E-03 (L254-258) | ○ |
| C-123 | uv__signal_close: シグナルクローズ | E-03 (L262-269) | ○ |
| C-124 | uv__signal_close: ペンディングなしのendgame | E-03 (L266-268) | ○ |
| C-125 | uv__signal_endgame: 最終クローズ | E-03 (L272-282) | ○ |
| C-126 | uv__signals_init: システム初期化 | E-03 (L42-46) | ○ |
| C-127 | uv_dlopen: DLL正常ロード | E-04 (L28-48) | ○ |
| C-128 | uv_dlopen: DLL不在エラー | E-04 (L43-45) | ○ |
| C-129 | uv_dlopen: 不正UTF-8エラー | E-04 (L36-37) | ○ |
| C-130 | uv_dlopen: ファイル名長上限超過 | E-04 (L38-39) | ○ |
| C-131 | uv_dlclose: DLL正常アンロード | E-04 (L51-62) | ○ |
| C-132 | uv_dlclose: errmsg解放 | E-04 (L52-55) | ○ |
| C-133 | uv_dlclose: NULLハンドルのクローズ | E-04 (L57-61) | ○ |
| C-134 | uv_dlsym: シンボル正常取得 | E-04 (L65-69) | ○ |
| C-135 | uv_dlsym: シンボル不在エラー | E-04 (L68) | ○ |
| C-136 | uv_dlerror: エラーメッセージ取得 | E-04 (L72-74) | ○ |
| C-137 | uv_dlerror: エラーなしデフォルト | E-04 (L73) | ○ |
| C-138 | uv__dlerror: errorno=0で0 | E-04 (L102-103) | ○ |
| C-139 | uv__dlerror: 既存errmsg解放 | E-04 (L97-100) | ○ |
| C-140 | uv__dlerror: ERROR_BAD_EXE_FORMAT | E-04 (L119-129) | ○ |
| C-141 | uv__dlerror: フォールバックエラー | E-04 (L131-132) | ○ |
| C-142 | uv__format_fallback_error: フォールバックメッセージ | E-04 (L77-88) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- C-022 (SIGQUITダンプファイル生成): レジストリキー `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\LocalDumps` の存在がテスト環境依存であり、ダンプファイルの生成挙動を確実に再現するにはレジストリモックが必要
  - 候補：レジストリのモック / テスト用レジストリキーの作成 / 条件分岐の個別テスト
- C-038, C-042 (メモリ確保失敗): uv__malloc のメモリ確保失敗をシミュレーションするにはカスタムアロケータまたはメモリ制限環境が必要
  - 候補：カスタムアロケータの注入 / メモリ制限付きテスト環境 / メモリ不足シミュレーション関数
- C-083 (stdio_count=255境界値): 255個のstdioハンドルを作成する実テストは実行環境のリソース制限に依存
  - 候補：モック環境でのバッファサイズ検証 / 小さいcount値での動作確認

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - dl.c関連テスト（C-127〜C-142）は比較的単純な関数で根拠が明確
- 0: 低リスク - signal.c関連テスト（C-099〜C-126）は条件分岐が明確でソースコードから直接確認可能
- 1: 中リスク - process.c関連テスト（C-001〜C-068）はWindows API依存が多く、テスト実行にはWindows環境が必須
- 1: 中リスク - process-stdio.c関連テスト（C-069〜C-098）はハンドル操作が中心でモック化が必要
- 2: 高リスク - SIGQUITダンプファイル生成テスト（C-022）はレジストリ・ファイルシステム・dbghelpライブラリへの依存が多い

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] process.cの全public関数（uv_spawn, uv_process_kill, uv_kill）のテストケースが網羅されているか
- [ ] process-stdio.cのstdioバッファ操作（create/destroy/verify）のテストケースが網羅されているか
- [ ] signal.cのシグナルライフサイクル（init/start/stop/close/endgame）のテストケースが網羅されているか
- [ ] dl.cの動的ライブラリ操作（open/close/sym/error）のテストケースが網羅されているか
- [ ] 境界値テスト（signum範囲、stdio_count範囲、ファイル名長制限）が適切に定義されているか
- [ ] Windows固有のエラーハンドリング（ERROR_ACCESS_DENIED, INVALID_HANDLE_VALUE等）が検証されているか
- [ ] メモリ確保失敗テスト（C-038, C-042）のテスト実現方法を検討し、テスト可能性を評価しているか
- [ ] SIGQUITダンプファイルテスト（C-022）の前提条件がテスト環境で満たせるか確認しているか
