---
generated_at: 2026-02-22 10:35:00
metrics:
  claims_total: 15
  claims_with_evidence: 15
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：48-UDP初期化

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：15 / 15、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` 744-745行目 - uv_udp_init()/uv_udp_init_ex() API宣言
- E-02: `include/uv.h` 721-734行目 - uv_udp_s構造体定義
- E-03: `include/uv.h` 656-711行目 - uv_udp_flags列挙型
- E-04: `src/uv-common.c` 345-372行目 - uv_udp_init()/uv_udp_init_ex()共通実装
- E-05: `src/unix/udp.c` 938-961行目 - uv__udp_init_ex() Unix実装
- E-06: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 画面マッピング

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_udp_init()はuv_udp_init_ex(loop, handle, AF_UNSPEC)を呼び出す | E-04 (370-372行目) | ○ |
| C-02 | 下位8ビットがアドレスファミリ | E-04 (351行目) | ○ |
| C-03 | AF_INET, AF_INET6, AF_UNSPECのみサポート | E-04 (352-353行目) | ○ |
| C-04 | 上位ビットのextra_flagsはUV_UDP_RECVMMSGのみ許可 | E-04 (356-358行目) | ○ |
| C-05 | domain != AF_UNSPEC時にソケットが作成される | E-05 (945-948行目) | ○ |
| C-06 | uv__handle_init()でUV_UDP型として初期化 | E-05 (951行目) | ○ |
| C-07 | alloc_cb, recv_cbがNULLに初期化される | E-05 (952-953行目) | ○ |
| C-08 | send_queue_size, send_queue_countが0に初期化される | E-05 (954-955行目) | ○ |
| C-09 | uv__io_initでI/Oウォッチャーが初期化される | E-05 (956行目) | ○ |
| C-10 | write_queue, write_completed_queueが初期化される | E-05 (957-958行目) | ○ |
| C-11 | UV_UDP_RECVMMSGフラグでUV_HANDLE_UDP_RECVMMSGが設定される | E-04 (363-364行目) | ○ |
| C-12 | uv_udp_sはsend_queue_sizeとsend_queue_countフィールドを持つ | E-02 (728-732行目) | ○ |
| C-13 | UV_UDP_RECVMMSGの値は256 | E-03 (710行目) | ○ |
| C-14 | 画面No.21(UDP)が主機能として関連 | E-06 | ○ |
| C-15 | SOCK_DGRAMでソケットが作成される | E-05 (946行目) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全主張がソースコードで直接確認可能

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] Windows版のuv__udp_init_ex()実装との差異を確認
- [ ] recvmmsgがサポートされないプラットフォームでのフラグの扱いを確認
