---
generated_at: 2026-02-22 10:35:00
metrics:
  claims_total: 20
  claims_with_evidence: 20
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：18-TCP

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：20 / 20、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（全主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `docs/src/tcp.rst` - TCPハンドルドキュメントソース
- E-02: `include/uv.h` - uv_tcp_t・uv_tcp_flags定義
- E-03: `src/unix/tcp.c` - Unix用TCP実装
- E-04: `docs/code-to-docs/画面一覧/画面一覧.csv` - 画面No.18定義
- E-05: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 機能No.39-47,71マッピング
- E-06: `docs/code-to-docs/画面一覧/画面遷移図.md` - 画面遷移定義

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | TCPハンドルはTCPストリームとサーバーの両方を表現 | E-01 (7行目) | ○ |
| C-02 | uv_tcp_tはuv_stream_tのサブクラス | E-01 (9行目) | ○ |
| C-03 | uv_tcp_flags: UV_TCP_IPV6ONLY=1, UV_TCP_REUSEPORT=2 | E-01 (25-39行目) | ○ |
| C-04 | uv_tcp_init_exはv1.7.0追加 | E-01 (64行目) | ○ |
| C-05 | uv_tcp_openはv1.2.1でnon-blocking設定追加 | E-01 (70行目) | ○ |
| C-06 | uv_tcp_keepaliveでdelay後10プローブを送信 | E-01 (85-88行目) | ○ |
| C-07 | uv_tcp_keepaliveでdelay<1ならUV_EINVAL（v1.49.0） | E-01 (92行目) | ○ |
| C-08 | uv_tcp_keepalive_exはv1.52.0追加 | E-01 (107行目) | ○ |
| C-09 | uv_tcp_simultaneous_acceptsはデフォルト有効 | E-01 (129行目) | ○ |
| C-10 | uv_tcp_bindでREUSEPORT対応（v1.49.0追加） | E-01 (138-139, 156行目) | ○ |
| C-11 | uv_tcp_getsockname/getpeernameでsockaddr_storage推奨 | E-01 (167, 173行目) | ○ |
| C-12 | uv_tcp_connectでWindowsの未指定アドレス→localhost変換（v1.19.0） | E-01 (181-189行目) | ○ |
| C-13 | uv_tcp_close_resetはv1.32.0追加 | E-01 (201行目) | ○ |
| C-14 | uv_tcp_close_resetはSO_LINGER=0設定後uv_close | E-01 (195-197行目) | ○ |
| C-15 | uv_socketpairはv1.41.0追加 | E-01 (218行目) | ○ |
| C-16 | REUSEPORTはLinux 3.9+等の限定プラットフォーム | E-01 (159-161行目) | ○ |
| C-17 | Unix実装でuv_tcp_initは146行目 | E-03 (146行目) | ○ |
| C-18 | Unix実装でuv_tcp_close_resetは396行目 | E-03 (396行目) | ○ |
| C-19 | 画面No.18、画面名TCP | E-04 | ○ |
| C-20 | 機能No.39-47,71が関連 | E-05 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全主張がソースコードおよびドキュメントソースで裏付けられている

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] tcp.rstのREUSEPORT対応プラットフォーム一覧が最新の実装と整合しているか確認
- [ ] keepalive_exの各パラメータ説明がsrc/unix/tcp.cの実装と一致しているか確認
- [ ] socketpairのフラグ仕様が実装と整合しているか確認
