---
generated_at: 2026-02-22 10:05:00
metrics:
  claims_total: 16
  claims_with_evidence: 16
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：52-UDP送信

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：16 / 16、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - 特になし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` L776-781 - uv_udp_send()のAPI宣言
- E-02: `src/uv-common.c` L456-500 - uv__udp_check_before_send()とuv_udp_send()
- E-03: `src/unix/udp.c` L647-710 - uv__udp_send()のUnix実装
- E-04: `src/unix/udp.c` L1458-1512 - uv__udp_sendmsg()
- E-05: `src/unix/udp.c` L1395-1455 - uv__udp_sendmsgv()
- E-06: `src/unix/udp.c` L1367-1392 - uv__udp_sendmsg1()
- E-07: `src/unix/udp.c` L98-139 - uv__udp_run_completed()
- E-08: `src/unix/udp.c` L175-194 - uv__udp_io()
- E-09: `include/uv.h` L721-742 - uv_udp_s, uv_udp_send_s構造体定義

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_udp_send()は非同期UDP送信を行う | E-01, E-03 | ○ |
| C-02 | 接続済みソケットにaddr指定でUV_EISCONN | E-02 L462-463 | ○ |
| C-03 | 未接続ソケットにaddr未指定でUV_EDESTADDRREQ | E-02 L465-466 | ○ |
| C-04 | addr指定時に遅延バインドが実行される | E-03 L659-663 | ○ |
| C-05 | bufsml最適化でヒープ割り当て回避 | E-03 L681-688 | ○ |
| C-06 | send_queue_sizeが更新される | E-03 L691 | ○ |
| C-07 | キュー空時に即座送信が試行される | E-03 L696-697 | ○ |
| C-08 | 送信未完了時にPOLLOUTウォッチャー開始 | E-03 L703-707 | ○ |
| C-09 | sendmmsg()で最大20メッセージバッチ送信 | E-04 L1459, E-05 L1411 | ○ |
| C-10 | 完了時にsend_cbが呼び出される | E-07 L125-128 | ○ |
| C-11 | send_cbがNULLの場合はスキップされる | E-07 L119-120 | ○ |
| C-12 | POLLOUT時にuv__udp_sendmsgが呼ばれる | E-08 L190-193 | ○ |
| C-13 | UV_ENOMEMはバッファ割当失敗時に発生 | E-03 L685-688 | ○ |
| C-14 | AF_UNIXアドレスファミリもサポート | E-02 L474-476 | ○ |
| C-15 | uv_udp_send_s構造体にhandle, cbフィールドがある | E-09 L738-740 | ○ |
| C-16 | 画面No.21がUDP主機能 | 画面機能マッピング L98 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 特になし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全主張がソースコードに裏付けられている

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] バッチ送信のメッセージ数上限(20)がソースと一致しているか
- [ ] エラーコード一覧がuv__udp_check_before_sendの全分岐をカバーしているか
- [ ] send_cbのNULLチェック動作がソースと一致しているか
