---
generated_at: 2026-02-22 10:15:00
metrics:
  claims_total: 18
  claims_with_evidence: 18
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：14-Pollハンドル

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：18 / 18、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（全主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `docs/src/poll.rst` - Pollハンドルドキュメントソース
- E-02: `include/uv.h` - uv_poll_t構造体定義・API宣言
- E-03: `src/unix/poll.c` - Unix用Poll実装
- E-04: `src/win/poll.c` - Windows用Poll実装
- E-05: `docs/code-to-docs/画面一覧/画面一覧.csv` - 画面No.14定義
- E-06: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 機能No.77,78マッピング
- E-07: `docs/code-to-docs/画面一覧/画面遷移図.md` - 画面遷移定義

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | PollハンドルはFDの読取可能・書込可能・切断状態を監視する | E-01 (7-8行目) | ○ |
| C-02 | 主な目的は外部ライブラリのイベントループ統合 | E-01 (10-15行目) | ○ |
| C-03 | 偽のreadable/writableシグナルの可能性があるためEAGAIN対応が必要 | E-01 (17-20行目) | ○ |
| C-04 | 同一ソケットに複数アクティブPollハンドルは不可 | E-01 (22-23行目) | ○ |
| C-05 | アクティブなPollハンドル中のFDクローズは不可 | E-01 (25-28行目) | ○ |
| C-06 | WindowsではソケットのみPoll可能 | E-01 (31-32行目) | ○ |
| C-07 | AIXではdisconnection監視非対応 | E-01 (35行目) | ○ |
| C-08 | uv_poll_event列挙型: UV_READABLE=1, UV_WRITABLE=2, UV_DISCONNECT=4, UV_PRIORITIZED=8 | E-01 (54-59行目) | ○ |
| C-09 | uv_poll_initはv1.2.2でnon-blockingモード設定追加 | E-01 (77行目) | ○ |
| C-10 | uv_poll_init_socketはUnixではuv_poll_initと同一 | E-01 (80-82行目), E-03 (96-98行目) | ○ |
| C-11 | uv_poll_startはレベルトリガー動作 | E-01 (119-136行目) | ○ |
| C-12 | uv_poll_stopは即時有効で保留コールバックもキャンセル | E-01 (146-148行目) | ○ |
| C-13 | アクティブなハンドルへのuv_poll_start再呼び出しはイベントマスク更新 | E-01 (109-110行目), E-03 (134行目) | ○ |
| C-14 | UV_DISCONNECTはv1.9.0で追加 | E-01 (138行目) | ○ |
| C-15 | UV_PRIORITIZEDはv1.14.0で追加 | E-01 (139行目) | ○ |
| C-16 | uv_poll_initではuv__nonblockでnon-blocking設定される | E-03 (80行目) | ○ |
| C-17 | 画面No.14、画面名Pollハンドル | E-05 | ○ |
| C-18 | 機能No.77 Pollハンドル初期化、No.78 Pollイベント監視開始・停止が主機能 | E-06 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全主張がソースコードおよびドキュメントソースで裏付けられている

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] poll.rstのレベルトリガー動作説明がsrc/unix/poll.cの実装と整合しているか確認
- [ ] Windows固有制限（ソケットのみ）がsrc/win/poll.cの実装と一致しているか確認
- [ ] uv_poll_event列挙値がuv.hの定義と一致しているか確認
