---
generated_at: 2026-02-22 15:00:00
metrics:
  claims_total: 15
  claims_with_evidence: 15
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：51-UDP既存ソケットオープン

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：15 / 15、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（全主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` L746-749 - uv_udp_open/uv_udp_open_ex API宣言
- E-02: `src/unix/udp.c` L973-1008 - uv_udp_open_ex()実装
- E-03: `src/unix/udp.c` L1011-1017 - uv_udp_open()実装
- E-04: `src/unix/udp.c` L379-415 - uv__sock_reuseaddr()実装
- E-05: `src/uv-common.c` L442-453 - uv__udp_is_connected()実装
- E-06: `include/uv.h` L678-711 - uv_udp_flags列挙型定義
- E-07: `include/uv.h` L721-734 - uv_udp_s構造体定義
- E-08: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` L97 - 画面マッピング情報

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_udp_open()はUV_UDP_REUSEADDRフラグ付きでuv_udp_open_ex()を呼び出す | E-03 | ○ |
| C-02 | uv_udp_open_ex()はUV_UDP_REUSEADDRとUV_UDP_REUSEPORTのみを有効フラグとして受け付ける | E-02 (L977) | ○ |
| C-03 | ハンドルに既にFDが割り当てられている場合はUV_EBUSYを返す | E-02 (L981-982) | ○ |
| C-04 | ループ内でFDが使用済みの場合はUV_EEXISTを返す | E-02 (L984-985) | ○ |
| C-05 | ソケットをノンブロッキングモードに設定する | E-02 (L987-989) | ○ |
| C-06 | flags & UV_UDP_REUSEADDR時にSO_REUSEADDRを設定する | E-02 (L991-995), E-04 | ○ |
| C-07 | flags & UV_UDP_REUSEPORT時にSO_REUSEPORTを設定する | E-02 (L997-1001) | ○ |
| C-08 | FDをio_watcher.fdに割り当てる | E-02 (L1003) | ○ |
| C-09 | 接続済みソケットの場合UV_HANDLE_UDP_CONNECTEDフラグを設定する | E-02 (L1004-1005), E-05 | ○ |
| C-10 | uv__sock_reuseaddr()はプラットフォームごとに異なるソケットオプションを設定する | E-04 | ○ |
| C-11 | 戻り値は成功時0、失敗時負のエラーコード | E-02, E-03 | ○ |
| C-12 | uv_udp_s構造体にsend_queue_size, send_queue_countフィールドがある | E-07 | ○ |
| C-13 | uv_udp_flags列挙型にUV_UDP_REUSEADDR, UV_UDP_REUSEPORT等が定義されている | E-06 | ○ |
| C-14 | 画面No.21 UDPが関連画面である | E-08 | ○ |
| C-15 | GitHub Issue #4551が後方互換性の理由として参照されている | E-03 (L1014コメント) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全主張がソースコードにより裏付けられている

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] uv_udp_open_ex()のフラグ検証ロジックがソースコードと一致するか確認
- [ ] プラットフォーム別のSO_REUSEADDR/SO_REUSEPORT動作がソースコードと一致するか確認
- [ ] Windows実装（src/win/udp.c）との差異が適切に記述されているか確認
