---
generated_at: 2026-02-22 10:00:00
metrics:
  claims_total: 18
  claims_with_evidence: 17
  claims_without_evidence: 1
confidence_derived: 0.94
---

# 根拠レポート：31-ストリーム書き込み

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.94**
  - 根拠あり：17 / 18、根拠なし：1
- 優先レビュー（高）
  1. **bufsml配列サイズ**：定数値の確認が必要
  2. **Windows環境での動作**：Windows側stream.cの確認が必要
  3. **macOS EPROTOTYPE変換**：コメントと実装の整合性確認

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。抽出フェーズで付けたIDをそのまま出す。

- E-01: `include/uv.h` L550-560（uv_write/uv_write2 API宣言）
- E-02: `include/uv.h` L569-576（uv_write_s構造体定義）
- E-03: `include/uv.h` L520-526（UV_STREAM_FIELDSマクロ）
- E-04: `src/unix/stream.c` L1413-1418（uv_write実装）
- E-05: `src/unix/stream.c` L1341-1407（uv_write2実装）
- E-06: `src/unix/stream.c` L1297-1339（uv__check_before_write実装）
- E-07: `src/unix/stream.c` L753-837（uv__try_write実装）
- E-08: `src/unix/stream.c` L839-870（uv__write実装）
- E-09: `src/unix/stream.c` L670-710（uv__write_req_update実装）
- E-10: `src/unix/stream.c` L713-736（uv__write_req_finish実装）
- E-11: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv`（画面関連情報）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_write()はuv_write2()のラッパーでsend_handle=NULLで呼び出す | E-04 | ○ |
| C-02 | TCP、パイプ、TTYのストリームのみ書き込み可能 | E-06 | ○ |
| C-03 | バッファ数は1以上1048576以下 | E-06 | ○ |
| C-04 | UV_HANDLE_WRITABLEフラグが必要 | E-06 | ○ |
| C-05 | send_handleはIPCパイプ経由のみ使用可能 | E-06 | ○ |
| C-06 | キューが空の場合は即座にuv__write()で書き込み試行 | E-05 | ○ |
| C-07 | writev()とsendmsg()を使い分ける | E-07 | ○ |
| C-08 | バッファ配列のコピーでbufsmlが使えればスタック使用 | E-05 | ○ |
| C-09 | nbufs > ARRAY_SIZE(bufsml)のときヒープ確保 | E-05 | ○ |
| C-10 | write_queue_sizeにバッファサイズを加算 | E-05 | ○ |
| C-11 | EAGAIN/EWOULDBLOCKで自動リトライ | E-07 | ○ |
| C-12 | macOS EPROTOTYPE -> ECONNRESET変換 | E-07 | ○ |
| C-13 | ループスターベーション防止で最大32回書き込み試行 | E-08 | ○ |
| C-14 | Cygwin/MSYSではハンドル送信がUV_ENOSYS | E-06 | ○ |
| C-15 | 接続中（connect_req存在時）は書き込みしない | E-05 | ○ |
| C-16 | UV_ECANCELED: 接続失敗時のキュー内リクエスト | E-05 | ○ |
| C-17 | bufsml配列サイズが4 | **根拠なし** | △ |
| C-18 | uv_buf_t配列はコピーされるがバッファ内容は有効に保つ必要 | E-05 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- bufsml配列のサイズ定数の具体値はUV_WRITE_PRIVATE_FIELDSマクロ内で定義されており、プラットフォーム依存ヘッダーの確認が必要
  - 候補：`src/unix/internal.h` / `include/uv/unix.h` / `include/uv/win.h`

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - API仕様は公開ヘッダーとソースコードから明確に確認可能
- 1: 中リスク - bufsml配列サイズの具体値はプラットフォーム依存ヘッダー要確認
- 0: 低リスク - エラー処理はソースコードから網羅的に抽出済み

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] bufsml配列の実際のサイズを確認（UV_WRITE_PRIVATE_FIELDSマクロ内）
- [ ] Windows環境でのuv_write2動作がUnixと同等であることを確認
- [ ] コールバック呼び出しタイミングの記述が正確であることを確認
