# 機能設計書 45-同時接続受入制御

## 概要

本ドキュメントは、libuv の `uv_tcp_simultaneous_accepts()` APIにより同時接続受入を制御する機能の設計を記述する。

### 本機能の処理概要

**業務上の目的・背景**：TCPサーバーにおいて、複数の接続要求を同時に受け入れる際の挙動を制御する機能である。Windows環境ではIoCompletionPortを使った非同期AcceptExの同時発行数を制御するために使用されるが、Unix系環境では操作が不要なためノーオペレーションとなっている。

**機能の利用シーン**：高負荷TCPサーバーにおいて、接続受入のパフォーマンスを調整する場合に使用される。主にWindows環境で意味を持つ。

**主要な処理内容**：
1. Unix系環境：何も行わず0を返す（ノーオペレーション）
2. Windows環境：同時AcceptExの発行を制御

**関連システム・外部連携**：Windows環境ではIoCompletionPortとAcceptExを使用する。

**権限による制御**：特別な権限制御はない。

## 関連画面

| 画面No | 画面名 | 関連種別 | 関連する操作・処理 |
|--------|--------|----------|------------------|
| 18 | TCP | 主機能 | uv_tcp_simultaneous_accepts()による同時接続受入制御のAPI定義 |

## 機能種別

ソケットオプション設定

## 入力仕様

### 入力パラメータ

| パラメータ名 | 型 | 必須 | 説明 | バリデーション |
|-------------|-----|-----|------|---------------|
| handle | uv_tcp_t* | Yes | 初期化済みTCPハンドル | - |
| enable | int | Yes | 1: 同時受入有効、0: 無効 | - |

### 入力データソース

アプリケーションから直接呼び出される。

## 出力仕様

### 出力データ

| 項目名 | 型 | 説明 |
|--------|-----|------|
| 戻り値 | int | 常に0（Unix系環境） |

### 出力先

戻り値として直接返却。

## 処理フロー

### 処理シーケンス

```
1. Unix系環境
   └─ 何も行わず0を返す
```

### フローチャート

```mermaid
flowchart TD
    A[uv_tcp_simultaneous_accepts 呼び出し] --> B[0 を返す]
```

## ビジネスルール

### 業務ルール

| ルールNo | ルール名 | 内容 | 適用条件 |
|---------|---------|------|---------|
| BR-45-1 | Unixノーオペレーション | Unix系環境では常に0を返し、何も行わない | Unix/macOS/Linux |

### 計算ロジック

特になし。

## データベース操作仕様

該当なし。

## エラー処理

### エラーケース一覧

Unix系環境ではエラーは発生しない。

### リトライ仕様

該当なし。

## トランザクション仕様

該当なし。

## パフォーマンス要件

ノーオペレーションのため、パフォーマンスへの影響はない。

## セキュリティ考慮事項

特になし。

## 備考

- Unix系環境ではこの関数は実質的に何も行わない。Windows環境でのみ意味を持つ。
- この機能はWindows環境でのAcceptExの同時発行数を制御するために存在する。

---

## コードリーディングガイド

本機能を理解するために参照すべきファイルと、推奨する読み解き順序を以下に示す。

### 推奨読解順序

#### Step 1: データ構造を理解する

| 順序 | ファイル | パス | 読解ポイント |
|-----|---------|------|-------------|
| 1-1 | uv.h | `include/uv.h` | uv_tcp_simultaneous_accepts()のAPI宣言（610行目） |

#### Step 2: エントリーポイントを理解する

| 順序 | ファイル | パス | 読解ポイント |
|-----|---------|------|-------------|
| 2-1 | tcp.c | `src/unix/tcp.c` | uv_tcp_simultaneous_accepts()の実装（622-624行目）。return 0のみ |

**主要処理フロー**:
- **623行目**: return 0（ノーオペレーション）

### プログラム呼び出し階層図

```
uv_tcp_simultaneous_accepts() [src/unix/tcp.c:622]
    │
    └─ (何も呼び出さない - return 0)
```

### データフロー図

```
[入力]                        [処理]                [出力]

uv_tcp_t* handle       ──▶  (ノーオペレーション)  ──▶  0
int enable             ──▶
```

### 関連ファイル一覧

| ファイル | パス | 種別 | 役割 |
|---------|------|------|------|
| uv.h | `include/uv.h` | ヘッダー | API宣言 |
| tcp.c (unix) | `src/unix/tcp.c` | ソース | Unix系のノーオペレーション実装 |
| tcp.c (win) | `src/win/tcp.c` | ソース | Windows固有のAcceptEx制御実装 |
