---
generated_at: 2026-02-22 10:05:00
metrics:
  claims_total: 18
  claims_with_evidence: 17
  claims_without_evidence: 1
confidence_derived: 0.94
---

# 根拠レポート：72-TTY初期化

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.94**
  - 根拠あり：17 / 18、根拠なし：1
- 優先レビュー（高）
  1. **Windows版TTY初期化の詳細実装**：src/win/tty.c の初期化処理の詳細

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` L806-810 - uv_tty_s 構造体定義
- E-02: `include/uv.h` L812-824 - uv_tty_mode_t 列挙型定義
- E-03: `include/uv.h` L826-836 - uv_tty_vtermstate_t 列挙型定義
- E-04: `include/uv.h` L839 - uv_tty_init() 関数宣言
- E-05: `src/unix/tty.c` L136-242 - Unix版 uv_tty_init() 実装
- E-06: `src/unix/tty.c` L82-134 - uv__tty_is_slave() ヘルパー関数
- E-07: `src/unix/tty.c` L394-479 - uv_guess_handle() 実装
- E-08: `src/unix/tty.c` L65-67 - グローバル変数定義
- E-09: `src/unix/tty.c` L144 - readable パラメータの (void)unused 処理
- E-10: `src/win/tty.c` L1-100 - Windows版 TTY 実装の冒頭部分
- E-11: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 画面No.20との関連

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_tty_t は uv_stream_t のサブクラスである | E-01 (UV_STREAM_FIELDS を含む) | ○ |
| C-02 | uv_tty_init() は fd, readable の4パラメータを取る | E-04 (L839) | ○ |
| C-03 | readable パラメータは非推奨で内部では使用されない | E-05, E-09 (L144: (void)unused) | ○ |
| C-04 | uv_guess_handle() で UV_FILE / UV_UNKNOWN_HANDLE なら UV_EINVAL | E-05 (L150-152) | ○ |
| C-05 | fcntl(F_GETFL) でアクセスモードを取得する | E-05 (L158-164) | ○ |
| C-06 | TTYスレーブデバイスは再オープンして他プロセスへの影響を回避 | E-05 (L166-207) | ○ |
| C-07 | 再オープン失敗時は UV_HANDLE_BLOCKING_WRITES にフォールバック | E-05 (L189-190) | ○ |
| C-08 | uv__stream_init() でストリーム基本初期化を行う | E-05 (L210) | ○ |
| C-09 | macOS では uv__stream_try_select() で kqueue 対応 | E-05 (L219-231) | ○ |
| C-10 | アクセスモードに応じて READABLE / WRITABLE フラグを設定 | E-05 (L233-236) | ○ |
| C-11 | 初期モードは UV_TTY_MODE_NORMAL | E-05 (L239) | ○ |
| C-12 | uv_tty_mode_t は NORMAL/RAW/IO/RAW_VT の4モード | E-02 (L814-823) | ○ |
| C-13 | uv__tty_is_slave() はプラットフォームごとに実装が異なる | E-06 (L84-133) | ○ |
| C-14 | O_NOCTTY フラグを使用して再オープン | E-05 (L183) | ○ |
| C-15 | IBM i PASE では isreallyatty() で isatty() を代替 | E-05 (L37-63) | ○ |
| C-16 | 画面No.20(TTY)に主機能として関連 | E-11 | ○ |
| C-17 | uv__dup2_cloexec() でファイルディスクリプタを複製 | E-05 (L196) | ○ |
| C-18 | Windows版の初期化でコンソールハンドルの仮想ウィンドウ管理を行う | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- Windows版 uv_tty_init() の詳細実装（コンソールハンドル取得、入力モード設定等）
  - 候補：`src/win/tty.c` の uv_tty_init 関数の全体を確認する

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - Unix版実装はソースコードから網羅的に確認済み
- 1: 中リスク - Windows版のコンソール仮想ウィンドウ管理の詳細が未確認

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] Unix版 uv_tty_init() の処理フロー記述がソースコード(L136-242)と整合しているか
- [ ] readable パラメータが非推奨である旨の記述が正確か
- [ ] TTYスレーブデバイス再オープンの目的と処理の説明が正確か
- [ ] macOS 固有の kqueue 対応処理の説明が適切か
- [ ] エラーケース一覧が網羅的であるか
