---
generated_at: 2026-02-22 10:05:00
metrics:
  claims_total: 10
  claims_with_evidence: 10
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：42-TCP既存ソケットオープン

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：10 / 10、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（全主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` 600行目 - uv_tcp_open() API宣言
- E-02: `src/unix/tcp.c` 352-365行目 - uv_tcp_open() Unix実装
- E-03: `include/uv.h` 592-596行目 - uv_tcp_s構造体定義
- E-04: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 画面マッピング

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_tcp_open()は2つの引数(handle, sock)を取る | E-01 | ○ |
| C-02 | uv__fd_exists()でFD重複チェックを行う | E-02 (355-356行目) | ○ |
| C-03 | 重複時はUV_EEXISTを返す | E-02 (356行目) | ○ |
| C-04 | uv__nonblock()でノンブロッキング設定を行う | E-02 (358-360行目) | ○ |
| C-05 | uv__stream_open()でストリームオープンする | E-02 (362-364行目) | ○ |
| C-06 | UV_HANDLE_READABLEとUV_HANDLE_WRITABLEが設定される | E-02 (364行目) | ○ |
| C-07 | 戻り値は成功時0 | E-02 | ○ |
| C-08 | 画面No.18(TCP)が主機能として関連 | E-04 | ○ |
| C-09 | uv_tcp_sはUV_HANDLE_FIELDS, UV_STREAM_FIELDS, UV_TCP_PRIVATE_FIELDSで構成 | E-03 | ○ |
| C-10 | ソケットの所有権がlibuvに移譲される | E-02 (uv__stream_openがFDを管理下に置く) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - シンプルな機能で全主張に根拠あり

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] Windows版実装との差異を確認
- [ ] 不正なFDを渡した場合のエラーハンドリングを確認
