---
generated_at: 2026-02-22 10:40:00
metrics:
  claims_total: 19
  claims_with_evidence: 19
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：19-パイプ

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：19 / 19、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（全主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `docs/src/pipe.rst` - パイプハンドルドキュメントソース
- E-02: `include/uv.h` - uv_pipe_t定義
- E-03: `src/unix/pipe.c` - Unix用Pipe実装
- E-04: `docs/code-to-docs/画面一覧/画面一覧.csv` - 画面No.19定義
- E-05: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 機能No.62-70マッピング
- E-06: `docs/code-to-docs/画面一覧/画面遷移図.md` - 画面遷移定義

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | パイプハンドルはUnixストリーミングファイルとWindowsネームドパイプの抽象化 | E-01 (7-8行目) | ○ |
| C-02 | uv_pipe_tはuv_stream_tのサブクラス | E-01 (10行目) | ○ |
| C-03 | uv_pipe_t.ipcはプロセス間ハンドル受け渡し用フラグ | E-01 (24-28行目) | ○ |
| C-04 | uv_pipe_initのipc引数はブール値 | E-01 (38-42行目) | ○ |
| C-05 | uv_pipe_openはv1.2.1でnon-blocking設定追加 | E-01 (48行目) | ○ |
| C-06 | uv_pipe_bindはuv_pipe_bind2への委譲 | E-01 (61行目) | ○ |
| C-07 | uv_pipe_bind2はv1.46.0追加、Linux abstract namespace対応 | E-01 (67-77行目) | ○ |
| C-08 | パス長制限: sockaddr_un.sun_path（92-108バイト） | E-01 (64-65行目) | ○ |
| C-09 | UV_PIPE_NO_TRUNCATEでパス長超過時UV_EINVAL | E-01 (81-82行目) | ○ |
| C-10 | uv_pipe_connectはuv_pipe_connect2への委譲 | E-01 (91行目) | ○ |
| C-11 | uv_pipe_connect2はv1.46.0追加 | E-01 (107行目) | ○ |
| C-12 | uv_pipe_getsocknameはv1.3.0で終端NULLなし変更 | E-01 (123-124行目) | ○ |
| C-13 | uv_pipe_getpeernameはv1.3.0追加 | E-01 (136行目) | ○ |
| C-14 | uv_pipe_pending_instancesはWindows専用 | E-01 (143-144行目) | ○ |
| C-15 | uv_pipe_chmodはv1.16.0追加、ブロッキング操作 | E-01 (162-164行目) | ○ |
| C-16 | uv_pipeはv1.41.0追加 | E-01 (182行目) | ○ |
| C-17 | Unix実装でuv_pipe_initは48行目 | E-03 (48行目) | ○ |
| C-18 | 画面No.19、画面名パイプ | E-04 | ○ |
| C-19 | 機能No.62-70が主機能 | E-05 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全主張がソースコードおよびドキュメントソースで裏付けられている

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] pipe.rstのLinux abstract namespace対応の説明がsrc/unix/pipe.cの実装と整合しているか確認
- [ ] UV_PIPE_NO_TRUNCATEの動作が実装と一致しているか確認
- [ ] IPC機能（pending_count/pending_type/uv_accept）の使用フローが正しいか確認
