---
generated_at: 2026-02-22 10:00:00
metrics:
  claims_total: 18
  claims_with_evidence: 18
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：1-全ハンドル一覧出力

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：18 / 18、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（全主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。

- E-01: `include/uv.h` 501行目 - uv_print_all_handles() API宣言
- E-02: `include/uv.h` 500行目 - "Helpers for ad hoc debugging, no API/ABI stability guaranteed." コメント
- E-03: `src/uv-common.c` 613-615行目 - uv_print_all_handles()実装
- E-04: `src/uv-common.c` 573-610行目 - uv__print_handles()内部関数実装
- E-05: `src/uv-common.c` 602-608行目 - fprintf出力フォーマット
- E-06: `include/uv.h` 161-177行目 - UV_HANDLE_TYPE_MAPマクロ定義
- E-07: `include/uv.h` 463-481行目 - uv_handle_t構造体定義
- E-08: `include/uv.h` 1941-1956行目 - uv_loop_t構造体定義
- E-09: `src/uv-common.h` 80-87行目 - UV_HANDLE_CLOSING, UV_HANDLE_ACTIVE, UV_HANDLE_REF, UV_HANDLE_INTERNALフラグ定義
- E-10: `src/uv-common.c` 578-579行目 - streamのNULLチェック
- E-11: `src/uv-common.c` 581-587行目 - loopのNULLチェックとuv_default_loop()フォールバック
- E-12: `src/uv-common.c` 618-620行目 - uv_print_active_handles()実装（only_active=1との比較用）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_print_all_handles()はイベントループ内の全ハンドル情報を出力する | E-03, E-04 | ○ |
| C-02 | 出力フォーマットは[RAI]形式の3文字フラグ+型名+アドレス | E-05 | ○ |
| C-03 | streamがNULLの場合stderrが使用される | E-10 | ○ |
| C-04 | loopがNULLの場合uv_default_loop()が使用される | E-11 | ○ |
| C-05 | デフォルトループ取得失敗時にエラーメッセージが出力される | E-11 | ○ |
| C-06 | フラグRはUV_HANDLE_REF(0x08)に対応する | E-09 | ○ |
| C-07 | フラグAはUV_HANDLE_ACTIVE(0x04)に対応する | E-09 | ○ |
| C-08 | フラグIはUV_HANDLE_INTERNAL(0x10)に対応する | E-09 | ○ |
| C-09 | 型名の変換にUV_HANDLE_TYPE_MAPマクロが使用される | E-04, E-06 | ○ |
| C-10 | 未知の型は"<unknown>"と表示される | E-04 | ○ |
| C-11 | 本APIはデバッグ用途であり安定APIではない | E-02 | ○ |
| C-12 | only_active=0でuv__print_handles()を呼び出す（全ハンドル） | E-03 | ○ |
| C-13 | only_active=1はuv_print_active_handles()で使用される | E-12 | ○ |
| C-14 | handle_queueはuv_loop_t構造体のメンバである | E-08 | ○ |
| C-15 | uv_handle_t構造体はflags, type, handle_queueメンバを持つ | E-07 | ○ |
| C-16 | ハンドル型にはasync, check, fs_event, idle等が含まれる | E-06 | ○ |
| C-17 | 型名は左寄せ8文字幅で出力される | E-05 | ○ |
| C-18 | アドレスは%p形式で出力される | E-05 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし。全主張にソースコードからの直接的根拠が確認できた。

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全主張がソースコードの直接的な読解に基づいている

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] fprintf出力フォーマット文字列がドキュメントの記載と一致するか確認（src/uv-common.c:602-608）
- [ ] UV_HANDLE_TYPE_MAPマクロの全エントリがドキュメントに反映されているか確認
