---
generated_at: 2026-02-22 00:00:00
metrics:
  claims_total: 13
  claims_with_evidence: 13
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：通知一覧

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：13 / 13、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - 該当なし（全項目が根拠ありの状態）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。抽出フェーズで付けたIDをそのまま出す。

- E-01: `include/uv.h` — libuvの公開APIヘッダファイル。全コールバック型定義・構造体定義・API関数宣言を含む
- E-02: `src/unix/signal.c` — シグナル通知の実装（uv_signal_init, uv_signal_start, uv_signal_start_oneshot, uv_signal_stop）
- E-03: `src/unix/async.c` — 非同期通知の実装（uv_async_init, uv_async_send）
- E-04: `src/unix/fsevents.c` — macOS向けファイルシステム変更通知の実装（FSEventsフレームワーク使用）
- E-05: `src/unix/kqueue.c` — kqueueベースのファイルシステム変更通知の実装
- E-06: `src/fs-poll.c` — ファイルシステムポーリング通知の実装（タイマー+stat()ベース）
- E-07: `src/unix/process.c` — プロセス終了通知の実装（uv_spawn, exit_cb）
- E-08: `src/timer.c` — タイマー通知の実装（バイナリヒープ管理）
- E-09: `src/unix/stream.c` — ストリームデータ到着通知・接続要求通知の実装
- E-10: `src/unix/getaddrinfo.c` — DNS正引き解決完了通知の実装
- E-11: `src/unix/getnameinfo.c` — DNS逆引き解決完了通知の実装
- E-12: `src/threadpool.c` — ワーカー完了通知・スレッドプール管理の実装
- E-13: `src/uv-common.c` — 共通実装（uv_listen, uv_close等）
- E-14: `src/unix/poll.c` — ポーリング通知の実装

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | シグナル通知（uv_signal_cb）：OSシグナルを受信しコールバックで通知する | E-01, E-02 | ○ |
| C-02 | 非同期通知（uv_async_cb）：スレッド間非同期通知を行う | E-01, E-03 | ○ |
| C-03 | ファイルシステム変更通知（uv_fs_event_cb）：ファイル・ディレクトリ変更をOS機能で検出し通知する | E-01, E-04, E-05 | ○ |
| C-04 | ファイルシステムポーリング通知（uv_fs_poll_cb）：タイマーベースでstat()を実行し変更を検出する | E-01, E-06 | ○ |
| C-05 | プロセス終了通知（uv_exit_cb）：子プロセスの終了を検出し通知する | E-01, E-07 | ○ |
| C-06 | タイマー通知（uv_timer_cb）：指定時間経過後にコールバックで通知する | E-01, E-08 | ○ |
| C-07 | ストリームデータ到着通知（uv_read_cb）：ストリームからのデータ到着を通知する | E-01, E-09 | ○ |
| C-08 | 接続要求通知（uv_connection_cb）：サーバーへの新規接続到着を通知する | E-01, E-09, E-13 | ○ |
| C-09 | DNS正引き解決完了通知（uv_getaddrinfo_cb）：ホスト名→IPアドレス解決完了を通知する | E-01, E-10, E-12 | ○ |
| C-10 | DNS逆引き解決完了通知（uv_getnameinfo_cb）：IPアドレス→ホスト名解決完了を通知する | E-01, E-11, E-12 | ○ |
| C-11 | ワーカー完了通知（uv_after_work_cb）：スレッドプール処理の完了を通知する | E-01, E-12 | ○ |
| C-12 | ハンドルクローズ通知（uv_close_cb）：ハンドルクローズ処理完了を通知する | E-01, E-13 | ○ |
| C-13 | ポーリング通知（uv_poll_cb）：ファイルディスクリプタのI/O状態変化を通知する | E-01, E-14 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 全項目についてソースコード上の根拠が確認されたため、不足情報なし
  - ただし、Windows固有の通知実装（`src/win/` 配下）は本解析の対象外としている
  - 候補：src/win/signal.c / src/win/async.c / src/win/fs-event.c

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク — 全13項目の通知が `include/uv.h` のAPI定義と対応するソースコード実装の両方で確認済み
- 1: 中リスク — Windows固有実装の通知は未調査のため、クロスプラットフォーム差異がある可能性あり

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] 各通知のコールバック型名がソースコード（include/uv.h）と一致しているか確認
- [ ] 各通知のAPI関数一覧が網羅されているか確認
- [ ] Windows実装（src/win/）固有の通知が追加で存在しないか確認
- [ ] UDP受信通知（uv_udp_recv_cb）等、漏れている通知種別がないか確認
