---
generated_at: 2026-02-22 10:40:00
metrics:
  claims_total: 10
  claims_with_evidence: 10
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：59-UDP TTL設定

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：10 / 10、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - 特になし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` L775 - uv_udp_set_ttl()のAPI宣言
- E-02: `src/unix/udp.c` L1145-1179 - Unix実装
- E-03: `src/unix/udp.c` L1088-1129 - ヘルパー関数

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | TTL範囲は1-255 | E-02 L1146-1147 | ○ |
| C-02 | z/OSでIPv4はUV_ENOTSUP | E-02 L1149-1152 | ○ |
| C-03 | IP_TTLを使用（IPv4） | E-02 L1163-1164, L1172-1173 | ○ |
| C-04 | IPV6_UNICAST_HOPSを使用（IPv6） | E-02 L1165, L1174 | ○ |
| C-05 | Solaris/AIX等ではsizeof(int)を使用 | E-02 L1160-1167 | ○ |
| C-06 | その他ではuv__setsockopt_maybe_charを使用 | E-02 L1172-1175 | ○ |
| C-07 | uv__setsockopt_maybe_charは0-255範囲チェック | E-03 L1125-1126 | ○ |
| C-08 | UV_HANDLE_IPV6でIPv4/IPv6判定 | E-03 L1095 | ○ |
| C-09 | マルチキャストTTLとは異なるオプション名 | E-02（IP_TTL vs IP_MULTICAST_TTL） | ○ |
| C-10 | 画面No.21がUDP主機能 | 画面機能マッピング L105 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 特になし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] TTLの最小値が1であることがソースと一致しているか
- [ ] z/OSのIPv4非サポートが正しく記載されているか
- [ ] ユニキャストTTLとマルチキャストTTLの区別が正確か
