---
generated_at: 2026-02-22 12:00:00
metrics:
  claims_total: 62
  claims_with_evidence: 60
  claims_without_evidence: 2
confidence_derived: 0.97
---

# 根拠レポート：src-timer 単体テストケース一覧

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.97**
  - 根拠あり：60 / 62、根拠なし：2
- 優先レビュー（高）
  1. **C-50 (UT-TMR-050)**: 複数タイマーのコールバック呼出順序 - ヒープ順序は確認可能だがready_queueでの処理順序の厳密な保証に根拠不足
  2. **C-56 (UT-TMR-056)**: stop経由のコールバック実行 - コード上は確認可能だが状態遷移の詳細な仕様ドキュメントが不在

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。抽出フェーズで付けたIDをそのまま出す。

- E-01: `src/timer.c` (行1-200) - タイマーモジュール本体のソースコード
- E-02: `src/uv-common.h` (行1-473) - 共通定義ヘッダ（マクロ: uv__handle_init, uv__handle_start, uv__handle_stop, uv__is_active, uv__is_closing）
- E-03: `src/heap-inl.h` (行1-245) - バイナリ最小ヒープ実装（heap_insert, heap_remove, heap_min）
- E-04: `include/uv.h` (行964-985) - 公開API宣言（uv_timer_init, uv_timer_start, uv_timer_stop, uv_timer_again, uv_timer_set_repeat, uv_timer_get_repeat, uv_timer_get_due_in）
- E-05: `src/queue.h` (参照のみ) - キュー操作マクロ（uv__queue_init, uv__queue_insert_tail, uv__queue_remove等）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_timer_initが0を返す | E-01 (L57-64), E-04 | ○ |
| C-02 | 初期化後timer_cbがNULL | E-01 (L59) | ○ |
| C-03 | 初期化後timeoutが0 | E-01 (L60) | ○ |
| C-04 | 初期化後repeatが0 | E-01 (L61) | ○ |
| C-05 | 初期化後ノードキュー初期化 | E-01 (L62) | ○ |
| C-06 | ハンドルタイプがUV_TIMER | E-01 (L58), E-02 (L331-339) | ○ |
| C-07 | 有効パラメータでタイマー開始成功 | E-01 (L67-94) | ○ |
| C-08 | リピート付きタイマー開始 | E-01 (L70, L83) | ○ |
| C-09 | timeout=0で即時発火 | E-01 (L78) | ○ |
| C-10 | 開始後アクティブ状態 | E-01 (L91), E-02 (L288-294) | ○ |
| C-11 | コールバック設定確認 | E-01 (L82) | ○ |
| C-12 | ヒープ挿入確認 | E-01 (L88-90), E-03 | ○ |
| C-13 | 再度startで再設定 | E-01 (L76) - uv_timer_stopを先に呼出 | ○ |
| C-14 | start_idのインクリメント | E-01 (L86) | ○ |
| C-15 | cb=NULLでUV_EINVAL | E-01 (L73-74) | ○ |
| C-16 | クローズ中でUV_EINVAL | E-01 (L73), E-02 (L277-278) | ○ |
| C-17 | オーバーフロークランプ | E-01 (L78-80) | ○ |
| C-18 | timeout=0のclamped_timeout | E-01 (L78) | ○ |
| C-19 | repeat=0でワンショット | E-01 (L83) | ○ |
| C-20 | アクティブタイマー停止 | E-01 (L97-109) | ○ |
| C-21 | ヒープからノード除去 | E-01 (L99-101), E-03 | ○ |
| C-22 | 停止後キュー再初期化 | E-01 (L107) | ○ |
| C-23 | 非アクティブでstop安全 | E-01 (L98, L103-108) | ○ |
| C-24 | 非アクティブ時キュー操作 | E-01 (L104) | ○ |
| C-25 | リピートタイマー再開始 | E-01 (L112-122) | ○ |
| C-26 | repeat=0でagain時何もしない | E-01 (L116-119) | ○ |
| C-27 | 再開始後のtimeout計算 | E-01 (L118) - uv_timer_start(handle, cb, repeat, repeat)呼出 | ○ |
| C-28 | timer_cb=NULLでUV_EINVAL | E-01 (L113-114) | ○ |
| C-29 | リピート値設定 | E-01 (L125-127) | ○ |
| C-30 | リピート値0設定 | E-01 (L126) | ○ |
| C-31 | リピート値UINT64_MAX | E-01 (L126) - uint64_t型 | ○ |
| C-32 | リピート値取得 | E-01 (L130-132) | ○ |
| C-33 | 初期リピート値0 | E-01 (L61, L130-132) | ○ |
| C-34 | 残り時間の正常計算 | E-01 (L135-140) | ○ |
| C-35 | 期限切れ時に0返却 | E-01 (L136-137) | ○ |
| C-36 | timeout==loop->timeで0 | E-01 (L136) - >= 比較 | ○ |
| C-37 | timeout=loop->time+1で1 | E-01 (L139) | ○ |
| C-38 | timeout小さい方が1 | E-01 (L45-46) | ○ |
| C-39 | timeout大きい方が0 | E-01 (L47-48) | ○ |
| C-40 | timeout同値でstart_id比較 | E-01 (L50-53) | ○ |
| C-41 | 完全同値で0 | E-01 (L53) - a->start_id < b->start_idがfalse | ○ |
| C-42 | ヒープ取得 | E-01 (L28-34) | ○ |
| C-43 | ヒープ空で-1 | E-01 (L148-150) | ○ |
| C-44 | 期限切れで0 | E-01 (L153-154) | ○ |
| C-45 | 未来タイマーで差分返却 | E-01 (L156-160) | ○ |
| C-46 | INT_MAXクランプ | E-01 (L157-158) | ○ |
| C-47 | 差分INT_MAX一致 | E-01 (L157-158) | ○ |
| C-48 | 差分1で1返却 | E-01 (L156-160) | ○ |
| C-49 | 期限切れコールバック呼出 | E-01 (L164-193), E-01 (L192) | ○ |
| C-50 | 複数タイマーの順序処理 | E-01 (L172-183) | △ |
| C-51 | 空ヒープで何もしない | E-01 (L173-175) | ○ |
| C-52 | 未来タイマーのスキップ | E-01 (L178-179) | ○ |
| C-53 | リピートタイマー再登録 | E-01 (L191) - uv_timer_again呼出 | ○ |
| C-54 | ワンショット非再登録 | E-01 (L116-119, L191) - repeat==0ではagainが何もしない | ○ |
| C-55 | ready_queueへの移動 | E-01 (L181-182) | ○ |
| C-56 | stop経由のコールバック実行 | E-01 (L181, L191-192) | △ |
| C-57 | クローズ時タイマー停止 | E-01 (L197-199) | ○ |
| C-58 | 停止済みタイマーのクローズ | E-01 (L197-199, L97-108) | ○ |
| C-59 | 複数タイマーのヒープ順序 | E-01 (L88-90), E-03 (heap_insert) | ○ |
| C-60 | 同一timeoutのstart_id順序 | E-01 (L50-53, L86, L88-90), E-03 | ○ |
| C-61 | オーバーフロー境界クランプ | E-01 (L78-80) | ○ |
| C-62 | オーバーフローしない最大値 | E-01 (L78-80) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- **C-50: 複数タイマーの処理順序の厳密保証**
  - コード上はヒープから最小timeout順に取り出しready_queueにtail挿入するため順序は保たれる設計だが、同一timeout値の場合のstart_id順の保証はヒープのpop順に依存しており、バイナリヒープの特性上完全にソートされた順序が保証されるかはヒープ実装の詳細に依存する
  - 候補：libuv公式ドキュメント / テストスイート / ヒープ実装の順序保証に関する仕様
- **C-56: stop経由のコールバック実行の状態遷移**
  - uv__run_timersのコードではuv_timer_stop後にready_queueに追加し、その後コールバックを呼ぶフローだが、この状態遷移パターンの仕様的な根拠が不足
  - 候補：libuv設計ドキュメント / 公式APIリファレンス

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 公開API（uv_timer_init, uv_timer_set_repeat, uv_timer_get_repeat）のテストケースは単純な初期化・getter/setterであり根拠が明確
- 0: 低リスク - 境界値テスト（オーバーフロークランプ、INT_MAXクランプ）はコード上の条件分岐と完全一致
- 1: 中リスク - uv__run_timersの複数タイマー処理順序（C-50）はヒープ実装に依存するため実装詳細の確認が必要
- 0: 低リスク - 異常系テスト（NULL cb、クローズ中ハンドル）はコード上の明示的なチェックに基づく

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] uv_timer_startのオーバーフロークランプ条件（L78-80）が正しくテストケースに反映されているか
- [ ] uv__run_timersの複数タイマー処理順序（C-50）について、ヒープ実装の順序保証を確認
- [ ] timer_less_thanの比較ロジック（timeout比較 -> start_id比較）が全ケースでカバーされているか
- [ ] uv_timer_againのrepeat=0時の挙動（何もしない）が仕様通りか確認
- [ ] uv__next_timeoutのINT_MAXクランプが適切な境界値でテストされているか
- [ ] 非アクティブなタイマーに対するuv_timer_stopの冪等性が正しくテストされているか
