---
generated_at: 2026-02-22 10:45:00
metrics:
  claims_total: 20
  claims_with_evidence: 20
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：20-TTY

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：20 / 20、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（全主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `docs/src/tty.rst` - TTYハンドルドキュメントソース
- E-02: `include/uv.h` - uv_tty_t・列挙型定義
- E-03: `src/unix/tty.c` - Unix用TTY実装
- E-04: `docs/code-to-docs/画面一覧/画面一覧.csv` - 画面No.20定義
- E-05: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 機能No.72-76マッピング
- E-06: `docs/code-to-docs/画面一覧/画面遷移図.md` - 画面遷移定義

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | TTYハンドルはコンソールストリームを表現 | E-01 (7行目) | ○ |
| C-02 | uv_tty_tはuv_stream_tのサブクラス | E-01 (9行目) | ○ |
| C-03 | uv_tty_mode_tにNORMAL/RAW/IO/RAW_VTの4モード | E-01 (27-39行目) | ○ |
| C-04 | uv_tty_mode_tはv1.2.0追加 | E-01 (21行目) | ○ |
| C-05 | uv_tty_vtermstate_tにSUPPORTED/UNSUPPORTED | E-01 (47-57行目) | ○ |
| C-06 | uv_tty_initでfd 0=stdin, 1=stdout, 2=stderr | E-01 (77-79行目) | ○ |
| C-07 | ttyname_r(3)でTTYパス決定（v1.9.0以降） | E-01 (81-83行目) | ○ |
| C-08 | readableパラメータはv1.23.1で非推奨（自動検出） | E-01 (92-93行目) | ○ |
| C-09 | ファイル型FDでUV_EINVAL（v1.5.0以降） | E-01 (99-101行目) | ○ |
| C-10 | TTY再オープン失敗時はブロッキング書き込みにフォールバック | E-01 (90行目) | ○ |
| C-11 | ioctl非対応システム（OpenBSD, Solaris）でスレッドセーフでない | E-01 (86-87行目) | ○ |
| C-12 | uv_tty_set_modeはv1.2.0でuv_tty_mode_t使用に変更 | E-01 (105-106行目) | ○ |
| C-13 | uv_tty_reset_modeはasync-signal-safe | E-01 (115-116行目) | ○ |
| C-14 | uv_tty_set_mode中のuv_tty_reset_mode呼び出しでUV_EBUSY | E-01 (117行目) | ○ |
| C-15 | uv_tty_set_vterm_stateはv1.33.0追加、Windows専用 | E-01 (132-135行目) | ○ |
| C-16 | uv_tty_get_vterm_stateはUnix非対応（UV_ENOTSUP） | E-01 (142行目) | ○ |
| C-17 | Unix実装でuv_tty_initは136行目 | E-03 (136行目) | ○ |
| C-18 | Unix実装でuv_tty_set_modeは281行目 | E-03 (281行目) | ○ |
| C-19 | 画面No.20、画面名TTY | E-04 | ○ |
| C-20 | 機能No.72-76が主機能 | E-05 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全主張がソースコードおよびドキュメントソースで裏付けられている

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] tty.rstのモード列挙値がuv.hの定義と一致しているか確認
- [ ] async-signal-safe性の主張がsrc/unix/tty.cの実装（tcsetattr使用）と整合しているか確認
- [ ] Windows用仮想端末制御の記述がsrc/win/tty.cの実装と整合しているか確認
