---
generated_at: 2026-02-22 10:00:00
metrics:
  claims_total: 18
  claims_with_evidence: 18
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：41-TCP接続

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：18 / 18、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（全主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` 638-641行目 - uv_tcp_connect() API宣言
- E-02: `src/uv-common.c` 394-411行目 - uv_tcp_connect() バリデーション実装
- E-03: `src/unix/tcp.c` 277-349行目 - uv__tcp_connect() Unix実装
- E-04: `src/unix/tcp.c` 85-110行目 - maybe_new_socket() 実装
- E-05: `src/unix/tcp.c` 64-82行目 - new_socket() 実装
- E-06: `src/unix/tcp.c` 214-225行目 - uv__is_ipv6_link_local() 実装
- E-07: `src/unix/tcp.c` 228-274行目 - uv__ipv6_link_local_scope_id() 実装
- E-08: `include/uv.h` 592-596行目 - uv_tcp_s 構造体定義
- E-09: `include/uv.h` 644-649行目 - uv_connect_s 構造体定義
- E-10: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 画面マッピング情報

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_tcp_connect()は非同期TCP接続を開始する | E-01, E-03 | ○ |
| C-02 | handle->typeがUV_TCPでない場合UV_EINVALを返す | E-02 (400-401行目) | ○ |
| C-03 | AF_INET/AF_INET6のみサポート | E-02 (403-408行目) | ○ |
| C-04 | 二重接続でUV_EALREADYを返す | E-03 (288-289行目) | ○ |
| C-05 | maybe_new_socketでソケットを遅延生成する | E-04 (85-110行目) | ○ |
| C-06 | IPv6リンクローカルアドレスのscope_idを自動補完 | E-06, E-07 | ○ |
| C-07 | connect()はEINTRでリトライされる | E-03 (308-311行目) | ○ |
| C-08 | EINPROGRESSは正常な非同期接続進行 | E-03 (319-320行目) | ○ |
| C-09 | ECONNREFUSEDはdelayed_errorに記録される | E-03 (321-330行目) | ○ |
| C-10 | OpenBSDではEINVALがECONNREFUSEDとして扱われる | E-03 (322-324行目) | ○ |
| C-11 | リクエストはuv__req_init()で初期化される | E-03 (337行目) | ○ |
| C-12 | I/OウォッチャーがPOLLOUTで登録される | E-03 (343行目) | ○ |
| C-13 | delayed_error時はuv__io_feed()で即座通知 | E-03 (345-346行目) | ○ |
| C-14 | uv_tcp_s はUV_HANDLE_FIELDSとUV_STREAM_FIELDSを含む | E-08 (593-594行目) | ○ |
| C-15 | uv_connect_s はUV_REQ_FIELDSを含む | E-09 (645行目) | ○ |
| C-16 | AIXではuv_interface_addressesでscope_idを解決 | E-07 (231-250行目) | ○ |
| C-17 | その他UNIXではgetifaddrsでscope_idを解決 | E-07 (253-270行目) | ○ |
| C-18 | 画面No.18(TCP)が主機能として関連 | E-10 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全主張がソースコードで直接確認可能

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] Windows版(src/win/tcp.c)のuv__tcp_connect()実装との差異を確認
- [ ] delayed_errorの挙動がプラットフォーム間で一貫しているか確認
- [ ] IPv6リンクローカルscope_id補完のエッジケースを確認
