---
generated_at: 2026-02-22 10:35:00
metrics:
  claims_total: 14
  claims_with_evidence: 14
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：8-ネットワークインターフェース一覧

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：14 / 14、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` 1217-1229行目 - uv_interface_address_s構造体定義
- E-02: `include/uv.h` 1359-1362行目 - uv_interface_addresses()/uv_free_interface_addresses() API宣言
- E-03: `src/unix/bsd-ifaddrs.c` 69行目〜 - BSD/macOS版uv_interface_addresses()実装
- E-04: `src/unix/linux.c` 1939行目〜 - Linux版uv_interface_addresses()実装
- E-05: `src/unix/aix.c` 1104行目〜 - AIX版uv_interface_addresses()実装
- E-06: `src/uv-common.c` 1060-1063行目 - uv_free_interface_addresses()実装

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_interface_address_tにname, phys_addr, is_internal, address, netmaskがある | E-01 | ○ |
| C-02 | phys_addrは6バイトのchar配列 | E-01 | ○ |
| C-03 | addressはsockaddr_in/sockaddr_in6のunion型 | E-01 | ○ |
| C-04 | netmaskはsockaddr_in/sockaddr_in6のunion型 | E-01 | ○ |
| C-05 | BSD/macOS版はgetifaddrs()を使用する | E-03 | ○ |
| C-06 | Linux版はgetifaddrs()を使用する | E-04 | ○ |
| C-07 | AIX版はioctl(SIOCGIFCONF)を使用する | E-05 | ○ |
| C-08 | uv_free_interface_addresses()でメモリ解放が必要 | E-02, E-06 | ○ |
| C-09 | uv_free_interface_addresses()はuv__free(addresses)を呼ぶ | E-06 | ○ |
| C-10 | is_internalはIFF_LOOPBACKフラグで判定される | E-03 | ○ |
| C-11 | AF_INET/AF_INET6以外のアドレスファミリは除外される | E-03, E-04 | ○ |
| C-12 | Linuxではsockaddr_ll（AF_PACKET）で物理アドレスを取得する | E-04 | ○ |
| C-13 | 同一IFがIPv4/IPv6両方を持つ場合は別エントリになる | E-03 | ○ |
| C-14 | メモリ確保失敗時はUV_ENOMEMが返される | E-03 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし。

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] uv_interface_address_t構造体のフィールドがヘッダと一致するか確認
- [ ] プラットフォーム別実装が正しくリストアップされているか確認
