---
generated_at: 2026-02-22 10:20:00
metrics:
  claims_total: 15
  claims_with_evidence: 14
  claims_without_evidence: 1
confidence_derived: 0.93
---

# 根拠レポート：145-インターフェースアドレス取得

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.93**
  - 根拠あり：14 / 15、根拠なし：1
- 優先レビュー（高）
  1. **Windows版実装の詳細**：Windows版のソースコードを詳細に確認していない

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
- E-01: `include/uv.h` L1217-1229 - uv_interface_address_t 構造体定義
- E-02: `include/uv.h` L1359-1362 - API宣言
- E-03: `src/unix/bsd-ifaddrs.c` L38-66 - uv__ifaddr_exclude() フィルタリング
- E-04: `src/unix/bsd-ifaddrs.c` L69-157 - BSD版 uv_interface_addresses() 実装
- E-05: `src/unix/linux.c` L1939 - Linux版 uv_interface_addresses() 存在確認
- E-06: `src/uv-common.c` L1060-1063 - uv_free_interface_addresses() 実装
- E-07: `src/unix/os390.c` L589-594 - OS390版 uv_free_interface_addresses() 実装
- E-08: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` L161 - 画面機能マッピング

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_interface_address_tはname,phys_addr,is_internal,address,netmaskを持つ | E-01 | ○ |
| C-02 | addressとnetmaskはunion型でIPv4/IPv6を共有 | E-01 | ○ |
| C-03 | IFF_UP/IFF_RUNNINGでないインターフェースは除外 | E-03 (L39) | ○ |
| C-04 | ifa_addrがNULLのインターフェースは除外 | E-03 (L41) | ○ |
| C-05 | BSD系ではAF_LINKの生デバイス情報を除外 | E-03 (L52-59) | ○ |
| C-06 | getifaddrs()でインターフェース情報を取得 | E-04 (L79) | ○ |
| C-07 | メモリは1回のcallocで一括確保 | E-04 (L97) | ○ |
| C-08 | IFF_LOOPBACKフラグでis_internal=1を設定 | E-04 (L128) | ○ |
| C-09 | AF_LINKエントリからMACアドレスを取得（BSD系） | E-04 (L133-151) | ○ |
| C-10 | 非OS390ではuv__free()で一括解放 | E-06 | ○ |
| C-11 | OS390では各nameを個別解放 | E-07 | ○ |
| C-12 | Linux版は独自実装 | E-05 | ○ |
| C-13 | カウント0の場合はfreeifaddrsして0を返す | E-04 (L91-94) | ○ |
| C-14 | メモリ確保失敗時はUV_ENOMEMを返す | E-04 (L98-101) | ○ |
| C-15 | Windows版は独自のAPI群を使用 | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- Windows版（src/win/util.c）のuv_interface_addresses()実装の詳細を確認していない
  - 候補：`src/win/util.c` の該当関数を精読

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 1: 中リスク - Windows版の実装詳細が未確認だが、API宣言は確認済み

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] uv_interface_address_t構造体の各フィールドが正確に記述されていることを確認
- [ ] BSD版のフィルタリングロジック（uv__ifaddr_exclude）が正しいことを確認
- [ ] Windows版の実装について補足が必要かどうか確認
- [ ] メモリ管理（確保・解放）のペアが正しく説明されていることを確認
