---
generated_at: 2026-02-22 10:00:00
metrics:
  claims_total: 16
  claims_with_evidence: 16
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：71-ソケットペア作成

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：16 / 16、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - 全ての主張に根拠があるため、優先レビュー項目はなし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` L514-518 - uv_socketpair()のAPI宣言
- E-02: `src/unix/tcp.c` L632-675 - Unix版uv_socketpair()実装
- E-03: `src/win/tcp.c` L1631以降 - Windows版uv_socketpair()実装
- E-04: `src/unix/process.c` L202-212 - uv_spawn()からの呼び出し箇所
- E-05: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv` - 機能No.71の定義
- E-06: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 画面No.18との関連

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_socketpair()はAF_UNIXドメインのソケットペアを作成する | E-02 (L642, L651) | ○ |
| C-02 | 引数はtype, protocol, socket_vector[2], flags0, flags1の5つ | E-01 (L514-518) | ○ |
| C-03 | close-on-execフラグが自動設定される | E-02 (L638, L654-657) | ○ |
| C-04 | UV_NONBLOCK_PIPEフラグで個別にノンブロッキング設定可能 | E-02 (L639-640, L660-665) | ○ |
| C-05 | SOCK_NONBLOCK/SOCK_CLOEXEC対応プラットフォームではatomic設定 | E-02 (L635-649) | ○ |
| C-06 | 非対応プラットフォームではフォールバック処理 | E-02 (L650-657) | ○ |
| C-07 | エラー時はソケットをクローズする | E-02 (L671-674) | ○ |
| C-08 | 戻り値は成功時0、失敗時は負のエラーコード | E-02 (L643, L648, L669) | ○ |
| C-09 | 子プロセス生成時にuv_spawn()から内部呼び出しされる | E-04 (L207) | ○ |
| C-10 | uv_spawn()ではSOCK_STREAM, protocol=0, flags0=0, flags1=0で呼び出す | E-04 (L207) | ○ |
| C-11 | Windows版ではlisten/connect/acceptでエミュレーション | E-03 (L1631以降) | ○ |
| C-12 | 画面No.18（TCP）と補助機能として関連 | E-06 | ○ |
| C-13 | 機能一覧でNo.71「ソケットペア作成」として定義 | E-05 | ○ |
| C-14 | Unix版実装はsrc/unix/tcp.c内に配置されている | E-02 | ○ |
| C-15 | uv_os_sock_tはプラットフォームにより型が異なる | E-01, E-03 | ○ |
| C-16 | 両方のフラグがUV_NONBLOCK_PIPEの場合にSOCK_NONBLOCKを付加 | E-02 (L639-640) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 根拠なしの項目は存在しない

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全ての主張がソースコードにより裏付けられている

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] uv_socketpair()のAPI宣言（include/uv.h L514-518）を確認
- [ ] Unix版実装（src/unix/tcp.c L632-675）のatomic/フォールバックパスを確認
- [ ] Windows版エミュレーション実装（src/win/tcp.c L1631以降）の動作を確認
- [ ] uv_spawn()からの内部呼び出し（src/unix/process.c L207）を確認
