---
generated_at: 2026-02-22 10:30:00
metrics:
  claims_total: 11
  claims_with_evidence: 11
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：57-マルチキャストオプション設定

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：11 / 11、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - 特になし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` L770-773 - API宣言
- E-02: `src/unix/udp.c` L1088-1129 - uv__setsockopt / uv__setsockopt_maybe_char
- E-03: `src/unix/udp.c` L1207-1229 - uv_udp_set_multicast_loop()
- E-04: `src/unix/udp.c` L1182-1204 - uv_udp_set_multicast_ttl()
- E-05: `src/unix/udp.c` L1231-1278 - uv_udp_set_multicast_interface()

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | multicast_loopはIP_MULTICAST_LOOP/IPV6_MULTICAST_LOOPを設定 | E-03 L1225-1228 | ○ |
| C-02 | multicast_ttlはIP_MULTICAST_TTL/IPV6_MULTICAST_HOPSを設定 | E-04 L1200-1203 | ○ |
| C-03 | multicast_interfaceはIP_MULTICAST_IF/IPV6_MULTICAST_IFを設定 | E-05 L1257-1271 | ○ |
| C-04 | 値は0-255の範囲でバリデーション | E-02 L1125-1126 | ○ |
| C-05 | UV_HANDLE_IPV6でIPv4/IPv6自動判定 | E-02 L1095 | ○ |
| C-06 | Solaris/AIX等ではchar型を使用 | E-02 L1117-1118 | ○ |
| C-07 | Solaris/AIX等のIPv6ではint型を使用 | E-03 L1214-1221, E-04 L1189-1196 | ○ |
| C-08 | interface_addrがNULLならデフォルト | E-05 L1239-1247 | ○ |
| C-09 | IPv4はsin_addrを使用 | E-05 L1260 | ○ |
| C-10 | IPv6はsin6_scope_idを使用 | E-05 L1268 | ○ |
| C-11 | 無効なinterface_addrでUV_EINVAL | E-05 L1253 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 特になし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] プラットフォーム依存の型サイズ処理が正確に記載されているか
- [ ] IPv4/IPv6の切り替えロジックが正しいか
