---
generated_at: 2026-02-22 10:25:00
metrics:
  claims_total: 13
  claims_with_evidence: 13
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：56-マルチキャスト制御

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：13 / 13、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - 特になし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` L761-769 - API宣言
- E-02: `src/unix/udp.c` L1020-1041 - uv_udp_set_membership()
- E-03: `src/unix/udp.c` L1044-1085 - uv_udp_set_source_membership()
- E-04: `src/unix/udp.c` L743-787 - uv__udp_set_membership4()
- E-05: `src/unix/udp.c` L790-834 - uv__udp_set_membership6()
- E-06: `src/unix/udp.c` L843-885 - uv__udp_set_source_membership4()
- E-07: `src/unix/udp.c` L888-935 - uv__udp_set_source_membership6()
- E-08: `src/unix/udp.c` L837-842 - SSMプラットフォーム制限のプリプロセッサ条件

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | IPv4/IPv6を自動判定する | E-02 L1028-1040 | ○ |
| C-02 | 遅延バインドにUV_UDP_REUSEADDRを使用 | E-02 L1029, L1034 | ○ |
| C-03 | IPv4はIP_ADD/DROP_MEMBERSHIPを使用 | E-04 L764-769 | ○ |
| C-04 | IPv6はIPV6_ADD/DROP_MEMBERSHIPを使用 | E-05 L811-819 | ○ |
| C-05 | interface_addrがNULLならINADDR_ANY | E-04 L758 | ○ |
| C-06 | z/OSでENXIOがUV_ENODEVに変換 | E-04 L779-782, E-05 L826-829 | ○ |
| C-07 | SSMはOpenBSD等で非サポート | E-08, E-03 L1082-1083 | ○ |
| C-08 | SSM IPv4はIP_ADD_SOURCE_MEMBERSHIP使用 | E-06 L870 | ○ |
| C-09 | SSM IPv6はMCAST_JOIN_SOURCE_GROUP使用 | E-07 L919 | ○ |
| C-10 | 無効なmembershipでUV_EINVAL | E-04 L770-772, E-05 L817-819 | ○ |
| C-11 | 無効なマルチキャストアドレスでUV_EINVAL | E-02 L1039 | ○ |
| C-12 | SSMで遅延バインドが実行される | E-06 L852-854, E-07 L898-900 | ○ |
| C-13 | IPv6のinterface_addrはscope_idを使用 | E-05 L801-803 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 特になし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] SSMの非対応プラットフォーム一覧が正しいか
- [ ] IPv4/IPv6のソケットオプション名が正確か
- [ ] z/OSのENXIO→UV_ENODEV変換が正しく記載されているか
