---
generated_at: 2026-02-22 10:45:00
metrics:
  claims_total: 15
  claims_with_evidence: 15
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：80-タイマー開始

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：15 / 15、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - 全ての主張に根拠がある

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` L977-980 - uv_timer_start()のAPI宣言
- E-02: `src/timer.c` L67-94 - uv_timer_start()の全実装
- E-03: `src/timer.c` L73-74 - クローズ中/cb==NULLバリデーション
- E-04: `src/timer.c` L76 - uv_timer_stop()呼び出し
- E-05: `src/timer.c` L78-80 - clamped_timeout計算とオーバーフロー防御
- E-06: `src/timer.c` L82-84 - timer_cb, timeout, repeat設定
- E-07: `src/timer.c` L86 - start_id = loop->timer_counter++
- E-08: `src/timer.c` L88-90 - heap_insert()呼び出し
- E-09: `src/timer.c` L91 - uv__handle_start()呼び出し
- E-10: `src/timer.c` L37-54 - timer_less_than()比較関数
- E-11: `src/heap-inl.h` L40-43 - ヒープ構造体（min, nelts）
- E-12: `src/heap-inl.h` L106-148 - heap_insert()実装
- E-13: `src/timer.c` L164-194 - uv__run_timers()実装
- E-14: `src/timer.c` L97-109 - uv_timer_stop()実装
- E-15: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 画面関連

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | クローズ中またはcb==NULLでUV_EINVAL返却 | E-03 (L73-74: `if (uv__is_closing(handle) || cb == NULL) return UV_EINVAL`) | ○ |
| C-02 | 既にアクティブなタイマーを先にuv_timer_stop()で停止 | E-04 (L76: `uv_timer_stop(handle)`) | ○ |
| C-03 | clamped_timeout = loop->time + timeout | E-05 (L78: `clamped_timeout = handle->loop->time + timeout`) | ○ |
| C-04 | オーバーフロー時にUINT64_MAXにクランプ | E-05 (L79-80: `if (clamped_timeout < timeout) clamped_timeout = (uint64_t) -1`) | ○ |
| C-05 | handle->timer_cbにcbを設定 | E-06 (L82: `handle->timer_cb = cb`) | ○ |
| C-06 | handle->timeoutにclamped_timeoutを設定 | E-06 (L83: `handle->timeout = clamped_timeout`) | ○ |
| C-07 | handle->repeatにrepeatを設定 | E-06 (L84: `handle->repeat = repeat`) | ○ |
| C-08 | start_id = loop->timer_counter++で順序保証ID割り当て | E-07 (L86: `handle->start_id = handle->loop->timer_counter++`) | ○ |
| C-09 | heap_insert()でタイマーヒープに挿入 | E-08 (L88-90: `heap_insert(timer_heap(handle->loop), ...)`) | ○ |
| C-10 | uv__handle_start()でハンドルをアクティブ化 | E-09 (L91: `uv__handle_start(handle)`) | ○ |
| C-11 | timer_less_thanはtimeoutで比較し同値ならstart_idで比較 | E-10 (L45-53: `if (a->timeout < b->timeout) return 1; ... return a->start_id < b->start_id`) | ○ |
| C-12 | ヒープ挿入操作はO(log n) | E-12 (L146-147: バブルアップループ `while (newnode->parent != NULL && less_than(...)) heap_node_swap(...)`) | ○ |
| C-13 | uv__run_timers()でヒープから期限切れタイマーを取り出しコールバック呼び出し | E-13 (L172-193: forループで期限切れ取り出し、whileループでtimer_cb呼び出し) | ○ |
| C-14 | 成功時に0を返す | E-02 (L93: `return 0`) | ○ |
| C-15 | 画面No.9(タイマー)に主機能として関連 | E-15 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 根拠なしの項目は存在しない

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] uv_timer_start()の処理順序が正確に記述されているか
- [ ] オーバーフロー防御のロジック（clamped_timeout < timeout）が正しいか
- [ ] ヒープ比較関数の優先順位（timeout -> start_id）が正確か
- [ ] uv__run_timers()のready_queueパターンの記述が正確か
