---
generated_at: 2026-02-22 10:10:00
metrics:
  claims_total: 20
  claims_with_evidence: 20
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：3-イベントループ実行

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：20 / 20、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - 特になし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` L310 - uv_run()のAPI宣言
- E-02: `include/uv.h` L268-272 - uv_run_mode列挙型
- E-03: `src/unix/core.c` L427-492 - uv_run()の実装
- E-04: `src/unix/core.c` L393-398 - uv__loop_alive()の実装
- E-05: `src/unix/core.c` L401-411 - uv__backend_timeout()の実装
- E-06: `src/unix/core.c` L368-380 - uv__run_closing_handles()の実装
- E-07: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 画面機能マッピング

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_run()は指定モードでイベントループを実行する | E-01, E-03 | ○ |
| C-02 | UV_RUN_DEFAULT=0, UV_RUN_ONCE=1, UV_RUN_NOWAIT=2 | E-02 | ○ |
| C-03 | ループ生存確認はactive_handles, active_reqs, pending_queue, closing_handlesの4条件 | E-04 | ○ |
| C-04 | DEFAULTモードでメインループ前にタイマー処理を実行 | E-03 (L440-443) | ○ |
| C-05 | while条件はr!=0 && stop_flag==0 | E-03 (L445) | ○ |
| C-06 | can_sleep判定はpending_queueとidle_handlesの空チェック | E-03 (L446-448) | ○ |
| C-07 | pending → idle → prepare の順で実行 | E-03 (L450-452) | ○ |
| C-08 | ONCE+can_sleepまたはDEFAULTの場合にbackend_timeoutを使用 | E-03 (L455-456) | ○ |
| C-09 | uv__io_poll()でI/Oポーリング実行 | E-03 (L460) | ○ |
| C-10 | I/O後に最大8回のpending処理を実行 | E-03 (L464-465) | ○ |
| C-11 | check → closing → 時刻更新 → タイマーの順で後処理 | E-03 (L474-478) | ○ |
| C-12 | ONCE/NOWAITでbreakする | E-03 (L481-482) | ○ |
| C-13 | stop_flagは条件付きリセット（キャッシュライン汚染回避） | E-03 (L488-489) | ○ |
| C-14 | 戻り値はループ生存状態（非0/0） | E-03 (L491) | ○ |
| C-15 | backend_timeoutはstop_flag, pending, idle, closing等で0を返す | E-05 | ○ |
| C-16 | メトリクスカウント増加が各イテレーションで行われる | E-03 (L458) | ○ |
| C-17 | メトリクスアイドル時間更新が行われる | E-03 (L472) | ○ |
| C-18 | 画面No.2が設計概要、No.6がイベントループの主機能画面 | E-07 | ○ |
| C-19 | DEFAULTモードは全ハンドル終了まで継続 | E-03 (L445, L480-482) | ○ |
| C-20 | stop_flagはuv_run終了時に自動リセットされる | E-03 (L488-489) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 特になし。

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - uv_run()の処理フローは全行番号レベルでソースコードと照合可能

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] 各フェーズの実行順序（pending→idle→prepare→poll→check→closing→timer）が正確か確認
- [ ] 3つの実行モード（DEFAULT/ONCE/NOWAIT）の動作差異が正確に記載されているか確認
- [ ] タイムアウト計算ロジックがuv__backend_timeout()の実装と一致しているか確認
