---
generated_at: 2026-02-22 10:25:00
metrics:
  claims_total: 18
  claims_with_evidence: 17
  claims_without_evidence: 1
confidence_derived: 0.94
---

# 根拠レポート：16-プロセス

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.94**
  - 根拠あり：17 / 18、根拠なし：1
- 優先レビュー（高）
  1. **Node.js child_processモジュールの基盤**：外部知識に基づく主張

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `docs/src/process.rst` - プロセスハンドルドキュメントソース
- E-02: `include/uv.h` - uv_process_t・関連型定義
- E-03: `src/unix/process.c` - Unix用Process実装
- E-04: `src/win/process.c` - Windows用Process実装
- E-05: `docs/code-to-docs/画面一覧/画面一覧.csv` - 画面No.16定義
- E-06: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 機能No.90-92,162マッピング
- E-07: `src/uv-data-getter-setters.c` - uv_process_get_pid実装

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | プロセスハンドルは子プロセスの生成と管理を行う | E-01 (7-8行目) | ○ |
| C-02 | uv_process_options_tはexit_cb/file/args/env/cwd/flags/stdio/uid/gidメンバーを持つ | E-01 (24-35行目) | ○ |
| C-03 | uv_process_flagsにSETUID/SETGID/DETACHED/WINDOWS_HIDE等がある | E-01 (49-96行目) | ○ |
| C-04 | uv_stdio_flagsにUV_IGNORE/CREATE_PIPE/INHERIT_FD/INHERIT_STREAM等がある | E-01 (118-167行目) | ○ |
| C-05 | uv_process_t.pidはuv_spawn後に設定される | E-01 (175行目) | ○ |
| C-06 | uv_disable_stdio_inheritanceはbest-effort | E-01 (253-255行目) | ○ |
| C-07 | uv_spawnは成功時0、失敗時負のエラーコードを返す | E-01 (258-267行目) | ○ |
| C-08 | UV_PROCESS_WINDOWS_HIDE_CONSOLE/GUIはv1.24.0追加 | E-01 (269-270行目) | ○ |
| C-09 | UV_PROCESS_WINDOWS_FILE_PATH_EXACT_NAMEはv1.48.0追加 | E-01 (272-273行目) | ○ |
| C-10 | uv_process_get_pidはv1.19.0追加 | E-01 (289行目) | ○ |
| C-11 | WindowsでUID/GID設定非対応（UV_ENOTSUP） | E-01 (227-228行目) | ○ |
| C-12 | WindowsでFD>2はMSVCRTランタイム使用時のみ | E-01 (217-218行目) | ○ |
| C-13 | Unix実装ではfork+execvpで子プロセス生成 | E-03 | ○ |
| C-14 | SIGCHLD監視にuv_signal_startを使用 | E-03 (1019行目) | ○ |
| C-15 | 画面No.16、画面名プロセス | E-05 | ○ |
| C-16 | 機能No.90-92,162が関連 | E-06 | ○ |
| C-17 | uv_process_get_pidはhandle->pidを返す | E-07 | ○ |
| C-18 | Node.jsのchild_processモジュールの基盤として使用 | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- C-18: Node.jsのchild_processモジュールとの関係は外部知識に基づく主張。libuvリポジトリ内に直接的な根拠なし
  - 候補：Node.jsソースコード / Node.js公式ドキュメント / libuvプロジェクト概要

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - C-18以外は全てソースコードで裏付けられている。C-18は一般的知識として広く認知されている

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] process.rstのuv_process_options_t各メンバーの説明がuv.hの定義と整合しているか確認
- [ ] uv_stdio_flagsの各値がuv.hの定義と一致しているか確認
- [ ] Windows固有制限の記述がsrc/win/process.cと整合しているか確認
